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项目名称： 新能源汽车转向系统零部件智能提升项目
建设单位（盖章）：新乡市金瑞腾机械制造有限公司  
编制日期：             2026年6月              
[bookmark: _Hlk57884087]

河南省建设项目环境影响报告书(表)告知承诺制审批申请及承诺书

	一、建设单位信息：

	建设单位名称
	新乡市金瑞腾机械制造有限公司

	建设单位统一社会信用代码
	91410700MA46XB7D07

	项目名称
	新能源汽车转向系统零部件智能提升项目

	项目环评文件名称
	报告表

	项目建设地点
	河南省新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角

	是否未批先建
	是   否 
	是否按要求处理到位
	是   否  

	项目主要建设内容
	总占地面积16666.16m2，年加工汽车转向器配件280万件。项目生产工艺：外购毛坯-退火-抛丸-脱脂-清洗-磷化-清洗-皂化-车钻加工-成品。主要生产设备：数控加工中心、车床、钻床等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

	建设单位联系人姓名
	*******
	联系电话
	**************

	二、授权经办人信息：

	经办人姓名
	*******
	联系电话
	**************

	身份证号码
	**************

	三、环评单位信息：

	环评单位名称
	新乡市天之蓝环保技术有限公司

	环评单位统一社会信用代码
	91410702MA45CX5A8A

	编制主持人职业资格证书编号
	2017035410352014411801001060

	环评单位联系人
	胡红岩
	联系电话
	***********

	审批机关告知事项
	一、环评告知承诺制审批的适用范围
属于《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》提出的告知承诺范围。
二、准予行政许可的条件
1.项目建设应符合国家、省及所在区域产业政策要求；
2.建设项目应符合区域开发建设规划和环境功能区划的要求；
3.建设项目环评文件的编制应符合《环境影响评价技术导则》以及相关标准、技术规范等要求，不存在《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定情形以及《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》第二十六条第二款、第二十七条所列问题；
4.建设项目向环境排放的污染物应达到国家、行业和当地的污染物排放标准，污染物排放满足区域环境质量要求和总量管控要求，污染物排放总量替代符合区域替代要求，环评文件中明确污染物排放总量指标及区域削减措施，建设单位承诺在项目投运前取得总量指标；
5.改、扩建项目环评文件已对项目原有的环境问题进行梳理分析，并采取“以新带老”等措施治理原有的污染；
6.项目环境风险防范措施和污染事故处理应急方案切实可行，满足环境管理要求；
7.建设项目符合法律、法规、规章、标准规定的各项环境保护要求。

	建设单位承诺
	一、本单位已详细阅读过审批机关告知事项，本项目所提交的各项材料合法、真实、准确、有效，对填报的内容负责。同意生态环境部门将本次申请纳入社会信用考核范畴，若存在失信行为，依法接受信用惩戒。
二、本单位已详细阅读过项目环评文件及相关材料，对其进行了审查，认为该建设项目属于《河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单（2022年版）》中“第24项（三十三、汽车制造业—汽车零部件及配件制造367）”，环评文件符合审批机关告知的审批条件，建设项目排放的污染物排放符合标准，环评文件中明确了污染物排放总量指标及区域削减措施，排放总量为：化学需氧量0.0720吨，氨氮0.0036吨，二氧化硫0吨，氮氧化物0吨，挥发性有机污染物0吨，重金属铅0吨，铬0吨，砷0吨，镉0吨，汞0吨。
三、本单位将自觉落实环境保护主体责任，履行环境保护义务，严格按照本承诺及项目环评文件所列性质、规模、地点、采用的生产工艺及拟采取的环境保护措施进行项目建设和生产经营；若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，将依法重新办理相关环评手续。
四、本单位将严格遵守各项法律法规，坚持守法生产经营，若存在环境违法行为隐瞒不报的，自觉接受查处，一切后果由本单位自行承担。
[image: 0d037f78b46ffd6616c9af08e0f76758]五、本单位将严格执行各项环境保护标准，把环境保护工作贯穿于项目建设和经营过程，落实配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度，确保污染物达标排放。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并申报排污许可证，按照规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方正式投入使用。
如违反上述承诺，我单位承担相应责任。因虚假承诺骗取环评批复，被撤销环评批复所造成的经济和法律后果，愿意自行承担。




建设单位(盖章)
申请日期：

	环评编制单位 以及编 制主持 人承诺
	(一)本单位(人)严格按照各项法律、法规、规章以及标准、技术导则的规定，接受申请人的委托，依法开展环评文件的编制工作，并按照规范的要求编制。
(二)本单位(人)已经知晓生态环境主管部门告知的全部内容，本项目符合实施告知承 诺的条件；本单位(人)当前未被生态环境部环境影响评价信用平台列入限期整改名单和黑名单，在本记分周期内无失信扣分记录。
(三)本单位(人)基于独立、专业、客观、公正的工作态度，对项目建设可能造成的环境影响进行评价，并按照国家、省、市、县有关生态环境保护的要求，提出切实可行的环境护对策和措施建议，对建设项目环评文件所得出的环评结论负责；项目环评文件不存在《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定不予批准的情形，不存在《建设项目环境影响报告书(表) 编制监督管理办法》二十六条第二款、第二十七条所列问题。
(四)本单位(人)接受生态环境主管部门对建设项目环评文件质量的监督检查，如存在 失信行为，依法接受信用惩戒。
如违反上述承诺，我单位承担相应责任。




环评编制单位(盖章)                           编制主持人(签字)  
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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	新能源汽车转向系统零部件智能提升项目

	项目代码
	2602-410771-04-02-866989

	建设单位法人代表
	**********（***************）

	建设单位
联系人
	*******
	联系方式
	**************

	建设地点
	河南省新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角

	地理坐标
	（113度58分11.329秒，35度14分0.655秒）

	国民经济
行业类别
	C3670汽车零部件及配件制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十三、汽车制造业 36
71汽车零部件及配件制造 367

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15000
	环保投资
（万元）
	90

	环保投资占比（%）
	0.6
	施工工期
	2026年7月～2026年12月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	16666.16

	专项评价设置情况
	表1-1    与专项评价设置原则对比一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	与本项目对比

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	本项目排放废气主要污染物为颗粒物，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置大气环境影响专项评价。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目生产过程清洗废水经处理后回用；生活污水经隔油池+化粪池处理后由管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，属于间接排放，不属于废水直接排放的项目，无需设置地表水环境影响专项评价。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。
	本项目风险物质主要为磷化剂，储存量未超过临界量。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目供水为市政供水，不涉及取水口，无需设置生态环境影响专项评价。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不属于海洋工程建设项目，无需设置海洋环境影响专项评价。

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。


综上所述，本项目无需设置环境影响专项评价。

	规划情况
	（1）规划名称：《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）》
（2）审批机关：河南省发展和改革委员会
（3）审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）的批复》（豫发改工业[2010]2089号）

	规划环境影响评价情况
	（1）规划环境影响评价文件：《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》
（2）召集审查机关：河南省环境保护厅、河南省生态环境厅
（3）审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2010]335号）、《河南省生态环境厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函（2019）248号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》准入条件对照分析
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》内容，项目与准入条件相符性分析见下表。
表1-2    本项目与准入条件对照分析一览表
	类别
	准入条件内容
	本项目情况
	相符性

	产业政策
	1.集聚区规划主导产业为电子电器产业、生物技术产业与印刷包装产业，辅助发展相关产业食品加工、机械制造工业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。
	本项目属于汽车零部件及配件制造，属于辅助发展产业中机械制造工业。
	符合

	
	2.鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。
	本项目符合集聚区规划产业定位。
	符合

	
	3.鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。
	本项目不属于。
	/

	
	4.按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入区，生物医药产业限制发酵类项目和三类化工项目入区。
	本项目汽车零部件及配件制造，不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业项目和生物医药产业限制发酵类项目和三类化工项目。
	符合

	
	5.限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入区。
	本项目不属于高能耗、高耗水、污染重等工业项目。
	符合

	
	6.严禁国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。
	本项目不涉及国家明令禁止或淘汰工艺和设备。
	符合

	
	7.限制汽车涂装工艺生产项目入区。
	本项目不属于汽车涂装工艺生产项目。
	符合

	
	8.禁止机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造。
	本项目不属于机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目和机械制造行业中存在气型污染的铸造项目。
	符合

	生产规模和工艺装备水平
	[bookmark: OLE_LINK5]1.入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。
	本项目总投资15000万元，项目所属行业建设规模无国家产业政策的最小经济规模要求。
	符合

	
	[bookmark: OLE_LINK11]2.在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。
	本项目属于汽车零部件及配件制造，生产工艺技术水平较高，能够达到国内行业清洁生产定量评价基准值。
	符合

	清洁生产水平
	1.应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。
	本项目原料和产品均为环境友好型，不会造成不良辐射效应。
	符合

	
	2.入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。
	本项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标能够达到国内同类行业的先进水平。
	符合

	
	3.应限值高耗水、高耗能的工业企业入驻集聚区。
	本项目不属于高耗水、高耗能的工业项目。
	符合

	污染物排放总量控制
	1.新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。
	本项目新增污染物排放指标在区域内现有工业污染负荷削减量中进行调剂。
	符合

	
	2.禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。
	本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。
	符合

	土地利用
	[bookmark: OLE_LINK6]入区项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。
	本项目投资强度为9003万元/公顷，能够达到《河南省工业项目建设用地控制指标》落址在省级开发区内的工业项目用地每公顷投资强度不得低于1800万元要求。
	符合

	其他
	1.入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。
	根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）》项目用地为二类工业用地，本项目不属于三类项目，项目用地符合集聚区土地利用规划要求。
	符合

	
	2.按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。
	本项目能够与集聚区已有产业或项目形成良好循环经济链条。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》准入条件要求。
2、项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》规划环评结论及审查意见的相符性分析
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》规划环评结论内容，详情如下：
新乡市高新技术产业集聚区规划符合国家和当地发展政策，充分利用了当地的资源、区位和交通优势，对于改善城市的总体面貌，提高人民生活水平，改善投资环境，吸引投资项目，促进经济的发展，都起到重大作用，经济、社会效益明显。
规划方案充分考虑了项目所在地的生态环境特征及社会经济环境发展特征，选址可行。集聚区的开发将带来一定的环境影响，通过采取有效的防治对策和措施，以及环境治理基础配套工程的建设，可以减缓不利影响。
集聚区在开发过程中必须以城市可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在集聚区建设的首位，在开发过程体现可持续发展的原则和生态工业、循环经济的发展战略，按照本次评价提出规划调整建议修改规划，并在下一步的开发过程中严格落实。在此基础上，从环境保护角度分析，集聚区的规划是可行的。
本项目与规划环评结论不冲突，符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》结论要求。
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》内容，项目与其相符性分析见下表。
表1-3    本项目与审查意见对比分析一览表
	审查意见内容
	本项目情况
	相符性

	（一）合理用地布局
	新乡高新技术产业集聚区发展规划应进一步加强与城市发展总体规划的衔接，并结合总体规划优化调整用地布局。在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区学校、医院、行政办公等环境敏感目标。
	本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，项目用地为二类工业用地，产业功能布局属于装备制造区，项目不设大气环境防护范围，周边500m无环境敏感目标。
	符合

	（二）优化产业结构
	优化产业结构，入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，项目筛选应贯彻循环经济理论，考虑上、下游产品的关联性。鼓励能够延长产业链条的项目、国家产业政策鼓励的项目以及高新技术产业、节能减排、技术改造项目入驻；限制国家产业政策限制类项目入驻；禁止新建、扩建高耗能、重污染、环境风险水平不可接受项目。
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目，不属于国家产业政策限制类项目或新建、扩建高耗能、重污染、环境风险水平不可接受项目，项目符合集聚区入驻要求。
	符合

	（三）尽快完善环保基础设施
	按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，规划建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部达标、经管网收集后进入骆驼湾污水处理厂及贾屯污水处理厂。集聚区应实施集中供热、供气，以渠东热电厂为集中供热热源，实现集聚区集中供热，逐步拆除集中供热区内企业自备锅炉；依托西气东输气源实现集聚区集中供气。
	本项目清洗废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后由管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。项目用水、用电由集聚区统一供应，不涉及供热自备锅炉。
	符合

	
	按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定。
	本项目一般固废暂存一般固废暂存间后综合利用，危险废物由危废暂存间暂存后定期由相应危废处理资质单位处理；危险废物收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，危险废物的转运将执行《危险废物转移管理办法》有关规定。
	符合

	（四）严格控制污染物排放
	严格执行污染物排放总量控制制度。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。要注重集聚区排水对赵定排、东孟姜女河的影响，抓紧规划和实施污水集中处理、中水回用工程及配套管网建设，保证污水处理设施的正常运行：确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水(新乡新区供水厂、新东水厂联供)，逐步关停企业自备水井，严禁新打水井。
	本项目污染物排放将严格执行总量控制制度，项目清洗废水经处理后回用；生活污水经隔油池+化粪池处理后由管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，新乡市贾屯污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准。项目用水由集聚区统一供应，不涉及自备水井。
	符合

	（五）建立事故风险防范和应急处置体系
	加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区及企业事故环境风险应急体系，制定事故应急预案。在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。
	本要求属于集聚区职责。
	/

	（六）注重生态环境建设
	认真落实绿地系统与景观规划，采取优化布局、加强基础配套设施建设和生态绿化建设等措施，将规划实施对周边生态环境的不利影响降至最低程度。
	本要求属于集聚区职责。
	/

	（七）妥善安置搬迁居民
	根据规划实施的进度，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设。
	本要求属于集聚区职责。
	/


由上表可知，项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》内容的要求。
3、项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》准入条件和负面清单对照分析
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》内容，项目与准入条件相符性分析见下表。
表1-4    本项目与准入条件对照分析一览表
	准入条件内容
	本项目情况
	相符性

	1.坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环境保护政策的要求。
	本项目属于汽车零部件及配件制造项目，符合国家产业政策和环境保护政策的要求。
	符合

	2.结合产业集聚区主导产业及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高的项目。引进符合国家清洁生产要求，采用先进生产工艺和装备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的项目。
	本项目属于汽车零部件及配件制造项目，属于技术含量高、附加价值高的项目；企业生产过程采用先进生产工艺和装备、污染治理技术可靠先进，符合国家清洁生产的要求。
	符合

	3.引进有助于延伸产业链、有利于产业升级、提升竞争力、技术含量高、符合可持续发展战略的项目。引进具有先进的、科学的环境管理水平的，且符合集聚区发展定位的项目。
	本项目属于汽车零部件及配件制造项目，属于有助于延伸产业链、有利于产业升级、提升竞争力、技术含量高、符合可持续发展战略的项目；属于具有先进的、科学的环境管理水平的，且符合集聚区发展定位的项目。
	符合

	4.坚持规划产业定位，实行绿色招商，对入驻企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，积极引进资源能源消耗低、技术水平高、污染轻、符合产业集聚区定位和发展目标的工业企业，同时设定相应的准入门槛，对不符合工业集聚区定位和发展目标的产业从严控制。
	本项目属于资源能源消耗低、技术水平高、污染轻、符合产业集聚区定位和发展目标的项目。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》准入条件要求。
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》内容，项目与负面清单相符性分析见下表。
表1-5    本项目与负面清单对照分析一览表
	序号
	类别
	负面清单内容
	本项目情况
	相符性

	1
	产业政策及行业准入
	1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制、淘汰类的建设项目；
2.禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻；
3.禁止新建及新增铸造产能项目；
4.限制钢结构制造行业空气喷涂项目（鼓励高压无气喷涂、空气辅助喷涂、热喷涂涂装技术）。
	1.经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目；
2.本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目；
3.本项目不属于铸造项目；
4.本项目不属于钢结构制造行业空气喷涂项目。
	符合

	2
	空间布局及土地规划
	1.禁止化工项目入驻；
2.禁止现有不符合园区土地利用规划企业扩大用地规模；
3.禁止不符合园区土地利用规划的项目入区；
4.限制与园区土地利用规划、产业定位和功能区划不相符的现有企业进行扩建（科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平的现有企业除外）。
	1.本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于化工项目；
2.本项目为迁扩建项目；
3.本项目用地符合园区土地利用规划要求；
4.本项目为迁扩建项目。
	符合

	3
	污染物排放及资源利用
	1.禁止新建燃煤锅炉及工业炉窑等设施项目；
2.禁止集中供热范围内企业新建自备燃气锅炉等燃料类供热设施。
3.禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目；
4.严格限制工业涂装、包装印刷行业中高VOCs排放的企业入驻；
5.限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目；
6.限制高耗水、高耗能、高污染项目入驻。
	1.本项目不属于新建燃煤锅炉及工业炉窑等设施项目；
2.本项目不涉及自备燃气锅炉等燃料类供热设施的建设；
3.本项目建设完成后清洁生产水平能够达到国内先进水平的项目；
4.本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不涉及VOCs排放，不属于条款严格限制企业；
5.本项目污染治理设施技术成熟，污染物经处理后能达标排放；
6.本项目不属于高耗水、高耗能、高污染项目。
	符合

	4
	环境风险
	1.禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目；
2.限制新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。
	1.本项目不涉及防护距离，不属于新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目；
2.本项目不涉及重大危险源，不属于新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》负面清单要求。
4、项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论及审核意见的相符性分析
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》规划环评结论内容，详情如下：
新乡高新技术产业集聚区以规划、规划环评及其审查意见为依据，着力发展电子电器和机械制造，产业集聚区在规划实施过程中采取了一系列环境污染防治措施及整治工作，取得了一定的效果，区域污染问题得到了一定的控制，规划的实施未对区域环境质量带来重大影响。
综上分析，新乡高新技术产业集聚区总体发展规划与上位规划相协调，区位及产业优势明显，功能定位明确，空间结构布局基本合理，选址不触碰生态红线；水资源、土地资源基本可承载集聚区发展，不突破资源利用上线；在新乡市大力实施大气、水污染区域性综合治理的情况下，区域环境承载能力可以支撑集聚区建设，各项规划方案实施没有导致区域环境质量下降，不存在较大的环境制约因素，公众无反对意见。评价认为，在落实规划环评的优化调整建议及各项环保对策，认真执行环境准入严把入园关的基础上，从环境保护角度看，新乡高新技术产业集聚区总体发展规划可行，可继续实施，建议在下一轮规划修编时，应与上位规划新乡市城市总体规划相协调，同时统筹考虑关堤乡规划范围中与产业集聚区范围重叠部分区域规划。
本项目与跟踪评价结论不冲突，符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》结论要求。
根据《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书的审核意见》内容，项目与其相符性分析见下表。
表1-6    本项目与审核意见对比分析一览表
	审核意见内容
	本项目情况
	相符性

	（一）合理用地布局
	进一步加强与《新乡市城市总体规划2011-2020)》《新乡市关堤乡总体规划(2012-2020)》的衔接优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
	本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）》用地规划图，项目用地属于工业用地，符合集聚区规划要求。
	符合

	（二）进一步优化产业定位和结构
	结合新乡市城市总体规划对新乡高新技术产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻；禁止新建及新增铸造产能；禁止化工项目入驻；限制钢结构制造业空气喷涂项目，严格限制工业涂装、包装印刷行业中高VOCs排放的企业入驻。
	本项目属于汽车零部件及配件制造项目，不属于化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目，不属于新建及新增铸造产能项目，不属于化工和钢结构制造业空气喷涂项目。本项目不涉及VOCs排放。
	符合

	（三）进一步完善环保基础设施
	按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，结合集聚区的发展情况，不断完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入区域污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设，提高管网覆盖率不得新改扩建分散燃煤设施。
	本项目清洗废水经过处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后由管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。项目用水、用电由集聚区统一供应，不涉及供热自备锅炉。
	符合

	（四）严格控制污染物排放
	严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(化学需氧量<40毫克/升，氨氮<2毫克/升)，减少对纳污水体的影响。
	本项目污染物排放将严格执行总量控制制度，项目废水经处理后由管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，新乡市贾屯污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(化学需氧量<40毫克/升，氨氮<2毫克/升)。
	符合

	（五）建立健全园区环境风险管理体系
	加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案；有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
	本项目将按照环保要求建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施。
	符合


由上表可知，项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》的审核意见要求。
本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，项目与园区主导产业从产业特征、污染特征、行业建设要求等多方面对比来看，均无相互制约、相互冲突的因素存在，符合园区要求，且该项目不属于新乡高新技术产业集聚区环保准入条件中限制类和禁止类入驻项目，因此评价认为本项目与新乡高新技术产业集聚区主导产业规划能够相容，符合新乡高新技术产业集聚区准入条件。
目前《新乡市高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020）》已到期，《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）》正在审批，按照该规划要求，新乡高新技术产业开发区主导产业确定为装备制造、生物技术和医药、电子信息，本项目属于汽车零部件及配件制造项目，符合主导产业要求；同时根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）-用地功能布局图》和《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）-产业功能布局图》，本项目占地为工业用地，属于装备制造区，符合园区土地利用规划、产业定位和功能区划。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析
经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类、鼓励类及淘汰类，为允许类项目，符合国家相关产业政策。该项目已于2026年02月06日在新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局进行备案，项目代码为2602-410771-04-02-866989（备案见附件2）。
2、备案相符性分析
表1-7    项目建设内容与备案相符性分析一览表
	类别
	项目备案
	项目情况
	相符性

	项目名称
	新能源汽车转向系统零部件智能提升项目
	新能源汽车转向系统零部件智能提升项目
	相符

	投资
	15000万元
	15000万元
	相符

	建设规模及内容
	本项目占地24.99亩，建设新乡市金瑞腾机械制造有限公司新能源汽车转向系统零部件生产基地，主要建设2栋厂房，智能化生产车间。购置工业智能机器人、智能协作机器人、智能数控机床、MAS和ERP智能系统和车间管理系统及智能装备生产线等智能装备。主要生产汽车转向器节叉并开展汽车转向器节叉的研发与生产。项目投产后，年产值可达1.5亿元，预计年缴纳税款600万元。
工艺流程：外购原材料-表面处理-挑选-精密加工-检测-成品，主要设备:数控机床，加工中心，专用设备等。年综合能耗约395吨标准煤，该项目通过智能车间管理系统促进工厂综合能耗比降低10%以上。
	本项目占地24.99亩，建设新乡市金瑞腾机械制造有限公司新能源汽车转向系统零部件生产基地，主要建设2栋厂房，智能化生产车间。购置工业智能机器人、智能协作机器人、智能数控机床、MAS和ERP智能系统和车间管理系统及智能装备生产线等智能装备。主要生产汽车转向器节叉并开展汽车转向器节叉的研发与生产。项目投产后，年产值可达1.5亿元，预计年缴纳税款600万元。
工艺流程：外购毛坯-退火-抛丸-脱脂-水洗-磷化-水洗-皂化-车钻加工-成品，主要设备：数控钻床、数控机床、加工中心、专用设备、抛丸机等。
	基本一致

	建设
地点
	新乡市新乡高新技术产业开发区河南省新乡市高新东路与新儒街交叉口东南角
	新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角
	相符


由上表可知，项目建设地点、生产工艺等内容均与备案证明基本一致。
3、选址可行性分析
本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，项目四周环境为：东侧为新乡市新星特种织物有限公司（在建），西侧为农田（规划为新儒街），南侧为农田，北侧为高新东路，隔路为农田。本项目周围敏感点为：西北侧550m处的大介山村，北侧750m处的小介山村（项目周边环境及敏感点分布图见附图7、附图8）。
根据《新乡高新技术产业开发区发展规划用地功能布局（2022-2035）》（见附图2），项目用地性质为工业用地，根据《新乡高新技术产业开发区发展规划产业功能布局图（2022-2035）》（见附图3），项目位于装备制造区，符合新乡高新技术产业开发区土地利用规划。
综上，项目选址可行。
4、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线相符性
根据《河南省生态保护红线划定方案》，新乡市涉及土壤保持、生物多样性和水源涵养三大类生态红线，分别是太行山丘陵土壤保持生态保护红线、太行山山地生物多样性维护生态保护红线、太行山卫河水源涵养生态保护红线、南水北调中线水源涵养生态保护红线和黄河湿地生物多样性维护生态保护红线。
本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，不在上述生态红线范围内（新乡市生态保护红线图见附图4）。
（2）环境质量底线相符性
本项目废气、废水、噪声在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，对周边环境质量影响较小。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。
（3）资源利用上线相符性
本项目供水来自市政集中供水，项目能源为电，电由国家电网供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
本项目选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，经查阅“河南省生态环境分区管控应用平台”，本项目位于重点管控单元（编号：ZH41070220003），详见下图：
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图1-1    项目所在地环境管控单元图
本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）以下简称《清单》中的相关内容对比一致性分析见下表。
表1-8    本项目与《生态环境准入清单》对比分析一览表
	环境管控单元名称
	管控要求
	本项目情况
	是否符合

	新乡市生态环境总体准入要求

	空间布局约束
	1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。
	本项目不在自然保护区范围内。
	符合

	
	2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（略）
	本项目不在风景名胜区范围内。
	符合

	
	3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定：（略）
	本项目不在饮用水地表水源各级保护区范围内。
	符合

	
	4.按照《河南省南水北调饮用水水源保护条例》（2022年3月1日实施），在南水北调饮用水水源保护范围内，禁止下列行为：向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液；在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器；向水体倾倒....（略）
	本项目不在南水北调中线一期工程总干渠（河南段）范围内。
	符合

	
	5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。
	本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，不属于禁止建设区。
	符合

	
	6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程……（略）
	本项目不在水产种质资源保护区内。
	符合

	
	7.共产主义渠、卫河、天然文岩渠等主要河道除涝标准达到3年一遇，防洪标准达到10-20年一遇，重点河段达到50-100年一遇设置堤防。
	本项目不在共产主义渠、卫河、天然文岩渠等主要河道防洪除涝区域，不会影响城市防洪。
	符合

	
	8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代。禁止生产、销售不符合标准的机动车船、非道路移动机械用燃料；禁止向汽车和摩托车销售普通柴油以及其他非机动车用燃料；禁止向非道路移动机械销售渣油、重油和不符合规定的燃用油。
	本项目不在特定生态保护红线范围内，选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，选址符合要求；项目不涉及VOCs的生产与使用。
	符合

	
	9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目……（略）
	本项目不属于高排放、高污染项目。
	符合

	
	10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。
	本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，不属于石化、化工、建材、有色等项目，不属于水泥行业。
	符合

	
	11.化工园区选址布局应符合有关法律法规、政策规定、相关规划和行业管理或技术规范，满足国土空间规划和生态环境保护、安全生产、应急救援、资源利用、综合防灾减灾、交通运输等相关要求，原则上不再设立新的化工园区。
	本项目不涉及。
	符合

	
	12.推动我市沿黄重点地区拟建工业项目转入合规工业园区，严格控制高污染、高耗水、高耗能项目。
	本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
	符合

	污染物排放管控
	1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。
	本项目污染物排放满足当地总量减排要求。
	符合

	
	2.十四五末，共产主义渠、西柳青河达到Ⅳ类指标，卫河、文岩渠、天然渠、天然文岩渠、黄庄河达到Ⅲ类指标；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%；地下水质量考核点位水质级别保持稳定；确保完成国家水质考核目标。全市建成区全面消除黑臭水体，县（市）建成区基本完成黑臭水体整治任务。重点治理市域内卫河……（略）
	本项目清洗废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。
	符合

	
	3.全面推进城镇（园区）污水处理厂Ⅴ类水提标改造工程建设，市、县（市、区）污水处理率、城市污泥无害化处置率达到政府目标任务。到2025年，黄河流域内现有污水处理厂完成提质增效改造，确保出水稳定达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》污染物（DB41/2087-2021）。
	本项目不涉及。
	符合

	
	4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。
	本项目不涉及重金属污染物排放。
	符合

	
	5.全面推进企业清洁生产，完善省级产业集聚区污水处理设施水平……（略）
	项目建成后严格按照清洁生产要求进行管理和生产。
	符合

	
	6.测土配方施肥技术推广覆盖率、绿色防控覆盖率达到政府目标任务，实现化肥农药施用量零增长。
	本项目不涉及。
	/

	
	7.实施节能降碳增效行动，提高能源利用效率，推动电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业绿色转型发展。
	本项目不属于电力、钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业。
	符合

	
	8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到 A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。
	本项目不属于国家、省绩效分级重点行业；项目可满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中通用涉PM企业绩效引领性指标要求
	符合

	环境风险防控
	1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮作休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。
	本项目不涉及。
	/

	
	2、具备饮用水水源保护区及影响范围内风险源名录和风险防控方案……（略）
	本项目不在水源地保护区及影响范围内。
	符合

	资源开发效率要求
	1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。
	本项目能源使用电能。
	符合

	
	2.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作。
	本项目不在南水北调受水区，项目用水来自市政供水管网。
	符合

	
	3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。
	本项目不属于高耗水项目。
	符合

	
	4.按照合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水源的要求，做好区域水资源统筹调配，逐步降低区域内的水资源开发利用强度，退减被挤占的生态用水，2030年全市浅层地下水开采控制在57390万立方米。
	本项目清洗废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，不会对地下水产生影响。
	符合

	
	5.到2025年，全市用水总量为20.838亿m3，万元 GDP用水量下降比例达到16%，全省市级缺水城市再生水利用率达到25%以上。
	本项目清洗废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。
	符合

	
	6.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行上述规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。
	本项目不涉及。
	/

	
	7.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施，已建成的应当由所在辖区限期责令拆除或改用清洁能源；禁止加工、销售各类高污染燃料。
	本项目能源使用电能。
	符合

	
	8.到2025年，煤炭消费占比降至60%以下，非化石能源消费占比提高到16%以上。单位GDP（生产总值）能耗下降15%以上，煤电机组平均供电煤耗降至 285 克标准煤/千瓦时。
	本项目不涉及。
	/

	
	9.到2025年，单位GDP二氧化碳排放降低比例达 20%。
	本项目不涉及。
	/

	
	10.到2025年，全市河湖生态缓冲带修复长度达到总体要求，逐步恢复河流沿线生态廊道功能。海河流域内涉及被挤占的河湖生态用水逐步得到退还，黄河流域内天然文岩渠生态流量得到保障。
	本项目不涉及。
	/
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	重点管控单元1
	空间布局约束：
1、 禁止新建及新增铸造产能。 
2、 园区规划主导产业为装备制造、生物技术和医药、电子信息，鼓励与主导产业配套的项目入驻。 
3、 入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。 
4、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。 5、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。
	1、本项目不属于新建及新增铸造产能项目。
2、本项目为汽车零部件及配件制造项目，为装备制造业，属于园区规划主导产业项目。
3、本项目符合新乡高新技术产业集聚区规划和规划环评的要求。
4、本项目不属于“两高”项目。
5、本项目不属于高排放、高污染项目。
	符合

	
	
	污染物排放管控：
1、 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 
2、 污水处理厂逐步实施技改，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及属地管理要求。 
3、 新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 
4、 已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。 
5、严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。 6、严格落实《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》、《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相关要求。

	1、本项目污染物颗粒物执行大气污染物特别排放限值。
2、本项目清洗废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，新乡市贾屯污水处理厂出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及属地管理要求。
3、本项目不属于新建耗煤项目。
4、本项目不涉及超低排放。
5、本项目不涉及。
6、本项目不涉及。
	符合

	
	
	环境风险防控：
1、 建立健全集聚区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理； 
2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
	1、本项目建设完成后按照环保要求建立环境风险管理体系。
2、本项目不属于涉重行业项目。
	符合

	
	
	资源利用效率要求：
进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设。不得新改扩建分散燃煤设施。
	本项目不涉及燃煤设施的建设。
	符合


根据上表可知，本项目的建设符合《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》、《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（2023年版）的要求。
5、与绩效分级指标的对照分析
本项目不属于国家级39个、省级12个重点行业。企业涉及颗粒物排放，将按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业绩效引领性指标要求建设，该方案中涉及到本项目的内容与实际情况的对比分析如下：
表1-9    通用涉PM企业绩效引领性指标
	涉颗粒物企业基本要求

	引领性指标
	文件要求
	本项目情况
	相符性

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	符合

	物料装卸
	1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；
2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
	本项目原料为外购铸造毛坯件等，在封闭厂房中装卸。
	符合

	物料储存
	1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；
2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。
	本项目物料均属于不产尘物料，储存于密闭厂房中。危险废物设置符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。
	符合

	物料转移和输送
	1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；
2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。
	本项目不涉及易产尘物料；本项目不涉及产尘点。
	符合

	工艺过程
	1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；
2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
	本项目不涉及物料破碎、筛分、配料、混料等过程，抛丸机在密闭生产车间进行生产，抛丸机产生的颗粒物收集后通过覆膜袋式除尘器治理后最终通过排气筒排放。生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。
	符合

	成品包装
	1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；
3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
	本项目不涉及粉状、粒装产品，各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
	符合

	排放限值
	PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	本项目抛丸工序产生的颗粒物排放浓度不高于10mg/m。
	符合

	无组织管控
	1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；
2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；
3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
	项目除尘器配套设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰采用袋子进行卸灰，收集的除尘灰定期外售。
	符合

	视频监管
	未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	本项目建成后在主要产尘设备抛丸机安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	符合

	厂容厂貌
	1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；
2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；
3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	厂区内道路进行硬化，定期清扫、洒水，保持清洁；无法硬化的全部进行绿化，无成片裸露土地。
	符合

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；
2.废气治理设施运行管理规程；
3.一年内废气监测报告；
4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
	本项目按照环保要求履行环保手续，按时办理排污许可证登记及环保竣工验收，制定环境管理制度及废气治理设施运行管理规程，定期进行监测，排污口设置排污口标识。
	符合

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；
4.主要原辅材料、燃料消耗记录；
5.电消耗记录。
	1、本环评要求企业设置生产设施运行管理信息；
2、本环评要求企业按照要求设置废气污染治理台账；
3、本环评要求企业按要求进行年度自行监测；
4、本环评要求企业做好主要原辅料台账记录；
5、本环评要求企业做好用电消耗记录；
	符合

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	本环评要求企业按照要求建立专职的环保机构负责环保相关工作。
	符合

	运输方式
	1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；
3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
	本项目物料及产品运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆或新能源车辆。
	符合

	运输监管
	日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
	本项目不属于日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上的，建成后按要求安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
	符合


由以上分析可知，本项目建成后可满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业绩效引领性指标要求。
7、本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕1号）、《河南省2026年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕4号）、《河南省2026年净土保卫战实施方案》（豫环委办〔2026〕6号）、《河南省2026年柴油货车污染治理攻坚实施方案》（豫环委办〔2026〕7号）的通知、相符性分析
表1-12    与河南省2026保卫战实施方案对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	河南省2026年蓝天保卫战实施方案

	1.推动重污染企业退城入园。除部分必须依托城市或直接服务于城市的工业企业外，对城区内环境影响较大的涉气企业实施退城搬迁改造，2026年3月底前建立退城搬迁企业清单台账，逐企明确退城搬迁改造的范围、时序和方式，推进重污染企业搬迁至主城区以外的工业园区，对保留企业要达到能效标杆和环保绩效A 级（含绩效引领）水平，对未达到的秋冬季期间实施生产调控。主城区及周边严控新建、扩建重污染企业和工业园区。
	项目选址位于新乡高新技术产业开发区，本项目不属于重污染企业。
	不属于

	18.深化扬尘污染综合治理。全面落实工程施工扬尘防治标准规定，落实防尘覆盖、施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、裸地管控等措施，持续提升扬尘治理精细化水平，省、市重点项目建成扬尘治理差异化评价A级工地200个以上，城区施工工地推广基坑气膜、装配式建筑、全封闭钢板网等新技术。2026年6月底前，建成全省扬尘污染防治智慧化监控平台，全省规模以上房屋市政建筑工地全部接入，实现线上监管全覆盖。开展城市清洁行动，实施道路积尘走航监测，城区主次干道及环路实现新能源清扫保洁全覆盖。
	项目施工期按照“6个百分百”要求开展施工扬尘管控，降低施工扬尘污染。
	相符

	河南省2026年碧水保卫战实施方案

	7.加快推进工业园区水环境基础设施建设。持续开展工业园区工业废水依托城镇污水处理厂处理评估整改工作，推动化工园区专业化工生产废水集中处理设施建设（独立建设或依托骨干企业）及“一企一管或多厂专管、明管输送”配套管网建设。
	项目生产废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。
	相符

	河南省2026年净土保卫战实施方案

	强化土壤污染源头防控。持续落实《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。***依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
	项目不涉及镉等重金属的排放。
	不涉及

	河南省2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案

	17. 强化门禁及视频监控系统管理。持续推动门禁及视频监控系统建设联网，符合安装条件的重点行业和重点用车单位，做到应装尽装、应联尽联。规范门禁系统管理，完善运输车辆、厂内车辆及非道路移动机械电子台账，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。
	项目不属于日均进出货物150吨（或载货车辆日进出20辆次）及以上企业。按要求安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月）并建立车辆运输手工台账。
	不属于


由上表可知，本项目符合河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》《河南省2026年碧水保卫战实施方案》《河南省2026年净土保卫战实施方案》《河南省2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知相关要求。
8、本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》（新环委办[2026]17号）、《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办[2026]18号）、《新乡市2026年净土保卫战实施方案》（新环委办[2026]20号）、《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环委办[2026]21号）的通知、相符性分析
表1-13    与新乡市2026保卫战实施方案对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	新乡市2026年蓝天保卫战实施方案

	1.推进重污染企业退城入园搬迁。除部分必须依托城市或直接服务于城市的工业企业外，对城区内环境影响较大的涉气企业实施“一企一策”退城入园搬迁改造。
	项目选址位于新乡高新技术产业开发区，不属于退城入园项目。
	不属于

	新乡市2026年碧水保卫战实施方案

	7.7.持续完善工业园区水环境基础设施。深入开展工业园区水污染问题排查整治，推动化工园区专业化工生产废水集中处理设施建设(独立建设或依托骨干企业)及“一企一管或多厂专管、明管输送”配套管网建设。2026年底前，卫辉市铁西化工园区污水处理厂、获嘉县香山家园污水处理厂提标改造建成投运，延津县先进制造业开发区化工园区完成配套管网建设；新乡县化工园区污水处理厂改造项目工程开工建设。
	项目生产废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，不涉及入河排污口。
	不涉及

	新乡市2026年净土保卫战实施方案

	2.做好优先监管地块风险管控。结合化工等行业企业排污许可证注销情况，动态更新全市优先监管地块清单，推动农药原料药制造等优先监管地块落实重点监测、制度控制、环境监测、工程控制等管控措施。因地制宜、合理处置、清理地块内残留污染物，阻断污染扩散途径，逐步消除对敏感受体的影响。2026年10月底前完成2025年前加入的优先监管地块土壤污染管控。2026年起，新加入的优先监管地块应于次年年底前完成土壤污染监测和管控。
	项目选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，不属于风险地块。
	不涉及

	新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案

	3.大力推广新能源汽车。积极创建绿色物流区，扩大新能源车便利通行条件，政府类投资建设项目优先使用新能源车，加力推动重型货车和城市公共领域车辆新能源更新替代。支持有条件的县(市、区)开展运输通道、重点行业、重要领域、公共服务、指定区域等五类货运零排放试点。除特殊需求外，全市新增或更新的公交车、出租车、环卫车、渣土车、商砼车、校车、通勤车全面实现新能源化。科学划定并动态拓展市区绿色物流示范区，新增或更新物流配送车应使用新能源。城市中心城区内工业企业使用的货运车辆、内部运输车辆和非道路移动机械，在具备安全可靠使用条件的前提下，力争实现新能源化。高速公路、普通国省干线和环卫、物流等运营线路沿途建设重型货车超充或换电站。2026年，全市新增新能源重型货车900辆以上，城市环卫车、渣土车、商砼车、邮政车基本实现新能源化。
	本项目建成后物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆。
	符合

	16.强化门禁及视频监控系统管理。持续深化重点用车单位门禁监控及视频监控系统建设与应用，提升精细化监管水平。对年度日均载货车辆进出20辆次及以上、日运输量150吨以上的重点用车单位进行动态摸排，做到应装尽装、应联尽联。督促企业完善门禁系统管理制度，规范填报电子台账，如实记录进出厂时间、车型、排放阶段、燃油类型等信息，确保数据真实、完整、可追溯。加大平台巡检与现场核查力度，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为;对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。
	项目不属于日均进出货物150吨（或载货车辆日进出20辆次）及以上企业。按要求安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月）并建立车辆运输手工台账。
	不属于


由上表可知，本项目符合新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》《新乡市2026年净土保卫战实施方案》《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知相关要求。



二、建设项目工程分析
	建设
内容
	1、 项目由来
新乡市金瑞腾机械制造有限公司原厂址位于新乡高新技术产业开发区关堤乡刘庄村，于2019年委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制《新乡市金瑞腾机械制造有限公司年产150万件汽车转向器项目》环境影响报告表，该项目于2020年3月12日通过新乡市高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局审批，审批文号：新高综监字[2020]03号。项目于2020年10月进行了建设项目竣工验收，企业于2020年6月24日进行了排污许可首次登记，2023年12月12日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可登记变更，登记编号：91410700MA46XB7D07001Y，排污许可有效期：2023年12月12日至2028年12月11日。
根据企业发展需求，厂址搬迁至新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，总投资15000万元，占地面积16666.16平方米，项目新建生产车间2座，同时配套建设研发楼、装卸棚等配套设施。本项目建成后产能为年产280万套汽车转向器配件，同时根据市场需求对产品生产工艺进行调整，新增脱脂-水洗-磷化-水洗-皂化等生产工艺。根据现场勘察，现状为空地，不涉及未批先建。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于三十三、“汽车制造业”：第71条“汽车零部件及配件制造”，名录规定：“汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响报告表。本项目为汽车零部件及配件制造，不使用溶剂型涂料，本项目涉及脱脂、磷化、皂化工艺，属于其他，故本项目应编制环境影响报告表。
根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44号），本项目属于河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单范围中第24项（三十三、汽车制造业-汽车零部件及配件制造367）。
受新乡市金瑞腾机械制造有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。
2、 项目基本情况
[bookmark: _Ref307994602][bookmark: _Ref307475966]本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，项目总占地面积16666.16m2。项目基本情况见下表。
表2-1    项目基本情况一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	新能源汽车转向系统零部件智能提升项目

	2
	总投资
	15000万元

	3
	建设单位
	新乡市金瑞腾机械制造有限公司

	4
	建设规模
	年产280万套汽车转向器配件

	5
	项目选址
	新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角

	6
	占地面积
	16666.16m2

	7
	劳动制度与定员
	员工100人，三班制，工作时间为24小时，年工作300天


3、项目组成情况
本项目总投资15000万元，主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等，项目厂区平面布置图见附图6。建筑内容见表2-2。
表2-2    项目组成一览表
	序号
	建筑物名称
	建筑规模
	备注

	主体工程
	生产车间1
	两层，其中一层建筑面积4712m2，二层建筑面积2356m2
	新建

	
	生产车间2
	两层，其中一层建筑面积4712m2，二层建筑面积2356m2
	新建

	辅助工程
	研发楼
	三层，建筑面积2238.2m2
	新建

	
	装卸棚
	建筑面积966.24m2
	新建

	公用工程
	供水
	市政供水管网
	/

	
	供电
	国家电网供电
	/

	
	排水
	本项目清洗废水经处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理
	新建

	环保工程
	废水治理
	本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理
	新建

	
	废气治理
	抛丸废气经袋式除尘器（TA001）治理，尾气经15m排气筒（DA001）排放；食堂油烟经一台静电复合式油烟净化器进行处理，尾气通过1根高于屋顶排气筒排放。
	新建

	
	噪声治理
	基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施。
	新建

	
	固废治理
	一般固废场所一处（建筑面积30m2），危废场所一处（建筑面积20m2），垃圾箱若干
	新建


4、产品方案
项目产品方案如下表所示。
表2-3    项目产品方案一览表
	序号
	名称
	年产量
	备注

	1
	新能源汽车转向器配件
	280万套
	用于汽车转向器制造


5、主要原辅材料及能源消耗情况
表2-4    项目原辅材料及能源消耗情况一览表
	序号
	名称
	用量
	备注

	1
	铸造毛坯件
	280万件/a
	外购、单件约1kg

	2
	切削液
	1t/a
	25kg/桶

	3
	润滑油
	2t/a
	200kg/桶

	4
	脱脂剂
	6.4t/a
	50kg/桶

	5
	锌系磷化液
	12t/a
	50kg/桶

	6
	皂化粉
	12t/a
	25kg/袋

	7
	自来水
	2826m3/a
	园区供水管网

	8
	电
	100万kW•h/a
	园区电网供电


主要原辅材料理化性质：
脱脂剂：本项目采用水基脱脂剂，以水为溶剂，复配表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂、消泡剂等，用于去除金属表面油脂、切削液、蜡质等污物的环保清洗剂。为无色透明液体，碱性为主（pH8–12）。核心成分：AEO、NP-10表面活性剂（10–30%）、碳酸钠、偏硅酸钠碱性助剂（5–10%）、缓蚀剂（2–5%），余量为水，起到载体与稀释剂作用。
锌系磷化液：磷化液的主要成分是磷酸二氢盐，如Zn（H2PO4）2以及适量的游离磷酸和加速剂等。加速剂主要起降低磷化温度和加快磷化速度的作用。作为化学加速剂用得最多的氧化剂如NO3、NO2、CIO3、H2O2等。磷化是金属与稀磷酸或酸性磷酸盐反应而形成磷酸盐保护膜的过程。磷化液按磷化成膜体系主要分为：锌系、锌钙系、锌锰系、锰系、铁系、非晶和铁系六大类。锌系磷化槽液主体成分是∶Zn2+、H2PO3、NO3、H3PO4、促进剂等。形成的磷化膜主体组成（钢铁件）∶Zn3(PO4)2·4H2O、Zn2Fe(PO4)·4H2O。磷化晶粒呈树枝状、针状、孔隙较多。广泛应用于涂漆前打底、防腐蚀和冷加工减摩润滑。
皂化粉：皂化是脂肪在氢氧化钠存在条件下水解成脂酸钠和甘油的过程。皂化粉主要成分为脂肪酸钠，主要有去除油污、形成防护膜等作用，用于金属板材、线材的处理。本品选用新型工艺原料，取代了传统皂化剂润滑效果欠佳的特性，使工作效率大大提高，且使用成本低，无污染。不燃不爆，使用安全，无刺鼻性气味。
6、主要生产设备
本项目生产过程中使用的主要设备详见下表。
表2-5    本项目生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量/台

	机械加工设备

	1
	数控三头暴力钻
	BT40-200
	40

	2
	西格马数控机床
	QT2045P
	88

	3
	宝鸡数控机床
	BT500
	2

	4
	旋转热墩机
	30
	2

	5
	机械手
	ASW-I-NS
	80

	6
	数控铣床
	MLLX-SKXC03
	6

	7
	乔锋加工中心
	VH-85（12000rpm）
	3

	8
	超强对流球化退火炉
	HS-140/200
	4

	9
	CNC全自动高速圆锯机
	HD-90
	2

	10
	飞象数控无心磨床
	M1080B
	3

	11
	履带式抛丸清理机
	Q320JRT
	2

	12
	日本纪和立式加工中心
	TripleV21I-R
	1

	13
	科瑞立式加工中心
	KR-8955L3
	6

	14
	全自动双头倒角机
	QT70
	4

	15
	自动化视觉检测
	/
	10

	预处理生产线

	1
	脱脂槽
	2m×1m×1m
	1

	2
	磷化槽
	2m×1m×1m
	1

	3
	皂化槽
	2m×1m×1m
	1

	4
	水洗槽
	2m×1m×1m
	3


7、项目水平衡
（1）用水
本项目用水主要为预处理用水（主要包括脱脂-水洗-磷化-水洗-皂化工序）及生活用水。
①预处理用水
根据企业生产需求，项目脱脂槽、磷化槽及皂化槽各设置1个，水洗槽3个，项目预处理过程中由于工件带走损耗及水分蒸发，脱脂槽、磷化槽及皂化槽需定期补充相关槽液，根据企业提供资料，脱脂槽、磷化槽及皂化槽每天均需补充水量0.32m3；水洗槽为每天更换，更换水量4.8m3/d（其中新鲜水用量0.96m3/d，回用水3.84m3/d）。
企业预处理生产线用水情况见下表。
表2-6    预处理用水情况一览表
	工序名称
	槽体有效容积（m3）
	数量（个）
	更换方式及次数
	日用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）

	前处理用水
	脱脂
	1.6
	1
	循环使用、定期补充
	0.32
	96

	
	水洗1
	1.6
	1
	每天更换一次
	1.6
	480

	
	水洗2
	1.6
	1
	
	1.6
	480

	
	磷化
	1.6
	1
	循环使用、定期补充
	0.32
	96

	
	水洗
	1.6
	1
	每天更换一次
	1.6
	480

	
	皂化
	1.6
	1
	循环使用、定期补充
	0.32
	96

	备注：脱脂剂：水=1:15；磷化剂：水=1:8；皂化剂：水=1:8


②职工生活用水：本项目劳动定员100人，年工作300天，其中食宿人员50人，食宿人员用水定额为120L/（人·d），其他办公人员用水定额30L/（人·d），则生活用水量为7.5m3/d（2250m3/a）。
（2）排水
①职工生活废水：项目员工用水量为7.5m3/d（2250m3/a），排放系数按照0.8计算，则项目生活污水排放量为6m3/d（1800m3/a），生活污水经厂区隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。
②清洗废水：清洗工序用水量为4.8m3/d（其中新鲜水用量0.96m3/d、回用水量3.84m3/d），考虑工件带走损耗及水分蒸发，清洗废水产生量按用水量80%计，则清洗废水产生量为（3.84m3）1152m3/a。经厂区一体化污水处理站处理后，回用于清洗工序。
项目水平衡图如下所示：








图2-1    项目水平衡图    单位：m3/d
8、工作制度及劳动定员
（1）工作制度
年工作日：300天/年；
生产制度：生产岗位为三班制，工作时间为24小时。
（2）劳动定员
本项目劳动定员100人，其中厂内食宿人员50人。
9、项目选址及平面布置
本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，项目四周环境为：东侧为新乡市新星特种织物有限公司（在建），西侧为农田（规划为新儒街），南侧为农田，北侧为高新东路，隔路为农田。本项目周围敏感点为：西北侧550m处的大介山村，北侧750m处的小介山村（项目周边环境及敏感点分布图见附图7、附图8）。
本项目厂区内设备按生产流程依次分布，同时车间中间预留安全通道，供产品运转和员工通行，布局紧凑合理，车间中转运输量少，便于生产管理。厂区设置两座生产车间及配套的研发楼、装卸棚等（项目平面布置图见附图6）。













	工艺流程和产排污环节
	1、施工期：
本项目施工期施工活动主要为场地平整、打桩、土方开挖、基础建设、主体工程、装饰装修、设备安装等，在一定时间段内都将会对周围环境造成一定的影响，但这种影响一般是短暂的，随着施工期的结束将一并消失。施工期工艺流程及产污环节见下图。
[image: 微信截图_20231107225158]







图2-2  本项目施工期工艺流程及产排污环节
施工期工艺简述：
（1）场地清理阶段：主要为清理杂物、平整场地等；
（2）挖土石方阶段：主要为挖掘土石方等；
（3）基础工程阶段：主要为打桩、砌筑基础等；
（4）主体工程阶段：主要为钢筋、钢木工程、砌体工程、生产车间隔断等；
（5）辅助工程阶段：主要为建（构）筑物内、外部装饰及现场清理等；
（6）设备安装及调试阶段：主要为生产设备及辅助生产设施的安装、调试等；
（7）收尾阶段：主要为回填土方、再次清理现场等。
2、运营期
2.1工艺流程及产污环节
本项目生产工艺流程及产污环节见下图。





图2-3    生产工艺及产污环节图
生产工艺流程简述：
退火：项目外购毛坯件经目检，表面洁净无油污，放入退火炉中进行加热（电加热），加热温度约为650℃~795℃，持续时间约1-3h，然后自然冷却，目的为改善切削加工性，消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向。
抛丸：退火后工件送入抛丸机进行抛丸处理，抛丸主要是去除工件表面毛刺，在密闭抛丸机内进行，该过程主要会产生设备噪声、抛丸废气、废钢丸。
脱脂：采用脱脂剂对工件进行脱脂，脱脂采用电加热，控制温度在60℃~70℃之间，时间约1.5min。槽液循环使用，定期补充，定期清理槽渣。该过程中会产生废槽渣。
水洗：脱脂后进行水洗，去除表面的脱脂剂，时间约1min，水洗两次。水洗废水定期更换，该过程中会产生水洗废水。
磷化：采用浸渍的方法进行磷化，将脱脂后的工件浸入磷化槽内，通过化学和电化学反应，在工件表面形成磷化膜，从而防止工件被腐蚀。采用电加热，控制温度在60℃~70℃之间，磷化时间10~20min。磷化液定期补充，为保证磷化效果，定期对磷化槽底部池渣进行清理。此过程会产生固废。
水洗：经磷化处理后的工件进行清洗，除去工件表面残留的磷化液等。清洗池每天更换池液。此过程会产生废水。
皂化：采用浸渍的方法进行皂化，将清洗后的工件浸入到皂化槽内，利用皂化液中硬脂酸钠成分与磷化层中磷酸锌反应，生成硬脂酸锌，起到润滑作用，皂化槽采用电加热，控制温度在60℃~70℃之间，皂化时间10~20min。皂化液定期补充。
车钻加工：通过数控加工中心、车床、钻床等设备将工件加工成客户需要的形状，此工序会产生固废及噪声。
成品：车钻加工后的工件即为成品，在仓库存放。
2.2主要产污分析
项目运营期主要产污情况详见下表：
表2-7    本项目运营期主要产污情况汇总表
	污染因素
	产污环节
	污染物种类
	治理措施

	废水
	生活污水
	COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂

	
	清洗废水
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、总锌、总镍、总锰
	建设污水处理站一座，设计处理能力5t/d，处理工艺为“调节池+两级混凝沉淀+中间水池+活性炭过滤+离子交换”工艺，废水经处理后回用于清洗工序，不外排。

	噪声
	生产过程
	噪声
	减振、厂房隔音、距离衰减

	固废
	生产过程
	废包装袋
	收集后暂存于厂区一般固废间，定期出售

	
	
	废边角料及残次品
	

	
	
	除尘器收集粉尘
	

	
	
	废钢丸
	

	
	
	废包装桶
	危废间暂存后定期委托有资质危废单位安全处置

	
	
	废槽渣
	

	
	
	废切削液
	

	
	废水治理
	污泥
	

	
	
	废活性炭
	

	
	
	废树脂
	

	
	设备维护
	废机油
	

	、
	职工生活
	生活垃圾
	交由环卫部门处置




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、企业现有工程履行环保审批手续情况
新乡市金瑞腾机械制造有限公司原厂址位于新乡高新技术产业开发区关堤乡刘庄村，于2019年委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制《新乡市金瑞腾机械制造有限公司年产150万件汽车转向器项目》环境影响报告表，该项目于2020年3月12日通过新乡市高新技术产业开发区管理委员会综合监管和执法局审批，审批文号：新环高综监字[2020]03号。项目于2020年10月进行了建设项目竣工验收，企业于2020年6月24日进行了排污许可首次登记，2023年12月12日在全国排污许可证管理信息平台进行了排污许可登记变更，登记编号：91410700MA46XB7D07001Y，排污许可有效期：2023年12月12日至2028年12月11日。
2、现有项目污染物产排情况
（1） 废气
项目废气主要为抛丸机生产过程产生颗粒物，抛丸机工作过程完全密闭，废气收集后引入高效脉冲袋式除尘器，尾气经15m高排气筒（DA001）排放。根据河南丽科检测有限公司于2025年4月24日出具的新乡市金瑞腾机械制造有限公司自行监测报告（报告编号：LKZJ-2504052，见附件4），抛丸机袋式除尘器装置排气筒出口颗粒物排放浓度为3.1-3.2mg/m3，排放速率为3.56-3.87×10-3kg/h，企业抛丸机年工作约5400小时，则颗粒物实际排放量为0.0209t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）要求；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的要求。
厂界无组织颗粒物排放浓度为0.203-0.388mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度1mg/m3，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中无组织颗粒物排放浓度0.5mg/m3的要求。
（2） 废水
现有项目废水主要为职工生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后定期清运。
（3） 固废
现有项目固体废物为一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废为边角料及残次品、废钢丸、除尘器收集粉尘，在一般固废暂存间暂存后定期外售。危险废物为废润滑油、废乳化液，收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。生活垃圾经厂区垃圾箱暂存后交由环卫部门处置。
（4） 噪声
现有项目高噪声设备主要为数控机床、钻床、抛丸机等，采取厂房密闭隔音、基础减振、距离衰减等措施，根据河南丽科检测有限公司于2025年4月24日出具的新乡市金瑞腾机械制造有限公司自行监测报告（报告编号：LKZJ-2504052，见附件4），厂界四周噪声为56-57dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值昼间60dB（A）的限值要求。
3、现有工程主要污染物排放情况
根据项目环评报告、自行监测报告等，现有项目污染物排放情况如下：
表2-8    现有项目污染物排放情况一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	核定排放量（固体废物产生量）
	实际排放量（固体废物产生量）

	废气
	抛丸
	颗粒物
	0.0224
	0.0209t/a

	固废
	一般固废
	边角料及残次品
	15t/a
	15t/a

	
	
	废钢丸
	13.5t/a
	13.5t/a

	
	
	除尘器收集粉尘
	3.832t/a
	3.832t/a

	
	危险废物
	废润滑油
	/
	0.2t/a

	
	
	废乳化液
	/
	0.5t/a


本项目为迁建项目，建设单位整体搬迁后，所有的排污情况将随着工程的搬迁而消失，则项目以新带老削减量为颗粒物：0.0209t/a。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，目前处于过渡时间段内，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。本次评价选取2024年作为评价基准年，新乡市生态环境局发布的《新乡市2024年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。
表3-1    区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	（GB3095-2012）及修订单
	（GB3095-2026）（过渡阶段）

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK42]标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	82
	60
	137
	超标
	60
	137
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	49
	30
	163
	超标
	30
	163
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13 
	达标
	60
	13 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	68
	达标
	40
	68
	达标

	CO
	第95百分位浓度
	1.3mg/m3
	4mg/m3
	32.5
	达标
	4 mg/m3
	32.5
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	183
	160
	114.38 
	超标
	160
	114.38 
	超标


由上表可知，其中PM10、PM2.5、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2026年新国标中过渡阶段浓度限值的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。
目前，新乡市正在实施新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》（新环委办[2026]18号）、《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（新环委办[2026]21号）等一系列措施，实施这些方案将不断改善区域大气环境质量。
2、水环境质量现状
本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，处理后出水排入东孟姜女河。根据《新乡市生态环境局关于下达2025年地表水环境质量暂定目标的函》，新乡县东孟姜女河高新区入口断面水体功能类别为Ⅳ类。本评价引用新乡市环境监测站对高新区入口断面2025年1-12月的监测数据，数据见下表。
表3-2    东孟姜女河高新区入口断面监测数据（2025年1-12月）
	监测项目
	监测
时间
	监测结果（mg/L）

	
	
	COD
	氨氮
	总磷

	
	
	浓度
	达标情况
	浓度
	达标情况
	浓度
	达标情况

	东孟姜女河高新区入口断面
	2025.01
	31.3
	超标
	0.46
	达标
	0.094
	达标

	
	2025.02
	30.2
	超标
	1.35
	达标
	0.085
	达标

	
	2025.03
	32
	超标
	0.34
	达标
	0.129
	达标

	
	2025.04
	29.2
	达标
	0.37
	达标
	0.103
	达标

	
	2025.05
	31.4
	超标
	0.56
	达标
	0.13
	达标

	
	2025.06
	29.3
	达标
	0.28
	达标
	0.098
	达标

	
	2025.07
	30.7
	超标
	0.78
	达标
	0.171
	达标

	
	2025.08
	28.2
	达标
	0.6
	达标
	0.102
	达标

	
	2025.09
	22.2
	达标
	1.33
	达标
	0.177
	达标

	
	2025.10
	19.6
	达标
	0.77
	达标
	0.117
	达标

	
	2025.11
	19.2
	达标
	0.39
	达标
	0.072
	达标

	
	2025.12
	19.2
	达标
	0.78
	达标
	0.098
	达标

	
	均值
	26.9
	达标
	0.67
	达标
	0.115
	达标

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
	≤30
	≤1.5
	≤0.3


由上表可知，2025年1-12月东孟姜女河高新区入口断面年均值满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，但部分月份存在超标情况。目前新乡市正在推进实施《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》，将继续改善新乡市水环境质量。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。
4、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。
5、生态环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，属于新乡高新技术产业开发区且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
根据调查，项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标。
2、声环境
根据调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境
本项目厂区范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废水
项目废水排放标准见下表。
表3-3    废水执行标准一览表
	标准名称
	污染因子
	标准值

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	COD
	500mg/L

	
	BOD5
	300mg/L

	
	SS
	400mg/L

	新乡市贾屯污水处理厂收水标准
	COD
	450mg/L

	
	BOD5
	180mg/L

	
	SS
	350mg/L

	
	NH3-N
	35mg/L

	
	TP
	6mg/L

	
	TN
	45mg/L

	新乡市贾屯污水处理厂排放标准
	COD
	40mg/L

	
	BOD5
	10mg/L

	
	SS
	10mg/L

	
	NH3-N
	2mg/L

	
	TP
	0.4mg/L

	
	TN
	15mg/L


2、废气
项目废气标准值见下表。
表3-4    大气污染物排放标准
	标准名称
	污染因子
	标准限值浓度

	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	颗粒物
	有组织：排放浓度120mg/m3；排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）；
无组织排放浓度：1.0mg/m3

	《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业绩效引领性指标
	颗粒物
	有组织排放浓度：10mg/m3

	《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》
	颗粒物
	有组织排放浓度：10mg/m3；
厂界排放浓度：0.5mg/m3

	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	油烟
	有组织2.0mg/m3

	
	
	去除率≥60%


3、噪声
[bookmark: OLE_LINK15]本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体值见下表。
表3-5    厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固废
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量
控制
指标
	根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》的规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。
本项目为迁建项目，项目严格落实“以新带老”削减要求：现有工程颗粒物实际排放量为0.0209t/a；本工程颗粒物排放量为0.0195，以新带老削减量为0.00141t/a。迁建完成后全厂颗粒物排放量为0.0195t/a，较现有工程削减0.0014t/a，项目建成后废气污染物颗粒物排放总量不新增。本项目废水为员工生活污水，经化粪池预处理达标后，排入新乡市贾屯污水处理厂集中深度处理。按照总量管理规定，不涉及水污染物排放总量分配指标。 
故本项目不涉及新增总量。
表3-6    本项目建成后全厂污染物排放情况一览表    单位：t/a
	项目
	现有工程排放量
	本工程
排放量
	以新带老削减量
	技改完成后全厂排放量
	排放增减量

	废气
	颗粒物
	0.0209t/a
	0.0195t/a
	0.0209t/a
	0.0195t/a
	-0.0014t/a

	废水
	COD
	/
	0.0720/a
	/
	0.0720/a
	+0.0720t/a

	
	TP
	/
	0.0007t/a
	/
	0.0007t/a
	+0.0007t/a






四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	1、废气
本项目施工期内产生的废气主要为施工期土石方开挖、回填、物料装卸、运输等产生的扬尘和燃油施工机械、车辆排放的尾气。施工期内产生的扬尘会造成局部的扬尘污染，燃油施工机械、车辆排放的尾气也会对周围环境空气造成不利影响。
本项目施工期内采取以下措施降低对周围环境空气的影响：
（1）对施工现场主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化处理。
（2）施工现场物料、工具按品种、规格分类堆放整齐，并悬挂名称、品种、规格、主要责任人等标示牌，易产生扬尘的要篷盖。
（3）严格落实各项抑尘、降尘措施，明确专人负责扬尘防治工作，设置专职保洁员负责清扫和保洁工作，每天定时进行洒水降尘。遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾及时清运。
（4）施工现场裸露地面、土方应进行绿化、固化或覆盖防尘布（防尘网）等。
（5）运送砂石、渣土、垃圾等物料的车辆装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并采用密闭车斗运输。运输车辆应当安装卫星定位系统，并按规定路线、规定时段、规定时速行驶，禁止带泥上路、撒漏、乱倒建筑渣土等现象。
（6）施工现场主出入口应设置运输车辆轮胎清洗设备并配套设置临时沉淀池。
（7）遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时对作业处覆以防尘网。
（8）严格落实扬尘污染防治各项标准要求，建立责任制。
（9）在施工工地门口明显位置处设置建筑工程施工现场扬尘防治公示牌，公布扬尘防治标准要求和组织机构、责任人、联系电话等内容。
（10）加强进场作业人员岗前培训，掌握施工中应采取的具体措施。
在上述措施得到有效落实的情况下，本项目施工期内产生的扬尘及施工机械、运输车辆产生的尾气可得到较好控制，不会对周围环境空气造成明显影响。
2、废水
本项目施工期内产生的废水主要为运输车辆离厂时轮胎清洗产生的清洗废水及施工人员的生活污水。
施工现场主出入口设置运输车辆轮胎清洗设备并配套设置临时沉淀池，轮胎清洗废水经临时沉淀池处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托厂区内临时化粪池处理。
采取上述措施后，本项目施工期内产生的废水不会对周围地表水环境造成明显影响。
3、噪声
本项目施工期内产生的噪声主要为施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。
本项目施工期内采取以下措施降低对周围声环境的影响：
（1）在施工期间所用施工机械采用具有消声、隔音处理及减振装置的设备，禁止噪声超标机械进入施工现场；
（2）优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常加强对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生；
（3）禁止夜间使用高噪声设备，需要连续作业时，须先向生态环境部门申报并公示；
（4）合理安排施工时间，对产生高噪声的施工作业尽量避开夜间、午休时间；施工期间，尽量减少施工区汽车的鸣笛噪声。
经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声对周围环境的影响可降至最低。
4、固体废物
本项目施工期内产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。本项目施工期内根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施；建筑垃圾尽量在场内周转，不能自己消纳的要及时清运，防止其因长期堆放而产生的扬尘；施工人员生活垃圾集中收集，委托当地环卫部门定期清运。
经采取上述措施之后，本项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	该项目生产过程中主要污染因素为废气、废水、噪声和固废。
1、废气
本项目生产过程中产生的废气主要为：抛丸废气和食堂油烟废气。主要污染物为：颗粒物、油烟。
1.1废气源强分析
①抛丸废气
本项目为去除工件表面毛刺，对退火后工件进行抛丸处理；在抛丸过程中会产生粉尘。根据河南丽科检测有限公司于2025年4月24日出具的新乡市金瑞腾机械制造有限公司自行监测报告（报告编号：LKZJ-2504052，见附件4），抛丸机袋式除尘器装置排气筒排放速率为3.56-3.87×10-3kg/h，根据企业原环评报告，抛丸机袋式除尘器设计除尘效率99%，经计算企业产生最大速率0.387kg/h，企业抛丸工序颗粒物排放系数1.39kg/t-原料，本项目建设完成后需抛丸处理工件约2800t/a，则抛丸工序粉尘产生量为3.892t/a。本项目建成后新增抛丸机一台，抛丸工序运行时间为4800h/a，则抛丸工序颗粒物产生速率为0.8108kg/h。
②食堂油烟
厂区设置1个食堂，设2个基准灶头，可供50人就餐，《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1规定，属于小型规模，食堂开放时间为每天4小时，年工作300d。食堂以电及天然气为能源，电及天然气均属于清洁能源，且用量较少，对环境影响较小。
根据对城市居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/d，故本项目食用油用量为0.45t/a，经参考《社会区域类环境影响评价》（环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编），餐饮油烟排放系数为3.815kg/t油，故油烟产生量为1.7168kg/a。食堂开放时间按1200h/a计，则油烟的产生速率为0.0014kg/h。
1.2废气收集、治理与排放情况
①抛丸废气
根据项目源强分析，抛丸工序粉尘产生量为3.892/a，抛丸机生产过程全密闭，抛丸设备袋式除尘器风机风量为1500m3/h，处理后尾气经15m高排气筒DA001排放。废气收集效率为100%，本项目建成后将采用高效覆膜袋式除尘器，进一步提高对颗粒物治理效率，高效覆膜袋式除尘器去除效率可达到99.5%，项目抛丸年工作时间4800h。本项目抛丸工序颗粒物产排情况见下表。
表4-1    抛丸工序颗粒物产排情况一览表
	污染物
	产生量(t/a)
	产生速率(kg/h)
	产生浓度(mg/m3)
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m3)

	颗粒物
	3.892
	0.8108
	540.5
	0.0195
	0.0041
	2.7


由上表可知，本项目抛丸工序排放颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）中涉颗粒物企业有组织排放浓度10mg/m3的要求。
②食堂油烟废气
为减少油烟对员工及周边环境的不利影响，评价要求项目食堂安装集气罩，油烟经收集后，通入1台静电复合式油烟净化器进行处理，尾气通过1根高于屋顶排气筒排放。

表4-2    食堂油烟产排情况
	污染环节
	食堂油烟

	污染物种类
	有组织油烟

	产生量
	1.7168kg/a

	产生速率
	0.0014kg/h

	产生浓度
	1.4mg/m3

	污染治理措施
	食堂油烟经集气罩收集后，通过静电复合式油烟净化器进行处理，尾气通过1根高于屋顶排气筒排放；
风量为1000m3/h，处理效率为90%，年工作1200h；

	排放量
	0.1717kg/a

	排放速率
	0.00014kg/h

	排放浓度
	0.14mg/m3


本项目食堂油烟经集气罩收集后，通过静电复合式油烟净化器进行处理，尾气通过1根高于屋顶排气筒排放；有组织油烟的排放量为0.1717kg/a，排放速率为0.00014kg/h，排放浓度为0.14mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准限值要求（净化效率不低于60%，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3）。
1.3废气治理措施可行性分析
依据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）表25汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单，预处理机械抛丸产生颗粒物采用袋式除尘器处理为可行技术。因本行业无油烟治理相关可行技术，故参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），针对油烟废气，静电复合式油烟净化器是推荐可行技术。
1.4污染源排放口及排放量情况
（1）本项目污染物排放量情况
本项目大气污染物排放情况见下表。
表4-3    大气污染物排放一览表
	污染物
	有组织排放量t/a
	无组织排放量t/a
	总计t/a

	颗粒物
	0.0195
	0
	0.0195

	油烟
	0.1717kg/a
	0
	0.1717kg/a


（2）本项目污染源排放口情况
本项目有组织排放口基本情况见下表。
表4-4    有组织排放源基本情况
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度/m
	出口内径/m
	类型
	烟气温度/℃
	排放污染物
	执行标准

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	DA001
	抛丸废气排放口
	113°58′12.801″
	35°13′59.918″
	15
	0.3
	一般排放口
	25
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	DA002
	食堂油烟废气排放口
	113°58′11.526″
	35°14′0.537″
	高于屋顶
	0.2
	
	40
	油烟
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型


1.5非正常工况环境影响分析
非正常工况排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要为废气处理设施出现故障或检修时，导致处理能力下降，最不利情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在0.5h内进行有效处理。
本项目非正常工况废气排放见下表。
表4-5    非正常排放参数表
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放速率/(kg/h)
	非正常排放浓度/(mg/m3)
	单次持续
时间/h
	年发生
频次/次
	非正常排放量kg/a

	DA001
	废气处理设施出现故障或检修时
	颗粒物
	0.8108
	540.5
	0.5
	1
	0.4054

	DA002
	
	油烟
	0.00014
	1.4
	0.5
	1
	0.00007


由上表可知，非正常工况下，污染物排放量较大。为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。
1.6大气环境影响分析
项目所在区域属于空气环境质量不达标区，超标污染物为PM10、PM2.5、O3，项目产生的颗粒物通过削减区域现有污染源排放量进行替代。项目厂区周边500m范围内无环境敏感点。本项目大气污染物颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放标准。通过区域削减，不会对周边环境造成明显影响。
综上所述，评价认为项目建成运行过程中对周围大气环境影响可以接受。
1.7废气监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求如下表。
表4-6    废气监测要求
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	DA001
	颗粒物
	1次/年

	DA002
	油烟
	1次/年


2、废水
2.1废水源强分析
本项目废水主要为职工产生的生活污水，生产过程产生的清洗废水。生活污水经厂区隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂；清洗废水经厂内污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。
（1）生活污水
本项目员工定员100人，年工作300天，其中食宿人员50人，食宿人员用水定额为120L/（人·d），其他办公人员用水定额30L/（人·d），则生活用水量为7.5m3/d（2250m3/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为6m3/d（1800m3/a）。类比确定生活污水水质为：COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L、动植物油30mg/L，经隔油池+化粪池处理后水质为：COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L、动植物油15mg/L，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，生活污水经处理后水质能够满足新乡市贾屯污水处理厂收水要求（COD450mg/L、BOD5180mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4.0mg/L、TN45mg/L）。
（2） 清洗废水
经脱脂及磷化处理后的工件需进行清洗，项目脱脂槽后设两个水洗槽、磷化后设1个水洗槽，共设三个水洗槽，单个水洗槽尺寸为2m×1m×1m，操作水位控制在0.8m，水洗槽每天更换一次池液，则清洗工序用水量为4.8m3/d（1440t/a）考虑工件带走损耗及水分蒸发，清洗废水产生量按用水量80%计，则清洗废水产生量为3.84t/d（1152t/a）。本项目类比新乡市红旗区鑫泰机械设备有限公司清洗废水水质，新乡市红旗区鑫泰机械设备有限公司年加工180万件汽车转向器配件，该公司产品同为汽车转向器配件，生产工艺与本项目相同，前处理工艺同为脱脂-水洗-磷化-水洗-皂化，原料脱脂剂、磷化剂也与本项目相同，故本项目清洗废水水质与其具有一致性，类比可行。
根据新乡市红旗区鑫泰机械设备有限公司清洗废水水质监测报告-由河南中弘国泰检测技术有限公司2022年12月19日出具（报告编号：ZHGT202212067），废水水质如下。
表4-7    项目水质一览表
	名称
	监测项目
	监测结果
	单位

	清洗废水
	pH
	6.3
	无量纲

	
	化学需氧量
	343
	mg/L

	
	氨氮
	18.1
	mg/L

	
	总磷
	6.23
	mg/L

	
	总氮
	63.6
	mg/L

	
	悬浮物
	318
	mg/L

	
	总锌
	8.43
	mg/L

	
	总铁
	4.27
	mg/L

	
	总镍
	1.65
	mg/L

	
	总锰
	1.21
	mg/L


本项目废水治理措施为：清洗废水经过“调节池+两级混凝沉淀+中间水池+活性炭过滤+离子交换”处理后回用于清洗工序，不外排，本项目清洗废水产生量为3.84m3/d，污水处理站设计处理能力为5m3/d，污水处理站处理能力满足本项目所需。本项目废水处理工艺如下图。

图4-1    废水处理工艺流程图
工艺简述：
调节池：用以调节进、出水流量的构筑物，主要起对水量和水质的调节作用，以及对污水pH值、水温，有预曝气的调节作用。
混凝沉淀池：通过向水中投加药剂(氢氧化钠、混凝剂、除重剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。
中间水池：调节水质水量，保证后续处理的均匀稳定。
活性炭过滤、阳离子树脂过滤：污水进入过滤装置，经过活性炭及阳离子树脂过滤，进一步除去废水中的盐类、COD、金属离子、极小悬浮物等，以达到废水的脱盐纯化目的，使之能够满足回用水之标准。过滤后上清液自流至中间水池，调整pH值后回用至清洗工序。污泥通过隔膜泵打入板框压滤机进行脱水处理，脱水污泥委托有资质单位处置。
表4-8    项目废水处理效果一览表
	项目
	清洗废水
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2025）洗涤用水标准

	废水量
	3.84m3/d
	

	污染物
	废水浓度
	治理效率
	出水水质
	

	pH
	6.3
	/
	6.5-9.0
	6.0-9.0

	化学需氧量
	343mg/L
	90%
	34.3mg/L
	50

	氨氮
	18.1mg/L
	75%
	4.53mg/L
	5

	总磷
	6.23mg/L
	93%
	0.44mg/L
	0.5

	总氮
	63.6mg/L
	80%
	12.72mg/L
	15

	悬浮物
	318mg/L
	95%
	15.9mg/L
	30mg/L

	总锌
	8.43mg/L
	95%
	0.4215mg/L
	/

	总铁
	4.27mg/L
	95%
	0.2135mg/L
	0.5mg/L

	总镍
	1.65mg/L
	95%
	0.0825mg/L
	/

	总锰
	1.21mg/L
	95%
	0.0605mg/L
	0.2mg/L


由上表可知，本项目清洗废水经厂内污水处理站处理后，出水水质能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2025）中洗涤用水要求，可以回用于清洗工序，措施可行。
2.2排水可行性分析
本项目生活污水最终排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理。
新乡市贾屯污水处理厂位于河南省新乡市卫滨区贾屯村（新乡市和平路以西、东孟姜女河以北、规划静泉路以南、劳动街以东），设计处理规模为30万m3/d，分两期建设。一期15万m3/d已建成运行，二期还未建设。新乡市贾屯污水处理厂的收水范围包括赵定排以南的新乡市高新技术开发区和东南区。本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，属于新乡市贾屯污水处理厂的收水范围。新乡市贾屯污水处理厂采用“粗格栅-细格栅-曝气沉砂池-水解酸化池-A2/O-二沉池-高效沉砂池-V型滤池-接触消毒池”处理工艺，设计收水水质为：COD 450mg/L、BOD5180mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP4.0mg/L、TN45mg/L，出水水质为：COD40mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L、TN15mg/L。COD、NH3-N、TP指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其中BOD5、SS、TN指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
经查阅新乡市贾屯污水处理厂在线数据可知，该污水处理厂实际收水量为13.38万m3/d，尚有1.62万m3/d的余量。本项目生产废水经处理后回用，生活污水排放量为6m3/d，仅占剩余处理能力的0.037%，能够满足本项目处理的需要，不会对污水处理厂产生冲击；本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后的水质为COD250mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L、NH3-N20mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，能够满足新乡市贾屯污水处理厂收水标准COD450mg/L、BOD5180mg/L、SS350mg/L、NH3-N35mg/L、TP6mg/L、TN45mg/L的标准要求，因此外排废水经管网排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理是可行的。
综上所述，项目完成后废水进入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理可行，废水排放对周围环境影响可接受。
2.3、污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息表
表4-9    废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理措施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理措施编号
	污染治理措施名称
	污染治理措施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN、动植物油
	城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	生活污水处理系统
	隔油池+化粪池
	DW001
	是
否
	企业总排
雨水排放
清净下水排放
温排水排放
车间或车间处理设施排放口排放


②废水间接排放口基本情况
表4-10    废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（万t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	113°58′10.272″
	35°14′1.367″
	0.18
	城镇污水处理厂
	间断排放
	0:00~24:00
	新乡市贾屯污水处理厂
	COD
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15


③废水污染物排放执行标准表
表4-11    废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	COD
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	500

	2
	
	BOD5
	
	300

	3
	
	SS
	
	400

	4
	
	COD
	新乡市贾屯污水处理厂收水标准
	450

	5
	
	SS
	
	350

	6
	
	NH3-N
	
	35

	7
	
	TP
	
	6

	8
	
	TN
	
	45


④废水污染物排放信息表
表4-12    废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	年排放量/（t/a）

	1
	企业总排放口DW001废水排放量6m3/d（1800m3/a）
	COD
	250
	0.4500 

	3
	
	BOD5
	150
	0.2700

	4
	
	SS
	150
	0.2700

	5
	
	NH3-N
	20
	0.0360 

	6
	
	TP
	3
	0.0054 

	7
	
	TN
	30
	0.0540 

	新乡市贾屯污水处理厂
	COD
	40
	0.0720 

	
	BOD5
	10
	0.0180 

	
	SS
	10
	0.0180 

	
	氨氮
	2.0
	0.0036 

	
	TP
	0.4
	0.0007 

	
	TN
	15
	0.0270


由上表可知，本项目废水经新乡市贾屯污水处理厂处理后废水污染物排放总量COD0.0720t/a、BOD50.0180t/a、SS0.0180t/a、NH3-N0.0036t/a、TP0.0007t/a、TN0.0270t/a。
2.4、监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）5.2.1一般原则规定，单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，无需进行监测。本项目清洗废水经厂区污水处理站处理后回用于清洗工序，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入新乡市贾屯污水处理厂进一步处理，因此本项目废水无需进行监测。
3、噪声
3.1噪声源强及治理措施分析
该项目高噪声设备主要为车床、刨床、磨床等机加工设备及抛丸设备环保风机等高噪声设备，声源强度在75-85dB(A)之间。因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。
声源强度及治理效果见下表。
表4-13    工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声压级/dB(A)
	距声源距离/m
	
	

	1
	抛丸工序废气处理风机
	/
	81
	80
	1
	85
	1
	基础减振、隔声罩
	昼夜全时
段

	注：风机经基础减振及增加隔声罩后声压级可降低至65dB(A)。
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	表4-14    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	数量
	(声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m)
	声功率级
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	1#生产车间
	数控三头暴力钻
	/
	40
	80/1
	/
	基础减振、厂房隔声
	60
	100
	1
	东2
	90.5
	昼夜运行
	30
	60.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西40
	64.5
	
	
	34.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南2
	90.5
	
	
	60.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北2
	90.5
	
	
	60.5
	1m

	2
	
	西格马数控机床
	/
	88
	75/1
	/
	基础减振、厂房隔声
	20
	80
	1
	东40
	63.2
	昼夜运行
	30
	33.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西2
	89.2
	
	
	59.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南2
	89.2
	
	
	59.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北2
	89.2
	
	
	59.2
	1m

	3
	
	CNC全自动高速圆锯机
	/
	2
	80/1
	/
	基础减振、厂房隔声
	25
	72
	1
	东55
	48.2
	昼夜运行
	30
	18.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西25
	55.0
	
	
	25.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南5
	69.0
	
	
	39.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北45
	49.9
	
	
	19.9
	1m

	4
	
	履带式抛丸清理机
	/
	2
	80/1
	/
	基础减
振、厂
房隔声
	75
	75
	1
	东5
	69.0
	
昼夜运行
	30
	39.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西75
	45.5
	
	
	15.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南5
	69.0
	
	
	39.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北53
	48.5
	
	
	18.5
	1m

	7
	2#生产车间
	数控铣床
	/
	6
	80/1
	/
	基础减振、厂房隔声
	10
	50
	1
	东70
	53.1
	昼夜运行
	30
	23.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西10
	70.0
	
	
	40.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南50
	56.0
	
	
	26.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北2
	84.0
	
	
	54.0
	1m

	8
	
	立式加工中心
	/
	7
	80/1
	/
	基础减振、厂房隔声
	70
	50
	1
	东10
	68.4
	昼夜运行
	30
	38.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西70
	51.5
	
	
	21.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南50
	54.5
	
	
	24.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北2
	82.4
	
	
	52.4
	1m
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	3.2预测计算
①高噪声源衰减分析方法
设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：
当r≤a/π，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；
当a/π≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：
Lr=L0－10lg(r/r0)
当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：
Lr=L0－20lg(r/r0)
式中：Lr—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；
L0—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；
r—关心点距噪声源距离，m；
r0—距噪声源距离，取1m。
预测时，根据判定结果，采取合适公式进行预测。
②室内声源等效室外声源声功率计算
噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A 声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A 声级的隔声量，dB。
③噪声源叠加影响分析方法
[image: 4571a102-6466-44b2-b48f-07124d7425d1]式中：L—总声压级，[dB(A)]；
Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]；
n—声源数量。
3.3厂界噪声达标情况
根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果如下：
表4-15    本项目噪声源在厂界处的贡献值一览表
	预测点
	主要噪声源
	治理后噪声值/dB(A)
	距厂界的距离/m
	贡献值/dB(A)

	东厂界
	抛丸风机
	65.0
	8
	47.8

	
	1#生产车间
	60.5
	10
	

	
	2#生产车间
	38.6
	10
	

	西厂界
	抛丸风机
	65.0
	94.6
	36.5

	
	1#生产车间
	59.2
	14.3
	

	
	2#生产车间
	40.1
	14.3
	

	南厂界
	抛丸风机
	65.0
	70.5
	30.2

	
	1#生产车间
	62.9
	70.5
	

	
	2#生产车间
	29.3
	7.5
	

	北厂界
	抛丸风机
	65.0
	85.4
	35.0

	
	1#生产车间
	62.9
	26.9
	

	
	2#生产车间
	56.3
	97.4
	


由上表预测结果可知，项目生产期间高噪声设备经减振、隔声后，厂界四周厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，本项目噪声对四周环境影响较小。
3.4监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目噪声监测要求见下表。
表4-16    本项目噪声监测要求
	污染物
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	噪声
	厂界四周外1米
	等效连续A声级
	每季度一次

	
	
	夜间最大声级
	每季度一次，夜间发生频发噪声、偶发噪声时监测1次


4、固废
本项目固废主要为抛丸机工作产生的废钢丸；袋式除尘器收集粉尘；脱脂过程中产生的废脱脂液包装桶及废槽渣；磷化过程中产生的废磷化液包装桶及废槽渣；皂化过程产生的废包装袋；车钻加工过程产生的废边角料及残次品、废切削液及废切削液包装桶；机器维护中产生的废润滑油及废润滑油包装桶；污水处理站产生的污泥、废活性炭及废树脂；职工生活产生的生活垃圾。
4.1一般固废产生情况及处置措施
A、 废钢丸
本项目除锈工序在抛丸、喷砂时会产生一定量的废钢丸，根据企业提供的资料，废钢丸产生量约为30t/a，经收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售。
B、 除尘器集尘
项目除尘器收集粉尘为3.87t/a，除尘器集尘经收集后，暂存于一般固废暂存间暂存后，定期外售。
C、废包装袋
本项目皂化粉使用后会产生废包装袋，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为0.02t/a，收集后暂存于厂区一般固废间，定期出售。
D、废边角料及残次品
本项目车钻加工过程中会产生废边角料，根据建设单位提供资料，废边角料产生量为30t/a，收集后暂存于厂区一般固废间，定期出售。
项目新建一座一般固废间，建筑面积30m2，可满足全厂存放需求。项目一般固废场所应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求进行建设。储存区的地面应防渗，储存区要防风、防晒、防雨等。
4.2危险废物产生情况及处置措施
A、 废包装桶
本项目脱脂液、磷化液、切削液、润滑油使用过程会产生废包装桶，根据原料使用量及包装规格，经核算，废包装桶产生量为2.14t/a。经查询《国家危险废物名录（2025年版）》废包装桶属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置。
B、 废槽渣
项目脱脂及磷化处理过程中，随着工件不断浸入及取出，脱脂槽及磷化槽池底会不断有废槽渣产生，因此，需定期对池渣进行清捞，根据企业提供资料，废槽渣产生量为1t/a。经查询《国家危险废物名录（2025年版）》废槽渣属于危险废物，废物类别为HW17，废物代码为336-064-17（金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛、工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）），收集后危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置。
C、 废切削液
车钻加工过程中，使用切削液来冷却和润滑刀具和加工件，根据建设单位提供资料，废切削液产生量约为1t/a。经查询《国家危险废物名录（2025年版）》废切削液属于危险废物，废物类别为HW09，废物代码为900-006-09（使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），收集后危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置。
D、 废润滑油
本项目设备维护、检修等过程产生废润滑油，本项目废润滑油产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年），废机油属于危废编号HW08“废矿物油与含矿物油废物”，代码为“900-214-08”：“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有危废处理资质的单位处置。
E、 污泥
本项目在加药反应池中会产生沉淀污泥，污泥产生量约为0.15t/a，经查询《国家危险废物名录（2025年版）》该污泥属于危险废物，废物类别为HW17，废物代码为336-064-17（金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛、工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）），收集后危废暂存间暂存，定期委托有资质单位进行处置
F、 废活性炭
本项目在污水处理站碳滤过程中会产生废活性炭，产生量约为0.01t/a，经查询《国家危险废物名录（2025年版）》废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。
G、 废树脂
本项目在阳离子树脂过滤过程中会产生废树脂，产生量约为0.01t/a，经查询《国家危险废物名录（2025年版）》废树脂属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后依托现有危废暂存间暂存，定期委托有资质单位定期处置。
按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定，要求企业将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内危险废物暂存间内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。新建危险废物暂存间1座，面积约20m2，危险废物统一收集后定期送往有资质单位进行处理。
废物类别及废物代码如下表所示。


表4-17    本项目危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	2.14t/a
	脱脂、磷化、车钻加工
	半个月
	T/In
	收集后暂存于危废间，定期委托有资质的危废单位处置

	废槽渣
	HW17
	336-064-17
	1t/a
	脱脂、磷化
	一个月
	T/C
	

	废切削液
	HW09
	900-006-09
	1t/a
	车钻加工
	每天
	T
	

	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	0.4t/a
	液态
	半年
	T，I
	

	污泥
	HW17
	336-064-17
	0.15t/a
	废水治理
	半年
	T/C
	

	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	0.01t/a
	废水治理
	1年
	T/In
	

	废树脂
	HW49
	900-041-49
	0.01t/a
	废水治理
	1年
	T/In
	


表4-18    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物
名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废暂存间
	废包装桶
	HW49
	900-041-49
	20m2
	桶装
	20t
	≤1年

	2
	
	废槽渣
	HW17
	336-064-17
	
	
	
	≤1年

	3
	
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	
	
	
	≤1年

	4
	
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	
	
	
	≤1年

	5
	
	污泥
	HW17
	336-064-17
	
	
	
	≤1年

	6
	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	≤1年

	7
	
	废树脂
	HW49
	900-041-49
	
	
	
	≤1年


本项目危险废物暂存间（建筑面积20m2），按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行建设：
A、危废暂存间按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；
B、危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；
C、危险废物收集后设置分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；
D、危险废物暂存场地应防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物；
E、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理；
F、地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；
G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置；
H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；
I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。
J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。
K、定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。
（3）生活垃圾
本项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，年工作时间为300天，则生活垃圾产生量为50kg/d（15t/a）。生活垃圾收集后暂存于垃圾箱内，由环卫部门定期清运。
5、地下水、土壤
5.1 污染源、污染物类型
污染源主要为脱脂槽、磷化槽、水洗槽、污水处理站、废水输送管道、危废暂存间等。污染物类型主要为磷化剂、危废间的危险废物等。
5.2 污染途径
①废水污染型：本项目脱脂槽、磷化槽、水洗槽及污水站废水池底（壁）泄露或管道破裂导致污水影响土壤及地下水，主要为地面漫流及垂直入渗。本项目清洗设备、污水处理设备池（壁）均进行防腐、防渗处理，不易破裂，厂区及车间地面已硬化，可有效防止污染土壤和地下水。
②固体废物污染型：拟建项目液态原料、固废等在堆放、运输过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤及地下水。项目原料及固废量均较少，且地面硬化、防渗，可有效防止污染土壤和地下水。
5.3 分区防控
评价要求项目加强生产管理及设备维护，规范员工操作，防止出现跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；厂区内污染区域地面进行分区防渗。
重点防渗区：生产区、原料区、危废仓库、污水处理站设计为重点防渗区，评价要求重点防渗区地面设置防渗层，防渗层要求采用抗渗混凝土、环氧树脂或其他人工材料，防渗系数要求小于10-10cm/s，对于可能滴漏跑冒的区域防渗层上方可设隔离层，利于及时清理。
一般防渗区：成品区、一般固废暂存间设计为一般防渗区，评价要求一般防渗区地面设置防渗层，防渗层采用抗渗混凝土进行防渗处理，防渗系数要求小于10-7cm/s。
非污染防渗区：研发区等，厂房地面需进行硬化。
由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水、土壤影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水，因此项目营运期对区域地下水和土壤环境影响不大。
6、生态环境
本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角，项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，因此不再对生态进行分析。
7、环境风险
本项目风险物质主要为磷化液，磷化液是由20%磷酸、15%磷酸钠、35%氧化锌、10%硝酸锌、20%水组成的混合液，其中磷酸属于风险物质。风险源为磷化液的储存区域。本次风险评价通过认识本项目的风险程度、危险环节和事故后果影响大小，从中提高风险管理的意识，采取必要的防范措施以减少环境危害，并提出事故应急措施和预案，达到安全生产、发展经济的目的。
（1）风险源调查
本项目建成后的风险物质主要为磷化液中含有的磷酸，本次评价以磷化液中的磷酸折合成纯物质后的最大存储存量进行分析。其储存情况见下表。
表4-19    风险物质最大存在量
	风险物质
	磷酸
	备注

	厂内最大储存量
	0.2t
	磷化液在厂内最大贮存量为1t，含磷酸0.2t

	临界量
	10t
	/


根据上表数据及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C计算得出，本项目物质总量与临界量比值：Q=0.02，Q<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分规则如下表所示：
表4-20    评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a  是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


由上表可知，本项目风险评价工作等级为简单分析，因此本项目不需要设置风险专项分析。
（2）风险影响途径
本项目使用的磷化液含有磷酸。磷酸在空气中容易潮解，加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。但是由于本项目使用磷化液中磷酸含量较低，泄露后只会产生极少量酸性气体，故不会对大气环境保护目标造成影响；本项目生产废水经厂内污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排，不存在地表水污染途径。本次评价主要考虑磷化液包装桶破裂后，不能及时发现，磷化液泄露后磷酸等污染物下渗对地下水的污染。
（3）风险防范措施
①严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。
②磷化液储存区地面硬化并作防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，磷化液装桶放置在托盘上，并配备备用的原料包装桶。如果发生泄漏及时处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下将破损包装桶内原料转移至备用桶。用沙土或者苏打灰对泄露至地面的清洗剂进行围堵、覆盖。围堵、覆盖的沙土或苏打灰作为危废，委托有资质的单位处理。
③清洗剂储存区设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。
（4）环境风险分析结论
运营过程中存在的主要危险是物质泄漏。该风险事故发生的概率很小，严格按照本环境风险评价的要求加强风险防范措施，在生产过程中进一步落实和完善应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，不会影响周边环境风险敏感目标，环境风险可接受。故本项目环境风险防范措施是有效的。本项目环境风险简单分析内容表见下表。
表4-21    项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	新能源汽车转向系统零部件智能提升项目

	建设地点
	新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角

	地理坐标
	（113度58分11.329秒，35度14分0.655秒）

	主要危险物质及分布
	原料储存间：磷化剂

	环境影响途径及危害后果
	本项目可能影响环境的途径为在使用、储存、运输过程中磷化剂泄漏下渗地面从而污染地下水和土壤。

	风险防范措施要求
	（1）贮存过程风险防范措施
①磷化剂入库时应检查是否有泄漏现象，在贮存期，定期检查，发现泄漏，及时处理；
②磷化剂贮存区应设专人管理，严格分区存放，远离碱类、有机物及金属粉末，避免反应放热或飞溅；
③贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，仓温不宜超过30℃，附近应配备足量的泄露收集装置及吸附材料。
（2）生产过程风险防范措施
①操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。
②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
③生产车间的工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。
（3）运输过程中的风险防范措施
①应根据《危险化学品安全管理条例》的要求，委托有危险化学品运输资质的单位运输。
②运输车要有明显的危险物品运输标志。
③应轻装轻卸，装卸时，严禁抛、滑、滚、碰。
④运输车辆应保持安全的车速，保持车距，避免因交通事故引起物料泄漏，从而造成公路沿线的污染事故。
⑤在运输时应严格遵守有关危险品运输管理规定，配备相应的应急处理器材和防护用品。装卸现场严禁烟火，必须配备灭火器。
⑥运输途中发现泄漏应积极主动采取措施处理，及时向当地环保部门、公安部、消防部门及其它有应急事故处理能力的当地部门报告。
（4）泄露事故发生时的风险防范措施
①厂区发生泄露时应立即停止对应的运行，及时疏散事故地内无关人员。
②切断泄漏源（如及时堵漏），小量泄漏用沙土、硅藻土或专用吸附材料中和收集至耐酸密闭容器，大量泄漏需构筑围堤，严防流入下水道、土壤或水体；
③事后收集的泄漏物和固体废弃物作为危险废物交有资质单位处理。
④事故结束后，解除预警及响应，车间负责人总结事故教训，并上报企业应急指挥部。

	填表说明
	本项目的原料具有一定的毒性，其生产、贮存过程中存在一定泄漏污染风险和火灾伴生/次生污染物污染风险。在采取相应的风险防范措施后，项目风险物质发生泄漏时对周围敏感目标的危害后果较小。为了降低环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质，另外加强与园区总体应急方案的衔接，进一步减少项目环境风险可能造成的影响。在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。


建设单位在认真落实环境风险评价提出的各项风险防范措施的基础上，本项目的环境风险可防控。
8、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。



[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	
排气筒（DA001）抛丸废气
	颗粒物
	抛丸机车间全密闭，抛丸工序粉尘采用负压收集后经袋式除尘器（TA001）处理，尾气经15m高排气筒（DA001）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订稿）中涉颗粒物企业有组织排放浓度10mg/m3的要求。

	
	排气筒
（DA002）
食堂油烟
	油烟
	食堂油烟经集气罩收集后，通过静电复合式油烟净化器进行处理，尾气通过1根高于屋顶排气筒（DA002）排放。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模标准限值要求（净化效率不低于60%，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3）

	地表水环境
	职工生活
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油
	隔油池+化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及新乡市贾屯污水处理厂收水标准

	
	清洗废水
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、总锌、总镍、总锰
	厂区内建设污水处理站一座，设计处理能力5t/d，处理工艺为“调节池+两级混凝沉淀+中间水池+活性炭过滤+离子交换”工艺，废水经处理后回用于清洗工序，不外排。
	《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2025）中洗涤用水标准要求

	声环境
	生产设备
	设备运行噪声
	厂房隔声、减振等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-
2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、本项目新建一般固废暂存间，建筑面积30m2，一般固废间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，并做到防风、防雨、防晒等措施。
2、新建危险废物暂存间约为20m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、磷化液储存区：磷化液储存于车间的原料区，车间地平自下而上至少设垫层、防水层和防腐层三层，渗透系数应≤10-7cm/s。磷化液装桶放置在托盘上。
2、污水处理设施：评价要求污水处理设施建设为地上式，污水处理站地面做防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，同时加强日常管线的维护，避免跑冒滴漏，确保废水不会下渗对地下水产生影响。
3、脱脂槽、磷化槽、皂化槽、水洗槽：采用PVC池，置于生产车间地面之上，确保各池渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求。

	生态保护措施
	加强厂区及周边绿化，生产车间及厂区地面硬化。

	环境风险
防范措施
	1、严格遵照国家有关的法令、法规、设计规范、操作规程进行设计、施工、安装、建厂。项目建设完成后，须经劳动安全、消防、环保等有关部门全面验收合格后方可开工。
2、磷化液储存区地面硬化并作防渗处理，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，磷化液装桶放置在托盘上，并配备备用的原料包装桶。如果发生泄漏及时处理人员不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下将破损包装桶内原料转移至备用桶。用沙土或者苏打灰对泄露至地面的清洗剂进行围堵、覆盖。围堵、覆盖的沙土或苏打灰作为危废，委托有资质的单位处理。
3、磷化液储存区设专人管理，定期巡检，及时发现泄漏并采取措施，避免或减少污染物的排放。

	其他环境
管理要求
	1、排污许可证管理要求
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）要求进行填报排污许可。因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申请。
2、竣工环境保护验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，并且建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。
建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。
3、排放口规范化建设
根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单标准要求，本项目应在废气排放口、固废贮存场所和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌。




[image: b0dc98cf11b03a5e3ed3e12d4231de86]六、结论
	新乡市金瑞腾机械制造有限公司拟投资15000万元，建设新能源汽车转向系统零部件智能提升项目，项目建设符合国家产业政策；选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。




新乡市天之蓝环保技术有限公司
2026年8月




附表  
建设项目污染物排放量汇总表               单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0.0209
	/
	/
	0.0195
	0.0209
	0.0195
	-0.0014 

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.1717kg/a
	
	0.1717kg/a
	+0.1717kg/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	1800
	/
	1800  
	+1800 

	
	COD
	/
	/
	/
	0.0720
	/
	0.0720  
	+0.0720  

	
	NH3-N
	
	
	
	0.0036
	
	0.0036
	+0.0036

	
	TP
	
	
	
	0.0007
	/
	0.0007
	+0.0007

	
	TN
	/
	/
	/
	0.0270
	
	0.0270
	+0.0270

	一般工业
固体废物
	边角料及残次品
	15
	/
	/
	30
	15
	30
	+15

	
	废钢丸
	13.5
	/
	/
	30
	13.5
	30
	+16.5

	
	除尘器集尘
	3.832
	/
	/
	3.87
	3.832
	3.87
	+0.038

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	危险废物
	废包装桶
	/
	
	
	2.14
	/
	2.14
	+2.14

	
	废槽渣
	/
	
	
	1
	/
	1
	+1

	
	废润滑油
	0.2
	/
	/
	0.4
	0.2
	0.4
	+0.2

	
	废切削液
	0.5
	/
	/
	1
	0.5
	1
	+0.5

	
	污泥
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废树脂
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1  项目地理位置图
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附图2  新乡高新技术产业开发区发展规划用地功能布局图
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附图3  新乡高新技术产业开发区发展规划产业功能布局图

本项目目
附图4  新乡市生态保护红线图
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附图5  新乡市生态环境管控单元分布图
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附图6    项目平面布置图
污水处理
新儒街（规划）
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1#生产车间
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一般固废间
DA002
DA001
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新乡高新区科技企业加速器产业园



高   新  东   路
上海交通大学新乡生命科学产业园
河南华美制药股份有限公司
本项目

农田
新乡市新星特种织物有限公司（在建）


农田






附图7  项目周边环境图
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附图8  项目周边敏感点分布图
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附图9  项目现场及周边环境照片








项目北侧  高新东路                项目北侧  高新东路北侧农田       项目东侧  新乡市新星特种织物有限公司（在建）
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项目南侧  农田                        项目西侧  农田                            项目现状  
附图9  项目现状及周边环境图
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建设项目环境影响评价工作
委 托 书

新乡市天之蓝环保技术有限公司： 
我单位拟在 新乡市新乡高新技术产业开发区高新东路与新儒街交叉口东南角建设新能源汽车转向系统零部件智能提升项目 。根据《中华人民共和国环境保护法》﹑《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律﹑法规的规定，本项目必须执行环境影响报告审批制度，编制环境影响评价文件。为保证项目建设符合上述规定，特委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作。
请接受委托，并按规范尽快开展工作。


                          
                 
委托单位盖章：新乡市金瑞腾机械制造有限公司
                      日期：2026年4月24日
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