








一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	人凝血因子类产品智能化生产线改造及供应保障能力提升项目

	项目代码
	2605-410771-04-02-701860

	建设单位
	华兰生物工程股份有限公司

	统一社会信用代码
	91410000614914114G

	建设单位联系人
	李胜朋
	联系方式
	

	法人代表
	安康

	建设地点
	新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号

	地理坐标
	（ 113 度 55 分 15.074 秒， 35 度 15 分 23.015 秒）

	国民经济
行业类别
	C2761生物药品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十四、“医药制造业27”：第47条“生物药品制品制造276”

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	7600（税收1140）
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.26
	施工工期
	2026.10-2026.12

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	不新增用地面积，涉及用地面积3000m2

	专项评价设置情况
	表1         与专项评价设置原则对比一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	与本项目对比

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。
	本项目不涉及。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；
新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目生产废水依托厂区现有污水处理站处理后排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理，不属于废水直接排放的项目。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量3的建设项目。
	本项目不涉及。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不涉及。

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不涉及。

	[bookmark: OLE_LINK3]注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物》的污染物(不包括无排放标准的污染物)；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。


综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	（1）规划名称：《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）》
（2）审批机关：河南省发展和改革委员会
（3）审查文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）的批复》（豫发改工业〔2010〕2089号）
（4）新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）正在审批中。

	规划环境影响
评价情况
	（1）规划环境影响评价文件：《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》、《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》
（2）召集审查机关：河南省环境保护厅、河南省生态环境厅
（3）审查文件名称及文号：《河南省环境保护厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书的审查意见》（豫环审〔2010〕335号）、《河南省生态环境厅关于新乡高新技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（豫环函〔2019〕248号）
（4）《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（阶段性成果）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》相符性分析
（1）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》结论相符性分析
表2        项目与规划环评结论相符性分析一览表
	规划环评结论
	本项目情况
	相符性

	新乡市高新技术产业集聚区规划符合国家和当地发展政策，充分利用了当地的资源、区位和交通优势，对于改善城市的总体面貌，提高人民生活水平，改善投资环境，吸引投资项目，促进经济的发展，都起到重大作用，经济、社会效益明显。
	本项目为改建项目，现有工程为生物药品制造项目，本次仅在原有生产线末端改建新增1条分装生产线，主要对特殊产品进行单独分装，其工艺主要为分装—冻干—灭活；原有项目内容包括生产线、产品产能等均未发生变化。本项目符合集聚区规划及准入条件，不在负面清单内，并严格实施各项环境影响减缓措施。
	符合

	规划方案充分考虑了项目所在地的生态环境特征及社会经济环境发展特征，选址可行。集聚区的开发将带来一定的环境影响，通过采取有效的防治对策和措施，以及环境治理基础配套工程的建设，可以减缓不利影响。
	
	

	集聚区在开发过程中必须以城市可持续发展的思想为指导，以可持续的眼光解决存在的各种问题与矛盾，把环境保护工作放在集聚区建设的首位，在开发过程中体现可持续发展的原则和生态工业、循环经济的发展战略，按照本次评价提出规划调整建议修改规划，并在下一步的开发过程中严格落实。在此基础上，从环境保护角度分析，集聚区的规划是可行的。
	
	


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》结论。
（2）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》准入条件相符性分析
表3       项目与规划环评准入条件相符性分析一览表
	类别
	准入条件
	本项目情况
	相符性

	产业政策
	（1）集聚区规划主导产业为电子电器产业、生物技术产业与印刷包装产业，辅助发展相关产业食品加工、机械制造工业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，与集聚区规划主导产业不冲突。
	符合

	
	（2）鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。
	
	

	
	（3）鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。
	本项目不属于省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。
	/

	
	（4）按照国家相关产业政策，严禁高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业入区，生物医药产业限制发酵类项目和三类化工项目入区。
	本项目不属于高毒、高污染的淘汰和限制类工业企业；本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于生物医药产业限制发酵类项目和三类化工项目。
	符合

	
	（5）限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入区。
	本项目不属于高耗能、高耗水、污染重等工业企业。
	符合

	
	（6）严禁国家明令禁止或淘汰工艺和设备企业入区。
	本项目不涉及国家明令禁止或淘汰工艺和设备。
	符合

	
	（7）限制汽车涂装工艺生产项目入区。
	本项目不涉及。
	符合

	
	（8）禁止机械制造中金属表面处理行业中的电镀项目；限制机械制造行业中存在气型污染的铸造。
	本项目不涉及。
	符合

	生产规模和工艺装备水平
	（1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。
	本项目建设规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。
	/

	
	（2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。
	本项目在生产工艺技术水平上，能够达到国内行业清洁生产定量评价基准值。
	符合

	清洁生产水平
	（1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。
	本项目使用原料和产品均属于环境友好型，不会造成不良辐射效应。
	符合

	
	（2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。
	本项目建设后清洁生产指标能够满足国内先进水平的要求。
	符合

	
	（3）应限制高耗水、高耗能的工业企业入驻集聚区。
	本项目不属于高耗水、高耗能企业。
	符合

	污染物排放总量控制
	（1）新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。
	本项目为改建项目，污染物排放指标在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。
	符合

	
	（2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。
	本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。
	符合

	土地利用
	入区项目必须符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。
	本项目符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求。
	符合

	其他
	（1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。
	根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）—用地功能布局图》，本项目用地性质为二类工业用地，符合集聚区土地利用规划要求；本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于三类项目。
	符合

	
	（2）按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，与集聚区主导产业不冲突。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》准入条件中的相关要求。
（3）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》审查意见相符性分析
表4      项目与规划环评审查意见相符性分析一览表
	要求
	本项目情况
	相符性

	四、新乡高新技术产业集聚区应严格按照《报告书》提出的环境保护要求及环境影响减缓措施，根据区域环境敏感性及资源环境承载能力，进一步优化调整总体规划
	（一）合理用地布局。新乡高新技术产业集聚区发展规划应进一步加强与城市发展总体规划的衔接，并结合总体规划优化调整用地布局。在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地。应充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减小各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间应设置绿化隔离带。在区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院、行政办公等环境敏感目标。
	根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）—用地功能布局图》，本项目用地性质为工业用地，符合集聚区用地规划要求。本项目不涉及大气防护距离。
	符合

	
	（二）优化产业结构。优化产业结构，入区建设项目在环境保护方面应做到高起点、高标准、严要求，项目筛选应贯彻循环经济理论，考虑上、下游产品的关联性。鼓励能够延长产业链条的项目、国家产业政策鼓励的项目以及高新技术产业、节能减排、技术改造项目入驻；限制国家产业政策限制类项目入驻；禁止新建、扩建高耗能、重污染、环境风险水平不可接受项目。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，与园区主导产业不冲突。本项目不属于国家产业政策限制类项目；不属于高耗能、重污染、环境风险水平不可接受项目。
	符合

	
	（三）尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，规划建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部达标、经管网收集后进入骆驼湾污水处理厂及贾屯污水处理厂。集聚区应实施集中供热、供气，以渠东热电厂为集中供热热源，实现集聚区集中供热，逐步拆除集中供热区内企业自备锅炉；依托西气东输气源实现集聚区集中供气。
按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般工业固废回收或综合利用，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；设置生活垃圾中转站及收集系统，生活垃圾统一运至生活垃圾填埋场处置；危险废物要做到安全处置，危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定。
	本项目生产废水依托厂区现有污水处理站处理后经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。本项目不涉及锅炉。本项目一般固废经收集后综合利用。
	符合

	
	（四）严格控制污染物排放。严格执行污染物总量控制制度。采取集中供热、调整能源结构等措施，严格控制大气污染物的排放。要注重集聚区排水对赵定排、东孟姜女河的影响，抓紧规划和实施污水集中处理、中水回用工程及配套管网建设，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。尽快实现集聚区集中供水（新乡新区供水厂、新东水厂联供），逐步关停企业自备水井，严禁新打水井。
	本项目严格执行污染物排放总量控制制度。本项目生产废水依托厂区现有污水处理站处理后经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。本项目用水由集聚区统一提供，不涉及自备水井。
	符合

	
	（五）建立事故风险防范和应急处置体系。加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区及企业事故环境风险应急体系，制定事故应急预案。在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。区内具有重大危险源的企业应在厂区内修建消防废水应急水池，在发生事故时，对消防废水或未经处理的高浓度废水进行收集，防止对地表水环境造成危害。
	本项目不涉及风险物质，现有工程已建立有事故风险防范和应急处置体系。
	符合

	
	（六）注重生态环境建设。认真落实绿地系统和景观规划，采取优化布局、加强基础配套设施建设和生态绿化建设等措施，将规划实施对周边生态环境的不利影响降至最低程度。
	本要求属于集聚区职责。
	/

	
	（七）妥善安置搬迁居民。按照规划实施的进度，对居民及时拆迁，妥善安置。当地人民政府应加强组织协调，按照《报告书》提出的建议制定详细的搬迁计划和方案，认真组织落实。加强拆迁居民的培训，积极拓宽就业渠道，注意加强搬迁居民的就业、医疗、社会救助等保障体系建设。
	本要求属于集聚区职责。
	/


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。
2、本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》符合性分析
（1）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》结论相符性分析
表5      项目与跟踪评价结论相符性分析一览表
	规划环境影响跟踪评价结论
	本项目情况
	相符性

	新乡高新技术产业集聚区以规划、规划环评及其审查意见为依据，着力发展电子电器和机械制造，产业集聚区在规划实施过程中采取了一系列环境污染防治措施及整治工作，取得了一定的效果，区域污染问题得到了一定的控制，规划的实施未对区域环境质量带来重大影响。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，与园区主导产业不冲突，符合集聚区规划及准入条件，不在负面清单内，并严格实施各项环境影响减缓措施。
	符合

	综上分析，新乡高新技术产业集聚区总体发展规划与上位规划相协调，区位及产业优势明显，功能定位明确，空间结构布局基本合理，选址不触碰生态红线；水资源、土地资源基本可承载集聚区发展，不突破资源利用上线；在新乡市大力实施大气、水污染区域性综合治理的情况下，区域环境承载能力可以支撑集聚区建设，各项规划方案实施没有导致区域环境质量下降，不存在较大的环境制约因素，公众无反对意见。评价认为，在落实规划环评的优化调整建议及各项环保对策，认真执行环境准入严把入园关的基础上，从环境保护角度看，新乡高新技术产业集聚区总体发展规划可行，可继续实施，建议在下一轮规划修编时，应与上位规划新乡市城市总体规划相协调，同时统筹考虑关堤乡规划范围中与产业集聚区范围重叠部分区域规划。
	
	


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》结论。
（2）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》准入条件相符性分析

表6      项目与跟踪评价准入条件相符性分析一览表
	准入条件
	本项目情况
	相符性

	1、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环境保护政策的要求。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，符合国家产业政策和环境保护政策要求。
	符合

	2、结合产业集聚区主导产业及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高的项目。引进符合国家清洁生产要求，采用先进生产工艺和装备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的项目。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，与集聚区主导产业不冲突。本项目采用先进生产工艺和装备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术，能够满足国家清洁生产要求。
	符合

	3、引进有助于延伸产业链、有利于产业升级、提升竞争力、技术含量高、符合可持续发展战略的项目。引进具有先进的、科学的环境管理水平的，且符合集聚区发展定位的项目。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，能够延伸集聚区产业链；本项目具有先进的、科学的环境管理水平，符合集聚区发展定位。
	符合

	4、坚持规划产业定位，实行绿色招商，对入驻企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，积极引进资源能源消耗低、技术水平高、污染轻、符合产业集聚区定位和发展目标的工业企业，同时设定相应的准入门槛，对不符合工业集聚区定位和发展目标的产业从严控制。
	本项目生产规模、装备水平及环保治理措施符合集聚区要求。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》准入条件中的相关要求。
（3）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》负面清单相符性分析
表7      项目与跟踪评价负面清单相符性分析一览表
	类别
	负面清单
	本项目情况
	相符性

	产业政策及行业准入
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制、淘汰类的建设项目；
	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目。
	符合

	
	2、禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻；
	本项目不属于化学合成药以及生物发酵制药行业。
	符合

	
	3、禁止新建及新增铸造产能项目；
	本项目不属于铸造项目。
	符合

	
	4、限制钢结构制造行业空气喷涂项目（鼓励高压无气喷涂、空气辅助喷涂、热喷涂涂装技术）。
	本项目不属于钢结构制造行业空气喷涂项目。
	符合

	空间布局及土地规划
	1、禁止化工项目入驻；
	本项目不属于化工项目。
	符合

	
	2、禁止现有不符合园区土地利用规划企业扩大用地规模；
	本项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划。
	符合

	
	3、禁止不符合园区土地利用规划的项目入区；
	本项目用地性质为工业用地，符合集聚区土地利用规划。
	符合

	
	4、限制与园区土地利用规划、产业定位和功能区划不相符的现有企业进行扩建（科技含量高、污染小、能耗低，生产工艺、设备处于先进水平的现有企业除外）。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，与集聚区主导产业不冲突，符合集聚区土地利用规划、产业定位和功能规划。
	符合

	污染物排放及资源利用
	1、禁止新建燃煤锅炉及工业炉窑等设施项目；
	本项目不新建燃煤锅炉及工业炉窑等设施。
	符合

	
	2、禁止集中供热范围内企业新建自备燃气锅炉等燃料类供热设施。
	本项目不涉及燃气锅炉。
	符合

	
	3、禁止清洁生产水平达不到国内先进水平的项目；
	本项目清洁生产水平能够达到国内先进水平。
	符合

	
	4、严格限制工业涂装、包装印刷行业中高VOCs排放的企业入驻；
	本项目不属于工业涂装、包装印刷行业项目。
	符合

	
	5、限制污染防治和资源利用技术不成熟、污染物不能达标排放的项目；
	本项目废水依托现有污水处理站处理后能够达标排放。
	符合

	
	6、限制高耗水、高耗能、高污染项目入驻。
	本项目不属于高耗水、高耗能、高污染项目。
	符合

	环境风险
	1、禁止新建与环境敏感目标间距不能满足建设项目环评文件或者行业规定的防护距离要求的项目；
	本项目为改建项目，不涉及防护距离。
	符合

	
	2、限制新建无可靠风险防范措施且存在重大危险源项目。
	本项目为改建项目，不涉及重大危险源。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》负面清单中的相关要求。
（4）本项目与《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》审查意见相符性分析
表8      项目与跟踪评价审查意见相符性分析一览表
	要求
	本项目情况
	相符性

	三、依据跟踪评价结论，为进一步做好规划实施的环境保护工作，提出如下意见和建议：
	（一）合理用地布局。进一步加强与《新乡市城市总体规划（2011-2020）》《新乡市关堤乡总体规划（2012-2020）》的衔接，优化调整用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能；加强对居民集中区等环境敏感目标的保护，在工业区与生活居住区之间设置绿化隔离带；在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。
	根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）—用地功能布局图》，本项目用地性质为工业用地，符合集聚区用地规划要求。本项目不涉及大气防护距离。
	符合

	
	（二）进一步优化产业定位和结构。结合新乡市城市总体规划对新乡高新技术产业集聚区发展的要求，积极推进产业转型升级；禁止化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目入驻；禁止新建及新增铸造产能；禁止化工项目入驻；限制钢结构制造业空气喷涂项目，严格限制工业涂装、包装印刷行业中高VOCs排放的企业入驻。
	本项目不属于化学合成药以及生物发酵制药单纯新建或扩大产能项目、铸造项目、化工项目，不属于钢结构制造业空气喷涂项目；本项目不涉及废气。
	符合

	
	（三）进一步完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，结合集聚区的发展情况，不断完善配套管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入区域污水处理厂处理，减少对纳污水体的影响。进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设，提高管网覆盖率，不得新改扩建分散燃煤设施。
	本项目生产废水依托现有污水处理站处理后经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。本项目不涉及燃煤设施。
	符合

	
	（四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加快对涉VOCs行业有机废气治理措施提升改造，从源头减少污染物排放；提高中水回用率，减少污水排放量，严格控制进入污水处理厂各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（化学需氧量≤40毫克/升，氨氮≤2毫克/升），减少对纳污水体的影响。
	本项目不涉及废气。本项目生产废水依托现有污水处理站处理后经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
	符合

	
	（五）建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止对地表水环境造成危害；完善园区级综合环境应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。
	本要求属于集聚区职责。
	/


由上表可知，本项目符合《新乡高新技术产业集聚区发展规划（2009-2020年）环境影响跟踪评价报告书》审查意见中的相关要求。

	其他符合性分析
	1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析
本项目产品主要为人凝血因子类产品，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于二十四、“医药制造业27”：第47条“生物药品制品制造276”，名录规定：“全部（含研发中试；不含单纯药品复配、分装；不含化学药品制剂制造的）”应编制环境影响评价报告书，“单纯药品复配且产生废水或挥发性有机物的；仅化学药品制剂制造”应编制环境影响评价报告表，本项目主要工艺为：分装—冻干—灭活，无研发工艺，属于单纯药品复配且产生废水的项目，因此按要求应编制环境影响评价报告表。
2、与产业政策符合性分析
[bookmark: _Hlk175596242]经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。本项目已通过新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局备案，项目代码：2605-410771-04-02-701860。
本项目情况与产业政策相符性见下表。
表9            与产业政策相符性分析
	类别
	条款
	内容
	本项目情况
	相符性

	鼓励类
	十三、医药
	3.生物医药配套产业：化学成分限定细胞培养基，新型纯化填料和过滤膜材料，高端药用辅料，疫苗新佐剂的开发和生产，特殊功能性材料等新型药用包装材料与技术，即混即用、智能包装等新型包装系统及给药装置的开发和生产；高端化、智能化制药设备，新型制剂生产设备，大规模生物反应器及附属系统，蛋白质高效分离和纯化设备，药品连续化生产设备；实验动物标准化养殖及动物实验服务
	本项目在现有生产工艺基础上进行改建，新增分装生产线，不属于即混即用、智能包装等新型包装系统及给药装置的开发和生产。
	不属于

	限制类
	十、医药
	1.新建、扩建古龙酸和维生素C原粉(包括药用、食品用、饲料用、化妆品用)生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E原料生产装置
	本项目产品为人凝血因子类产品，不涉及限制类产品生产装置。
	不属于

	淘汰类
	落后生产工艺装备
	九、医药
	1.手工胶囊填充工艺
	本项目产品为人凝血因子类产品，不涉及落后生产工艺装备和产品。
	不属于

	
	落后产品
	六、医药
	2.安瓿灌装注射用无菌粉末
	
	


3、与选址符合性分析
[bookmark: _Hlk175596255]（1）本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，利用现有车间进行生产。根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）—用地功能布局图》，项目所占用地为工业用地（详见附图二），符合新乡高新技术产业开发区用地规划要求。
（2）项目选址距离最近的饮用水源地为新乡县郎公庙镇水厂地下水井群（共3眼井）的2号井，2号井一级保护区范围为取水井外围50米至229省道的区域。本项目距离其一级保护区约5800m，不在其保护区范围内。
4、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析
（1）生态保护红线相符性
本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据新乡市生态保护红线划定结果，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。
（2）资源利用上线相符性
本项目用水由园区供水管网统一供应；能源主要为电，电由园区统一供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（3）环境质量底线相符性
本项目废水、噪声排放对周边环境影响较小，不会导致区域环境产生明显变化。项目对周边地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。
（4）本项目选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，经查阅“河南省生态环境分区管控应用平台”，本项目位于重点管控单元，详见下图。

























1

	


图1    河南省生态环境分区管控应用平台环境管控单元图



	其他符合性分析
	本项目利用现有闲置空厂房进行生产，厂址位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号。根据上图，本项目厂址属于重点管控单元（环境管控单元名称：新乡高新技术产业开发区；环境管控单元编码：ZH41070220003），新乡市生态环境局关于对《新乡市“三线一单”生态环境准入清单(试行)》更新的函（新环函〔2024〕5号）（以下简称《清单》）中新乡市生态环境总体准入要求和新乡高新技术产业开发区管控单元生态环境准入清单要求对比一致性分析见下表。
表10                               与《清单》对比分析一览表
	新乡市生态环境总体准入要求

	维度
	管控要求
	本项目情况
	是否符合建设要求

	空间布局约束
	1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。
禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的地方人民政府予以妥善安置。
禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。从事前款活动的单位和个人，应当将其活动成果的副本提交自然保护区管理机构。
在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。
	本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，根据《新乡高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）—用地功能布局图》，本项目用地性质为工业用地，符合集聚区用地规划要求。本项目建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、南水北调保护区、生态保护红线，符合用地规划要求。
	符合

	
	8.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。
	本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，项目不属于建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，项目不涉及VOCs产生和排放。
	符合

	
	9.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建“两高”项目应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，制定配套区域污染物削减方案，环境质量超标区域实行重点污染物排放倍量削减，环境质量达标区域原则上实施等量削减。新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目和新建、改建、扩建的“两高”项目。项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，不涉及城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区域。
	符合

	
	10.按照各园区建设发展规划，培育和建设关联企业高度集中的产业基地，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。鼓励支持水泥等重点行业进行产能置换、装备大型改造、重组整合。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于石化、化工、建材、有色等项目和过剩产能重点行业项目。
	符合

	污染物排放管控
	1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。
	本项目新增污染物排放满足当地总量减排要求。
	符合

	
	4.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍、钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，应符合《新乡市“十四五”重金属污染防控工作方案》相关要求。
	本项目不属于重点行业重金属排放项目。
	符合

	
	8.国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等应达到绩效引领性水平。
	符合

	环境风险防控
	1.地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域：探索开展耕地轮休耕试点；实行休耕补贴，引导农民自愿将重度污染耕地退出农业生产。
	本项目建设范围内不涉及地下水漏斗区、重金属污染区、生态严重退化区等区域。
	符合

	资源开发效率要求
	1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。严控新增耗煤项目，新、改、扩建项目实施煤炭减量替代，重点削减非电力用煤。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。2023年底，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。
	本项目主要能源为电能，采用集聚区集中供电措施，不涉及燃煤自备锅炉和生物质锅炉。
	符合

	
	3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。
	本项目不属于高耗水工业行业项目。
	符合

	新乡市各县区分区管控单元生态环境准入清单

	环境管控单元编码
	行政区划
	环境管控单元名称
	管控单元分布
	管控要求
	本项目情况
	是否符合建设要求

	ZH410
7022
0003
	红旗区
	新乡高新技术产业开发区
	重点管控单元3
	空间布局约束
	1、禁止新建及新增铸造产能。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不涉及铸造。
	符合

	
	
	
	
	
	2、园区规划主导产业为装备制造、生物技术和医药、电子信息，鼓励与主导产业配套的项目入驻。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，符合园区规划要求。
	符合

	
	
	
	
	
	3、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。
	本项目符合园区规划或规划环评的要求。
	符合

	
	
	
	
	
	4、严格控制新、改、扩建“两高”项目建设。
	本项目不属于新、改、扩建“两高”项目。
	符合

	
	
	
	
	
	5、严格控制新建、扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、水泥、有色、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于新建、扩建高排放、高污染项目。
	符合

	
	
	
	
	污染物排放管控
	1.二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。
	本项目不涉及废气排放。
	符合

	
	
	
	
	
	2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准及属地管理要求。
	本项目生产废水经厂区现有污水处理站处理后经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）出水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。
	符合

	
	
	
	
	
	3、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
	本项目不属于耗煤项目。
	符合

	
	
	
	
	
	4、已出台超低排放要求的行业建设项目应满足超低排放要求。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，无超低排放要求。
	符合

	
	
	
	
	
	5、严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。
	本项目不属于生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等项目。
	符合

	
	
	
	
	
	6、严格落实《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》《河南省电镀建设项目环境影响评价文件审查审批原则》相关要求。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，项目建设符合《制药建设项目环境影响评价文件审批原则》。
	符合

	
	
	
	
	环境风险防控
	1、建立健全集聚区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；
	本条内容属于集聚区的范畴。
	/

	
	
	
	
	
	2、规范产业集聚区建设，对涉重行业企业加强管理，建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。
	本条内容属于集聚区的范畴。
	/

	
	
	
	
	资源利用效率要求
	进一步优化能源结构，加快集聚区集中供热、供气及配套管网建设。不得新改扩建分散燃煤设施。
	本条内容属于集聚区的范畴。
	/


由上表可知，本项目符合关于发布《新乡市“三线一单”生态环境准入清单(试行)》更新的函（新环函〔2024〕5号）中新乡高新技术产业开发区相关内容的要求。















	其他符合性分析
	5、与其他政策符合性分析
（1）本项目与新乡市人民政府关于印发《新乡市空气质量持续改善实施方案的通知》（新政文〔2024〕92号）的对比分析。
表11         与《新政文〔2024〕92号》对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	二、优化产业结构，促进产业绿色发展
	（一）严管严控“两高”项目。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级和国内清洁生产先进水平。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于“两高”项目，行业不涉及产能置换政策；本项目属于改建项目，建设满足绩效指标要求和国内清洁生产先进水平要求。
	符合

	七、完善制度机制，提升大气环境管理水平
	（四）开展环境绩效等级提升行动。加强应急减排清单标准化管理，建立“有进有出”动态调整机制。支持铸造、建材、化工、工业涂装等重点行业企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施提升环境绩效等级。优化重点行业绩效分级管理，分行业分类别建立绩效提升企业清单，加快培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，推动全市工业企业治理能力整体提升。2024年12月底前，长垣市、辉县市、新乡县、延津县等重点县（市）力争创建5家以上A、B级和绩效引领企业，其他县（市、区）力争创建3家以上A、B级和绩效引领企业；建成区内企业全部达到B级及以上要求；全市烧结砖瓦窑企业全部达到B级及以上要求，水泥粉磨企业全部达到绩效引领要求。
	本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于“两高”项目，将按照绩效指标要求进行建设。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市空气质量持续改善实施方案的通知》相关要求。
（2）本项目与《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划（2023年—2025年）》以下简称《三年行动计划》的对比分析。
表12         与《三年行动计划》对比分析一览表
	与本项目相关条文
	本项目情况
	对比结果

	二、工业行业升级改造行动
	10.加快淘汰落后低效产能。落实国家《产业结构调整指导目录》，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》最新修订本，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规淘汰大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，实施落后产能“动态清零”。坚决遏制“两高”项目盲目发展。
	经查阅《产业结构调整指导目录》河南省淘汰落后产能综合标准体系》，本项目不涉及大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备，本项目在现有工程基础上改建分配生产线，不属于“两高”项目。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划(2023年—2025年)》相关要求。
（3）本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕18号）的对比分析。
[bookmark: OLE_LINK21]表13       与《新环委办〔2026〕18号》对比分析一览表
	项目
	实施方案
	本项目建设情况
	符合性

	2.依法依规淘汰落后低效产能
	严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，建立清单台账，2026年10月底前完成淘汰退出。(市工信局牵头负责)按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》，对炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域及乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域持续开展能源利用状况审核，实现能效低于基准水平项目“动态清零”。
	经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。
	[bookmark: OLE_LINK19]符合

	15.推动重点行业企业环境绩效等级提升
	聚焦火电、垃圾发电、水泥熟料、煤制氮肥、耐火材料、日用玻璃、烧结砖瓦、砂石骨料、炭素、铸造、石灰窑及商砼(沥青)搅拌站等重点行业，按照“轻重缓急”原则，建立梯度化培育提升清单。对照绩效分级技术指南，编制“一企一策”提标改造方案，强化全过程监督帮扶指导。2026年底，全市创建A、B级及绩效引领性企业50家，其中A级企业不少于8家。严格按照国家和省级相关政策规定，在项目审批、环保税减免、资金奖补、差别化电价等方面给予支持，充分发挥标杆企业示范引领作用。
	本项目为改建项目，项目建设将按照绩效要求进行建设。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。
（4）本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕17号）的对比分析。
表14        与《新环委办〔2026〕17号》对比分析一览表
	项目
	实施方案相关内容
	本项目建设情况
	符合性

	2.持续加强集中式饮用水水源地保护
	依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)；开展农村集中式饮用水水源地水质专项调查；持续开展饮用水水源保护区环境风险隐患排查整治，实施“动态清零”；开展县级以上集中式饮用水水源地环境保护状况调查评估，做好乡镇级及以下水源地基础信息调查，切实保障水源水质安全。2026年底，有关县(市、区)完成集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案修订工作。
	本项目不在饮用水水源地保护区范围内。
	符合

	3.持续推进水环境综合治理
	深入推进“净水入黄河”工程，强化天然渠、文岩渠、黄庄河等支流治理。2026年底前，封丘县污水处理厂尾水人工湿地项目、封丘县城西污水处理厂工艺设备更新和配套管网项目、延津县第三污水处理厂、平原示范区污水处理厂扩容工程、长垣市回木沟水生态修复项目建成投运；加快推进封丘县城南新区污水处理厂和文岩渠下游流域水环境综合治理与生态修复工程建设。推动长垣市与安阳滑县签订(黄河流域黄庄河支流)新一轮横向生态保护协议，积极履行上下游横向生态保护补偿协议。
	本项目生产废水经厂区现有污水处理站处理后，经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。
	符合


[bookmark: OLE_LINK22]由上表可知，本项目符合《新乡市2026年碧水保卫战实施方案》的相关要求。
（5）本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年净土保卫战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕20号）的对比分析。
表15        与《新环委办〔2026〕20号》对比分析一览表
	项目
	实施方案相关内容
	本项目建设情况
	符合性

	1.持续推进土壤污染源头防控
	持续落实《新乡市土壤污染源头防控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。开展土壤污染重点监管单位隐患排查抽查整治行动，强化对纳入排污许可管理的重点监管单位监督管理，督促指导其按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位环境管理信息系统，推动突出环境问题整改；向社会公开年度土壤污染重点监管单位名录。依法督促涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位对排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，并采取有效措施防范环境风险。
	本项目不涉及重金属污染物的排放，项目建成后将按照环保部门要求开展土壤隐患排查。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市2026年净土保卫战实施方案》的相关要求。
（6）本项目与新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（新环委办〔2026〕21号）的对比分析。
表16        与《新环委办〔2026〕21号》对比分析一览表
	项目
	实施方案相关内容
	本项目建设情况
	符合性

	2.提升重点行业清洁运输比例
	推动重点行业大宗货物长距离运输优先使用铁路、管道，短距离运输使用封闭皮带通廊、新能源车等清洁运输方式，新、改、扩建项目原则上采用清洁运输方式。推动完成煤炭洗选企业与配套煤矿间全面清洁运输或退出。2026年全市火电、煤炭、水泥等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到80%以上。
	本项目建成后，货物道路运输及厂区内非道路运输均采用新能源车等清洁运输方式进行运输。
	符合

	9.开展非道路移动机械环保达标监管
	规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，实现全覆盖，从源头建立“一机一码”管理体系，确保“应登尽登”。持续开展工程机械监督抽测，2026年11月底前各县(市、区)完成比例不低于20%。对从事非道路移动机械排放检测、信息采集、定位联网等工作的机构加强监管，严厉打击伪造排放检验结果和出具虚假排放检验报告行为。
	本项目建成后厂区内非道路运输机械将按照要求进行采集和定位联网。
	符合

	16.强化门禁及视频监控系统管理
	持续深化重点用车单位门禁监控及视频监控系统建设与应用，提升精细化监管水平。对年度日均载货车辆进出20辆次及以上、日运输量150吨以上的重点用车单位进行动态摸排，做到应装尽装、应联尽联。督促企业完善门禁系统管理制度，规范填报电子台账，如实记录进出厂时间、车型、排放阶段、燃油类型等信息，确保数据真实、完整、可追溯。加大平台巡检与现场核查力度，严查长期抬杆、违规手工抬杆、旁门豁口、异常离线等行为；对不规范使用门禁、达不到运输监管要求的绩效企业，实施动态管理。
	本项目建成后按照要求建立门禁管理系统和视频监控系统，完善车辆进出厂信息管理台账。
	符合


由上表可知，本项目符合《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的相关要求。



























二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目概况
华兰生物工程股份有限公司南厂区位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，主要产品为白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等产品。现有工程主要为“年处理1800吨血液制品智能化生产车间及配套设施建设项目”（在建工程1#）、“人免疫球蛋白类产品技术升级及配套设施建设项目”（在建工程2#）。在建工程1#共建设有6条分装生产线，其中5#分装生产线主要用于人凝血因子Ⅸ、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、外用人纤维蛋白原、人凝血酶的分装生产，6#分装生产线主要用于人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原的分装生产。由于人凝血因子Ⅸ、人凝血因子Ⅷ产品特殊性，需单独进行分装生产，因此本次改建新增7#分装生产线，主要用于人凝血因子Ⅸ、人凝血因子Ⅷ的分装生产。本次改建主要目的：1、能够进一步控制产品质量，减少多制品分时段生产产生混淆和差错的几率，从而降低质量风险；2、能够优化资源配置，降低瓶颈影响，独立产线将生产分解为相对独立的单元，避免前期大流水线上“一损俱损”的弊端，单条产线异常不影响其他产线，提升了整体生产线的稳定性；3、提升生产异常的应对能力，独立产线制品少，一旦产线出现异常，能快速暴露并定位问题，减少异常对整体生产造成的损失，提升生产系统的韧性。本次改建仅增加末端分装生产线，不影响产品整体生产工艺，不新增产能。
本项目基本情况见下表。
表17                   项目概况一览表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	人凝血因子类产品智能化生产线改造及供应保障能力提升项目

	2
	产品方案
	白蛋白495万瓶/年、免疫球蛋白920万瓶/年、凝血因子585万瓶/年

	3
	项目地址
	新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号

	4
	占地面积
	不新增占地，本项目涉及使用面积2400m2

	5
	总投资（万元）
	7600

	6
	主要工艺
	分装—冻干—灭活

	7
	定员与工作制度
	本项目不新增员工，从现有员工中调配；每天24小时，四班三运转，年工作日为340天


本项目利用厂区内现有闲置空厂房进行生产，目前设备未就位，不涉及未批先建。本项目空厂房现状见下图。

图2    项目空厂房现状图
2、项目组成情况
项目主要组成及建设情况见下表。
表18                 项目组成一览表
	序号
	项目
	内容
	数量、规模或要求
	备注

	1
	主体工程
	血液制品车间
	总建筑面积33510.75m2，1座3层
	依托现有

	2
	辅助工程
	仓库
	建筑面积43352.4m2，2座
	依托现有

	
	
	办公区
	建筑面积13852.6m2，1座
	依托现有

	3
	环保工程
	废水
	冻干废水
	厂区污水处理站(处理工艺：水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒；处理规模：1300m3/d)处理后经市政管网进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	依托现有

	
	
	
	设备清洗废水
	
	

	
	
	
	纯水制备浓水
	
	

	
	
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	新建

	
	
	固废
	污泥暂存间1间20m2 
一般固废暂存间1间22m2
	依托现有

	4
	公用工程
	水
	市政自来水网
	依托现有

	
	
	电
	国家电网供电
	依托现有


3、产品方案
本项目改建后全厂产品产能不变，产品产能见下表。
表19               全厂产品及产量一览表
	产品系列
	序号
	产品名称
	规格
（含量）
	产量
（万瓶/年）
	外观/包装

	白蛋白
	1
	涉密略
	10g/瓶
	495
	液体/瓶装

	免疫球蛋
白系列
	1
	
	5g/瓶；2.5g/瓶
	240
	液体/瓶装

	
	2
	
	2g/瓶
	240
	液体/瓶装

	
	3
	
	150mg/瓶
	60
	液体/瓶装

	
	4
	
	250IU/瓶
	135
	液体/瓶装

	
	5
	
	200IU/瓶
	350
	液体/瓶装

	
	6
	
	200IU/瓶
	135
	液体/瓶装

	
	合计
	
	/
	920
	液体/瓶装

	凝血因子
	1
	
	200IU/瓶
	128
	粉状/瓶装

	
	2
	
	500IU/瓶
	100
	粉状/瓶装

	
	3
	
	0.5g/瓶
	120
	粉状/瓶装

	
	4
	
	200IU/瓶
	225
	粉状/瓶装

	
	5
	
	1000IU/瓶
	12
	粉状/瓶装

	
	合计
	/
	/
	585
	粉状/瓶装

	备注：免疫球蛋白系列中静注人免疫球蛋白和皮下注射人免疫球蛋白仅生产其一。


4、主要生产设备
本次改建依托现有已批复生产设备，对人凝血因子Ⅷ和人凝血因子Ⅸ产品分装生产线进行改建，新增1条分装生产线设备，主要为脉动真空灭菌器、冻干机及自动进出料系统、罐装压塞机等。
新增及依托已批复的主要生产设备见下表。
表20                全厂主要生产设备一览表
	[bookmark: _Hlk175587247]序号
	位置
	设备名称
	规格/型号
	数量(台/套)

	新增设备

	1
	分装车间
	分装设施
	涉密略
	/
	2

	2
	
	
	
	/
	1

	3
	
	
	
	/
	1

	4
	
	
	
	RRU3065
	1

	5
	
	
	
	FF0208
	1

	6
	
	
	
	ECM1901
	1

	7
	
	
	
	/
	3

	8
	
	辅助设施
	
	15m3/h
	1

	9
	
	
	
	/
	1

	10
	
	
	
	/
	1

	11
	
	
	
	
	1

	12
	
	
	
	30L
	1

	
	
	
	
	300L
	1

	13
	
	
	
	/
	1

	14
	
	
	
	/
	1

	15
	
	
	
	/
	7

	已建设备

	1
	清洗间/融浆间
	
	HSJ-PLPL900
	1

	2
	
	
	HSJ-PLCDL900
	2

	3
	
	
	HSJ-TRWR900
	1

	4
	
	
	BBM10KH
	4

	5
	
	
	1500
	4

	6
	冷沉淀离心间
	
	1500
	1

	7
	
	
	BKI45
	1

	
	
	
	GRX614-MK
	1

	8
	PCC灭活间
	
	/
	1

	9
	PCC初提间
	
	1500
	2

	10
	
	
	1500
	4

	11
	
	
	120
	1

	12
	
	
	/
	1

	13
	PCC灭活间
	
	100
	1

	14
	
	
	50
	1

	15
	
	
	400
	1

	16
	
	
	500
	1

	17
	PCC精制间
	
	800
	1

	18
	
	
	120
	1

	19
	
	
	/
	1

	20
	
	
	200
	1

	21
	FⅧ前制作间
	
	1000
	2

	22
	FⅧ离心间
	
	BKI45
	1

	23
	
	
	200
	1

	24
	FⅧ灭活间
	
	100
	1

	25
	
	
	1500
	1

	26
	
	
	1500
	1

	27
	FⅧ层析间
	
	1500
	1

	28
	
	
	800
	1

	29
	
	
	/
	2

	30
	
	
	100
	1

	31
	
	
	80
	1

	32
	
	
	/
	1

	33
	反应间
	
	9000
	3

	34
	
	
	12000
	2

	35
	
	
	9000
	1

	36
	
	
	12000
	5

	37
	
	
	12000
	4

	38
	
	
	4500
	1

	39
	
	
	9000
	1

	40
	反应间
	
	12000
	3

	41
	
	
	14000
	2

	42
	
	
	9000
	1

	43
	压滤间一
	
	54.6m2
	1

	44
	
	
	
	

	45
	压滤间二
	
	54.6m2
	1

	46
	
	
	
	

	47
	压滤间三
	
	31.9m2
	1

	48
	压滤间四
	
	49.6m2
	1

	49
	过滤间（白蛋白）
	
	/
	1

	50
	超滤间（白蛋白）
	
	3500
	3

	51
	
	
	4000
	1

	52
	
	
	/
	1

	53
	
	
	1000
	1

	54
	
	
	/
	1

	55
	
	
	500
	1

	56
	
	
	300
	1

	57
	巴氏灭活间（白蛋白）
	
	1000
	1

	58
	
	
	2200
	1

	59
	免疫球蛋白制作间
	
	直径1600
	1

	60
	
	
	直径1600
	1

	61
	
	
	8000
	1

	62
	
	
	8000
	1

	63
	
	
	5000
	1

	64
	
	
	5000
	1

	65
	
	
	3500
	1

	66
	
	
	2500
	1

	67
	
	
	500
	1

	68
	纳滤间
	
	/
	1

	69
	免疫球蛋白超滤间
	
	4000
	1

	
	
	
	6000
	1

	70
	
	
	SF-80
	1

	71
	
	
	2000
	1

	72
	
	
	1500
	1

	73
	/
	
	SF-40
	1

	
	
	
	SF-20
	1

	74
	特免超滤间
	
	300
	1

	
	
	
	250
	1

	75
	/
	
	500
	1

	
	
	
	270
	1

	76
	特免暂存间
	
	220
	10

	77
	凝血酶制作区灭活间
	
	30
	1

	78
	
	
	60
	1

	79
	
	
	60
	1

	80
	凝血酶制作区层析间
	
	200
	1

	81
	
	
	100
	1

	82
	
	
	50
	1

	83
	
	
	/
	1

	84
	
	
	50
	1

	85
	
	
	/
	1

	86
	凝血因子Ⅸ区灭活间
	
	100
	1

	87
	
	
	500
	1

	88
	
	
	500
	1

	89
	凝血因子Ⅸ制作区层析间
	
	800
	1

	90
	
	
	/
	1

	91
	
	
	300
	1

	92
	
	
	/
	1

	93
	
	
	200
	1

	94
	
	
	30
	1

	95
	
	
	/
	1

	96
	纤原前制作间
	
	2000
	1

	97
	
	
	/
	3

	98
	
	
	500
	1

	99
	灭活间
	
	100
	1

	100
	
	
	1200
	1

	101
	
	
	1200
	1

	102
	纤原后制作间
	
	1500
	1

	103
	
	
	/
	3

	104
	纤原后制作间
	
	1000
	1

	105
	
	
	500
	1

	106
	
	
	300
	1

	107
	纤原超滤层析间
	
	300
	1

	108
	
	
	/
	1

	109
	
	
	/
	1

	110
	
	
	600
	1

	111
	
	
	800
	1

	112
	
	
	600
	1

	113
	人白分装区压液间
	
	2200L
	1

	114
	球蛋白分装区压液间
	
	1500
	1

	115
	特免分装区压液间
	
	250
	3

	116
	分装区压液间
	
	150
	1

	117
	分装区压液间
	
	300
	1

	118
	分装区压液间
	
	300
	1

	119
	分装区压液间
	
	100
	1

	120
	5#分装线
	
	FT0150
	1

	121
	
	
	ECM1901
	1

	122
	
	
	ALU-12-R
	1

	123
	
	
	LYOSMART20-R-S
	3

	124
	6#分装线
	
	FT0150
	1

	125
	
	
	FF0208
	1

	126
	
	
	FC0230
	1

	127
	
	
	LYO-20
	3

	128
	静丙分装线
	
	RRU3065、HQL8330
	1

	129
	
	
	FLC3080DP
	1

	130
	
	
	VRK4010B4
	1

	131
	人白分装线
	
	RRU3065、HQL8330
	1

	132
	
	
	FLC3080DP
	1

	133
	
	
	VRK4010B4
	1

	配液罐

	1
	组分分离配液
	
	6000
	1

	2
	
	
	6000
	1

	3
	
	
	5000
	1

	4
	
	
	5000
	1

	5
	
	
	4000
	1

	6
	
	
	2500
	1

	7
	
	
	1500
	1

	8
	
	
	1000
	1

	9
	
	
	2000
	1

	10
	
	
	250
	1

	11
	
	
	150
	1

	12
	
	
	1500
	1

	13
	
	
	1500
	1

	14
	
	
	500
	1

	15
	
	
	250
	1

	16
	
	
	250
	1

	17
	
	
	150
	1

	18
	
	
	150
	1

	19
	纯化配液
	
	6000
	1

	20
	
	
	4000
	1

	21
	
	
	80
	1

	22
	球蛋白层析间
	
	3500
	1

	23
	
	
	2000
	1

	24
	
	
	1500
	1

	25
	
	
	300
	1

	26
	
	
	500
	1

	27
	
	
	500
	1

	28
	
	
	200
	1

	29
	
	球蛋白TMAE洗脱母液储液罐
	500
	1

	30
	
	
	500
	1

	31
	
	
	500
	1

	32
	
	
	250
	1

	33
	
	
	250
	1

	34
	
	
	500
	1

	35
	
	
	500
	1

	36
	
	
	500
	1

	37
	
	
	500
	1

	38
	
	
	300
	1

	39
	PCC、FⅧ、FⅨ、Fg、凝血酶生产配液
	
	2000
	1

	40
	
	
	1000
	1

	41
	
	
	1500
	1

	42
	
	
	2500
	1

	43
	
	
	500
	1

	44
	
	
	500
	1

	45
	
	
	2000
	1

	46
	
	
	1500
	1

	47
	
	
	1000
	1

	48
	
	
	600
	1

	49
	
	
	600
	1

	50
	
	
	200
	1

	51
	
	
	50
	1

	52
	
	
	2000
	2

	53
	
	
	2000
	2

	54
	
	
	2500
	1

	55
	
	
	1500
	1

	56
	
	
	1000
	1

	57
	
	
	1000
	1

	58
	
	
	500
	1

	59
	
	
	500
	1

	60
	
	
	500
	1

	61
	
	
	500
	1

	62
	
	
	500
	1

	63
	
	
	500
	1

	64
	
	
	500
	1

	65
	
	
	150
	1

	66
	
	
	600
	1

	67
	
	
	600
	1

	68
	
	
	300
	1

	69
	
	
	300
	1

	70
	
	
	300
	1

	71
	
	
	300
	1

	72
	
	
	1500
	1

	73
	
	
	1500
	1

	74
	
	
	1500
	1

	75
	
	
	1000
	1

	76
	
	
	1000
	1

	77
	
	
	1000
	1

	78
	
	
	600
	1

	79
	
	
	600
	1

	80
	
	
	600
	1

	81
	
	
	600
	1

	82
	
	
	300
	1

	83
	
	
	1500
	1

	84
	
	
	1000
	1

	85
	
	
	500
	1

	86
	
	
	300
	1

	制水系统

	1
	一楼制水间
	
	20t
	2

	2
	
	
	/
	2

	3
	
	
	6t
	2

	4
	
	
	/
	2

	5
	
	
	2t
	2

	乙醇回收

	1
	乙醇回收区
	
	Φ1000
	2

	2
	
	
	/
	1

	3
	
	
	/
	1

	4
	
	
	/
	1

	罐区

	1
	罐区
	
	20m3
	2

	2
	
	
	30m3
	3

	3
	
	
	50m3
	3

	4
	
	
	50m3
	1

	5
	
	
	30m3
	1

	辅助设备

	1
	动力中心
	
	8t/h
	1

	2
	污水处理系统
	
	8.75m3
	2


5、原辅材料及资源能源消耗量
本次仅对末端分装生产线进行改建，不涉及原辅材料的改变。全厂原辅材料消耗量见下表。
表21             全厂原辅材料及资源能源消耗量
	序号
	生产线
	原料名称
	吨血浆消耗(kg/t)
	年用量(t/a)
	形态
	包装规格

	1
	血浆母液
	涉密略
	0.19
	0.35
	粉末状固体
	5kg/桶

	2
	
	
	9.65
	17.36
	粉末状固体
	500g/瓶

	3
	
	
	6.24
	11.23
	液体
	2500ml/瓶

	4
	
	
	5.09
	9.16
	粉末状固体
	500g/瓶

	5
	
	
	23.48
	42.27
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	6
	
	
	0.21
	0.37
	粉末状固体
	500g/瓶

	7
	
	
	1975.80
	3556.44
	液体
	乙醇储罐

	8
	
	
	20.32
	36.6
	颗粒状固体
	20kg/袋

	9
	
	
	20.34
	36.6
	颗粒状固体
	11.50kg/袋

	10
	Ⅷ因子
	
	0.32
	0.57
	粉末状固体
	5kg/桶

	11
	
	
	0.01
	0.02
	液体
	2500ml/瓶

	12
	
	
	2.54
	4.58
	粉末状固体
	27.8kg/袋

	13
	
	
	0.70
	1.25
	粉末状固体
	500g/瓶

	14
	
	
	0.20
	0.36
	液体
	2.5L/瓶

	15
	
	
	0.67
	1.20
	粘稠状液体
	500g/瓶

	16
	
	
	10.78
	19.41
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	17
	
	
	1.48
	2.66
	粉末状固体
	500g/瓶

	18
	
	
	0.60
	1.08
	粉末状固体
	25kg/袋

	19
	
	
	0.32
	0.58
	粉末状固体
	1kg/袋或者25kg/袋

	20
	
	
	0.71
	1.28
	粉末状固体
	500g/瓶

	21
	
	
	0.03
	0.06
	粉末状固体
	500g/瓶

	22
	
	
	0.12
	0.21
	液体
	500ml/瓶

	23
	
	
	10.11
	18.19
	液体
	乙醇储罐

	24
	PCC
	
	0.79
	1.42
	粉末状固体
	500g/瓶

	25
	
	
	3.52
	6.34
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	26
	
	
	0.22
	0.39
	粉末状固体
	500g/瓶

	27
	
	
	0.06
	0.11
	液体
	2.5L/瓶

	28
	
	
	0.20
	0.36
	粘稠状液体
	500g/瓶

	29
	
	
	0.01
	0.02
	粉末状固体
	1kg/袋或者25kg/袋

	30
	
	
	0.03
	0.05
	粉末状固体
	25kg/袋

	31
	
	
	0.03
	0.06
	粉末状固体
	25kg/袋

	32
	TB
	
	0.07
	0.13
	粉末状固体
	500g/瓶

	33
	
	
	0.96
	1.72
	粉末状固体
	500g/瓶

	34
	
	
	0.02
	0.03
	液体
	2.5L/瓶

	35
	
	
	0.06
	0.11
	粘稠状液体
	500g/瓶

	36
	
	
	1.58
	2.85
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	37
	
	
	0.33
	0.60
	粉末状固体
	500g/瓶

	38
	
	
	0.82
	1.47
	液体
	乙醇储罐

	39
	
	
	0.02
	0.03
	粉末状固体
	25kg/袋

	40
	Ⅸ因子
	
	5.60
	10.08
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	41
	
	
	0.76
	1.37
	粉末状固体
	500g/瓶

	42
	
	
	0.07
	0.13
	液体
	2.5L/瓶

	43
	
	
	0.23
	0.42
	粘稠状液体
	500g/瓶

	44
	
	
	0.52
	0.94
	粉末状固体
	500g/瓶

	45
	
	
	2.46
	4.42
	液体
	乙醇储罐

	46
	
	
	0.01
	0.01
	液体
	2500ml/瓶

	47
	
	
	0.26
	0.47
	粉末状固体
	1kg/袋或者25kg/袋

	48
	纤维蛋白原
	
	3.25
	5.85
	粉末状固体
	25kg/袋

	49
	
	
	2.10
	3.79
	粉末状固体
	500g/瓶

	50
	
	
	0.54
	0.98
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	51
	
	
	0.15
	0.27
	粉末状固体
	1kg/袋或者25kg/袋

	52
	
	
	0.07
	0.13
	粉末状固体
	5kg/桶

	53
	
	
	0.10
	0.18
	液体
	2.5L/瓶

	54
	
	
	0.34
	0.61
	粘稠状液体
	500g/瓶

	55
	
	
	14.02
	25.24
	液体
	乙醇储罐

	56
	
	
	0.99
	1.78
	粉末状固体
	500g/瓶

	57
	
	
	0.74
	1.34
	粉末状固体
	25kg/袋

	58
	
	
	0.04
	0.07
	粉末状固体
	500g/瓶

	59
	外用纤维蛋白原
	
	3.48
	6.26
	粉末状固体
	25kg/袋

	60
	
	
	2.09
	3.76
	粉末状固体
	500g/瓶

	61
	
	
	0.15
	0.27
	粉末状固体
	1kg/袋或者25kg/袋

	62
	
	
	3.18
	5.72
	粉末状固体
	5kg/桶

	63
	
	
	0.10
	0.18
	液体
	2.5L/瓶

	64
	
	
	0.34
	0.61
	粘稠状液体
	500g/瓶

	65
	
	
	4.6
	8.28
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	66
	
	
	0.68
	1.22
	粉末状固体
	500g/瓶

	67
	
	
	1.79
	3.23
	粉末状固体
	500g/瓶

	68
	
	
	0.72
	1.29
	粉末状固体
	25kg/袋

	69
	
	
	15.47
	27.85
	液体
	乙醇储罐

	70
	免疫球蛋白
	
	4.81
	8.66
	粉末状固体
	500g/瓶

	71
	
	
	3.86
	6.95
	液体
	2500ml/瓶

	72
	
	
	30.9
	55.62
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	73
	
	
	8.08
	14.54
	粉末状固体
	500g/瓶

	74
	
	
	3.61
	6.50
	粉末状固体
	500g/瓶

	75
	
	
	1.3
	2.34
	粉末状固体
	25kg/袋

	76
	
	
	774.93
	1394.88
	液体
	乙醇储罐

	77
	
	
	9.16
	16.5
	颗粒状固体
	20kg/袋

	78
	
	
	6.67
	12
	颗粒状固体
	11.50kg/袋

	79
	人血白蛋白
	
	0.30
	0.54
	液体
	2500ml/瓶

	80
	
	
	1.85
	3.32
	粉末状固体
	500g/瓶

	81
	
	
	21.43
	38.57
	粉末状固体
	25kg/袋和20kg/袋

	82
	
	
	0.80
	1.44
	粉末状固体
	500g/袋

	83
	
	
	98.95
	178.11
	液体
	乙醇储罐

	84
	实验检验
	
	/
	0.0015
	粉末状固体
	500g/瓶

	85
	
	
	/
	0.001
	结晶体
	500g/瓶

	86
	
	
	/
	0.0005
	结晶体
	500g/瓶

	87
	
	
	/
	2.5L
	液体
	250ml/袋

	88
	
	
	/
	2.5L
	液体
	250ml/袋

	89
	
	
	/
	2.5L
	液体
	250ml/袋

	90
	
	
	/
	0.0009
	液体
	500ml/瓶

	91
	
	
	/
	0.00045
	液体
	500ml/瓶

	92
	
	
	/
	0.0032
	液体
	500ml/瓶

	93
	
	
	/
	0.0005
	液体
	500ml/瓶

	94
	
	
	/
	0.0125
	结晶体
	500g/瓶

	95
	
	
	/
	0.005
	结晶体
	500g/瓶

	96
	
	
	/
	0.18
	粉末状固体
	500g/瓶

	97
	
	
	/
	0.003
	粉末状固体
	500g/瓶

	98
	
	
	/
	0.023
	液体
	500ml/瓶

	99
	/
	水
	/
	41.42万m3/a
	/
	/

	100
	
	天然气
	/
	180万m3/a
	/
	/

	101
	
	电
	/
	3350万kWh/a
	/
	/


6、原辅材料理化性质
表22             原辅材料理化性质一览表
	名称
	主要理化性质
	毒理性质

	血浆
	血浆的主要作用是运载血细胞，运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等。血浆相当于结缔组织的细胞间质。血浆是血液的重要组成部分，呈淡黄色液体（因含有胆红素）。血浆的化学成分中，水分占90%～92%，其他10%以溶质血浆蛋白为主，并含有电解质、营养素、酶类、激素类、胆固醇和其他重要组成部分。血浆蛋白是多种蛋白质的总称，用盐析法可将其分为白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原三类。血浆是血液的细胞外基质。血浆的组成极其复杂，包括蛋白质、脂类、无机盐、糖、氨基酸、代谢废物以及大量的水。血浆蛋白是血液中最重要的基质蛋白。
	/

	Tris
	Tris中文品名为三羟甲基氨基甲烷、氨基丁三醇、缓血酸胺、2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇。是一种白色结晶或粉末。化学式C4H11NO3，分子量121.14，熔点175-176℃（448-449K），沸点219℃（492K），水溶性50g/100mL（25℃），密度1.328g/cm3。溶于乙醇和水，微溶于乙酸乙酯、苯，不溶于乙醚、四氯化碳，对铜、铝有腐蚀作用，有刺激性的化学物质。
	急性毒性：大鼠经口LD50:5900mg/kg；大鼠静脉LD50:1800mg/kg；小鼠静脉LC501210mg/kg；兔子经口LD50:1mg/kg。

	NaAC
	醋酸钠一般以带有三个结晶水的三水合乙酸钠形式存在。三水合乙酸钠为无色透明或白色颗粒结晶，在空气中可被风化，可燃。易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。123℃时失去结晶水。但是通常湿法制取的有醋酸的味道。水中发生水解。分子式：CH3COONa，分子量82.03。相对密度：1.45（三水合物）；1.528（无水物）。折光率1.464，熔点324℃。性状：白色粉末状。比重1.528，熔点324℃。易潮解，溶于水，稍溶于乙醇，其水溶液呈碱反应。
	急性毒性：大鼠经口LD50：3530mg/kg；大鼠吸入LC50：>30gm/m3/1H；小鼠经口LD50：6891mg/kg，小鼠皮下LD50：3200mg/kg。

	HAC
	乙酸，也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH₃COOH，相对分子量60.05，能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。乙酸在常温下是一种有强烈刺激性酸味的无色液体。乙酸的熔点为16.6℃（289.6K），沸点117.9℃(391.2K），20℃时蒸气压1.5KPa，相对密度1.05，闪点39℃，爆炸极限4%~17%（体积）。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸。
	急性毒性LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h）。

	枸橼酸钠
	又名柠檬酸钠，外观为白色到无色晶体，无臭，有清凉咸辣味。常温及空气中稳定，在湿空气中微有溶解性，在热空气中产生风化现象。化学式Na3C6H5O7·2H2O，分子量294.1，密度1.79 g/cm3，熔点300℃，沸点404.2℃（760mmHg），闪点198.2℃，蒸汽压9.63E-07mmHg（25℃）。
	无毒，大鼠经腹腔注射 LD50=1549mg/kg。

	NaCl
	氯化钠，化学式NaCl，白色晶体，闪点1413℃，熔点801℃，分子量58.44，沸点1465℃，密度2.165g/cm3。是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。
	无化学毒性，LD50(大鼠经口)：3.75±0.43g/kg。

	NaOH
	别称烧碱、火碱、苛性钠；为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，纯品是无色透明的晶体。易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。分子式NaOH，分子量40.01，无机强碱，熔点318°C(591K)，沸点1388℃(1663K)，水溶性111g（20℃），密度2.130g/cm³，闪点176-178℃。
	无化学毒性，LD50(小鼠腹腔)：40mg/kg。

	乙醇
	俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，闪点12℃。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。乙醇与甲醚互为同分异构体。
	属微毒性。急性毒性：LD50 7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50 37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。

	PEG
	聚乙二醇无毒、无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。化学式HO(CH2CH2O)nH，分子量697.611，熔点64-66℃，沸点250℃，密度1.27g/mL（at25℃），蒸气压0.01mmHg（20℃），闪点270℃。可用作增塑剂、软化剂、增湿剂，并用于制药膏和药物等。
	LD50(小鼠经口)：348000g/kg。LD50(大鼠经口)：28000mg/kg。

	TNBP
	磷酸三丁酯，无色、无色、无味粘稠液体，分子式C12H27PO4，分子量266.32，蒸汽压2.67kPa/20℃，沸点180-183℃(2.87kPa)，闪点146℃(开口)，熔点<-79℃，表面张力27.79mN/m(20℃)，难溶于水，水中溶解性为0.1%(25℃)。能与多种有机溶剂混溶。相对密度(水=1)0.9766、相对密度(空气=1)7.67，稳定性：稳定。
	对皮肤和呼吸道有强烈的刺激作用，具有全身致毒作用。LD50：3000mg/kg(大鼠经口)，LC50：实验大鼠(三只)吸入1.3g/m3，6小时，无死亡。

	聚山梨酯-80
	分子式C64H124O26，分子量1309.63，比重1.06-1.09g/cm3，淡黄色至橙黄色的黏稠液体，微有特臭，味微苦略涩，有温热感。在水、乙醇、甲醇或乙酸乙酯中易溶，在矿物油中极微溶解。液体制剂中常用的表面活性剂的一种。
	LD50(小鼠，IP)：7.6g/kg
LD50(小鼠，IV)：4.5g/kg
LD50(小鼠，口服)：25g/kg
LD50(大鼠，IP)：6.8g/kg
LD50(大鼠，IV)：1.8g/kg

	甘氨酸
	甘氨酸又名氨基乙酸，其化学式为C2H5NO2，常温常压下为白色固体，白色单斜晶系或六方晶系晶体，或白色结晶粉末。无臭，有特殊甜味。分子量75.07，熔点233℃(分解)，闪点176.67℃，密度1.607g/cm3。蒸气压0.0000171Pa (25℃)。
	LD507930mg/kg(大鼠，经口)。可安全用于食品。

	组氨酸
	分子式C6H9N3O2，分子量155.15，熔点282℃，沸点278.95℃，密度1.3092，无色针状或片状结晶。无臭，稍有苦味。
	低毒，小鼠、大鼠，经口，LD50>15g/kg，皮下LD50>l0g/kg，大鼠腹腔注射LD50>8g/kg；小鼠、大鼠，静脉注射LD50>2g/kg。

	CaCl2
	氯化钙，分子量111，熔点772℃，沸点1600℃，易溶于水，溶解时放热，密度2.15g/cm3，白色颗粒或粉末。微毒、无臭、味微苦。
	大鼠口服LD50 4.5g/kg。

	HCl
	外观为无色或微黄色发烟液体，有刺激性酸味。熔点-114.8℃，沸点：108.6℃，相对密度（水=1）1.20，相对密度（空气=1）1.26。与水混溶，溶于碱液。稳定。重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。
	急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入)。

	盐酸赖氨酸
	盐酸赖氨酸分子式C6H15ClN2O2，分子量182.6485，为白色结晶或结晶性粉末，无臭。本品在水中易溶，在乙醇中极微溶解，在乙醚中几乎不溶。沸点311.5℃（760mmHg），熔点266℃，闪点142.2℃
	小鼠经口，LD50为13.4~14.4g/kg；大鼠经口LD50为11.4~14.5g/kg；腹腔注射，LD503.7~3.95g/kg，静脉注射，LD50为2.85~3.65g/kg。

	精氨酸
	别称：2-氨基-5-胍基戊酸，L-蛋白氨基酸，精氨酸。白色菱形结晶或单斜片状结晶。化学式C6H14N4O2，分子量174.20，熔点223-224℃，闪点201.2℃，沸点409.1℃ at 760 mmHg，蒸气压7.7E-08mmHg at 25℃。
	腹腔-大鼠，LD503793mg/kg。

	葡萄糖酸钠
	D-葡萄糖酸钠，中文别名为葡萄糖酸钠，分子式为C6H11NaO7，分子量448.3963，熔点206-209℃，为白色结晶颗粒或粉末，极易溶于水，略溶于酒精，不溶于乙醚。
	鼠经口，LD50 2000mg/kg。

	盐酸精氨酸
	中文名L-精氨酸，无色或白色结晶，无气味。化学式C6H14N4O2，熔点223-224℃，分子量174.20，闪点201.2℃，沸点409.1℃ at 760 mmHg，蒸气压7.7E-08mmHg at 25℃。
	腹腔-大鼠，LD503793mg/kg。

	蔗糖
	蔗糖的分子式C12H22O11，分子量342.3。熔点186℃，密度1.5805，沸点397.76℃，闪点93.3℃。白色结晶性无臭固体，有甜味。易溶于水，不溶于乙醚。
	LD5029700mg/kg(大鼠，经口)。

	磷酸氢二钠
	分子式：Na2HPO4，分子量：141.96。理化性质：分无水与结晶品两种。结晶品含十二结晶水。无色至白色斜方晶系或单斜晶系结晶。相结密度1.52。加热至34~35℃时溶解于结晶水中，常温时放置于空气中失去约5mol（25%）结晶水。加热至240℃以上，成为焦磷酸钠。与空气中二氧碳反应生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。易溶于水（12/100ml，25℃）3.5%水溶液的pH值9.0~9.4。无水品为白色粉末，具吸湿性，放于空气中可逐渐成为七水盐。溶于水（9.3g/100ml，20℃），呈碱性。不溶于乙醇。
	LD50（大鼠，口服）：17g/kg。

	辛酸钠
	分子式为C8H16NaO2，分子量167.2012，白色或类白色结晶性粉末，易溶于水，不溶于醇。熔点245℃。沸点239.3°C at 760 mmHg，闪点107.4°C，蒸汽压0.022mmHg at 25°C，
	LD502000mg/kg(兔，经口)。


7、项目水平衡




图3    本项目水平衡图    单位：m3/d


图4    本项目建成后全厂水平衡图    单位：m3/d



	建设内容
	8、厂区平面布置简述
本项目选址位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，利用厂内现有厂房进行生产。根据企业提供的车间总平面图，车间各区域平面布置较为合理，主要体现在：
本项目位于血液制品车间1层，厂区内已建设有仓库、仓储中心、仓库、办公楼、综合楼、危废间、污水处理站等建筑，各功能区相互独立、分区明确，道路明确，交通物流组织合理。总体上生产区、办公区等功能分区明确、布局合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述（图示）：
本项目在现有工程基础上进行改建，改建内容不涉及主要生产工艺，仅对生产线末端分装工序新增1条分装生产线。产品主要生产工艺与现有工程一致，本次不再描述，本次涉及的分装生产线工艺流程见下图。
涉密略
注：W：废水；N：噪声
图5    分装工序生产工艺及产污环节流程图
具体的工艺流程简述如下：
涉密略。
二、主要产排污环节
本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。
表23             项目营运期产污环节一览表
	污染因素
	产污环节
	污染物
	防治措施

	废水
	冻干废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	厂区污水处理站处理后经市政管网进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）

	
	设备清洗废水
	
	

	
	纯水制备浓水
	
	

	噪声
	脉动真空灭菌器、洗烘联动机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声

	固废
	污水处理站
	污泥
	污泥暂存间暂存后委托河南宸硕农业发展有限公司处理

	
	反渗透纯水制备系统
	废反渗透膜
	一般固废暂存间暂存，定期外售




	与项目有关的原有环境污染问题
	华兰生物工程股份有限公司南厂区位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，厂区现有项目批复及验收情况见下表。
表25            南厂区现有项目审批及验收情况一览表
	序号
	项目名称
	产品方案
	环评批复
	验收情况

	1
	年处理1800吨血液制品智能化生产车间及配套设施建设项目
	年处理1800吨血浆
	新高环书字[2022]4号
2022.11.24
	已建成未验收

	2
	人免疫球蛋白类产品技术升级及配套设施建设项目
	年产920万瓶/支人免疫球蛋白类产品
	新高环书字[2024]1号
2024.4.7
	在建中

	3
	排污许可
	重点管理，许可证编号：91410000614914114G002V


企业将按照排污许可证要求按时填报年报及后期管理台账，将按自行监测要求对厂区废气、废水、噪声进行自行监测。
一、现有工程污染情况
根据其环评报告及批复、排污许可证及现场勘查情况，现有项目污染物排放情况如下。
（一）年处理1800吨血液制品智能化生产车间及配套设施建设项目（在建工程1#）
1、在建工程1#生产工艺




	与项目有关的原有环境污染问题
	涉密略



图6    在建工程1#生产工艺总流程及产污环节图
涉密略



图7    在建工程1#血浆母液走向及物料转运流程图
涉密略




图8    在建工程1#人凝血因子Ⅷ生产工艺流程图
涉密略




图9    在建工程1#人凝血酶原复合物PCC生产工艺流程图
涉密略




图10  在建工程1#人凝血因子Ⅸ生产工艺流程图
涉密略




图11    在建工程1#冻干人凝血酶TB生产工艺流程图
涉密略



图12    在建工程1#人纤维蛋白原生产工艺流程图
涉密略




图13    在建工程1#免疫球蛋白类产品工艺流程图
涉密略





图14    在建工程1#人血白蛋白生产工艺流程图



1

	与项目有关的原有环境污染问题
	乙醇回收工艺流程图见下图：
涉密略
图15    在建工程1#乙醇回收工艺流程及产污环节图
2、在建工程1#产污环节
在建工程1#产污环节及防治措施详见下表。
表26              在建工程1#产污环节一览表
	项目
	产污环节
	污染因子
	治理措施

	废气
	锅炉废气
	烟尘、SO2、NOx
	低氮燃烧后经17m排气筒（1#）排放（锅炉房13.5m高）

	
	乙醇储存废气
	乙醇（NMHC）
	呼吸口加集气套管
	+水喷淋+除雾器+活性炭吸附处理后经17m排气筒（2#）排放

	
	乙醇回收废气
	乙醇（NMHC）
	三级冷凝+排放口集气套管
	

	
	污水处理站废气
	NMHC、H2S、NH3、臭气浓度
	全封闭负压抽吸
	+碱喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附处理后经17m排气筒（3#）排放

	
	危险废物贮存库废气
	NMHC、臭气浓度
	负压抽气
	

	
	压滤间废气
	乙醇
	车间空调排气管加集气装置
	+水喷淋+除雾器+活性炭+27m排气筒（4#）排放（车间高23.5m）

	
	配液间废气
	HAC
	通风橱收集
	

	
	动物房车间净化系统排气
	H2S、NH3、臭气浓度
	活性炭吸附处理后经17m排气筒（5#）排放（车间13.5m高）

	
	实验检验废气
	NMHC、硫酸雾
	通风橱收集后车间外排放

	
	车间人手消毒废气
	乙醇
	无组织排放

	废水
	活毒区废水
	沉淀洗涤废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、全盐量
	蒸汽灭活
	[bookmark: OLE_LINK6]+厂区污水处理站“水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒”工艺处理后经市政管网进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）

	
	
	聚乙二醇沉淀离心废水
	
	
	

	
	
	离子交换层析废水
	
	
	

	
	
	超滤废水
	
	
	

	
	
	过滤纳滤废水
	
	
	

	
	
	实验检验废水
	
	
	

	
	
	活毒区工衣清洗水
	
	
	

	
	
	物品工衣等消毒废水
	
	
	

	
	
	活毒区地面清洗水
	
	
	

	
	
	活毒区设备清洗废水
	
	
	

	
	无毒区废水
	离子交换层析废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、全盐量
	/
	

	
	
	超滤废水
	
	
	

	
	
	乙醇沉淀废水
	
	
	

	
	
	冻干废水
	
	
	

	
	
	纳滤废水
	
	
	

	
	
	物品工衣等消毒废水
	
	
	

	
	
	无毒区工衣清洗水
	
	
	

	
	
	无毒区地面清洗水
	
	
	

	
	
	无毒区设备清洗废水
	
	
	

	
	血浆袋清洗废水
	COD、SS
	/
	

	
	乙醇回收废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	
	

	
	动物房废水
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	

	
	恶臭处理喷淋废水
	pH、COD、NH3-N
	
	

	
	乙醇回收废气处理喷淋废水
	COD、SS
	
	

	
	压滤间废气处理喷淋废水
	COD、SS
	
	

	
	纯化浓水
	COD、SS
	部分回用，部分厂区总排口排放

	
	循环冷却水排水
	COD、SS
	

	
	注射水制备废水
	COD、SS
	

	固体
废物
	滤渣/沉渣
	危险废物
	按规范高压灭菌后分类密闭低温暂存于厂内危险废物储存区域，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	
	沉淀物
	危险废物
	

	
	废滤膜
	危险废物
	

	
	层析废凝胶
	危险废物
	

	
	废弃血浆及不合格血浆包装袋
	危险废物
	

	
	沉淀冷冻暂存废包装袋
	危险废物
	

	
	不合格产品
	危险废物
	

	
	废气处理废活性炭
	危险废物
	分类密闭暂存于危险废物贮存库，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	
	废机油
	危险废物
	

	
	在线监测废液
	危险废物
	

	
	实验化验废液
	危险废物
	

	
	合格血浆废包装袋
	危险废物
	按要求消毒后送生活垃圾焚烧厂焚烧

	
	废硅胶隔膜
	危险废物
	

	
	血检废耗材
	危险废物
	

	
	动物房动物尸体
	危险废物
	消毒后冰柜暂存，定期由有资质的单位无害化处理

	
	污水处理污泥
	一般固废
	委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理

	
	车间用包装袋、一次性口罩、帽子等
	一般固废
	消毒后委托环卫公司外运处理

	
	动物房垫料
	一般固废
	

	
	空气净化系统、生物安全柜高效过滤器滤材
	一般固废
	

	
	空气净化系统初、中、亚高效过滤滤材
	一般固废
	铝框返厂家利用加工，无纺布作为一般固废委托环卫公司外运处理

	噪声
	污水站泵类噪声
	噪声
	减振、隔声

	
	乙醇回收冷却塔噪声
	噪声
	

	
	生产设备噪声
	噪声
	

	
	锅炉风机噪声
	噪声
	


3、在建工程1#污染物排放情况
在建工程1#未验收，污染物排放数据来源于环评预测数据。根据其环评报告，现有工程废水、废气、噪声、固废排放情况如下。
（1）废水
在建工程1#产生的废水主要为活毒区废水、无毒区废水、血浆袋清洗废水、乙醇回收废水、动物房废水、生活污水、恶臭处理喷淋废水、乙醇回收废气处理喷淋废水、压滤间废气处理喷淋废水、纯化浓水、循环冷却水排水、注射水制备废水，废水经厂区污水处理站“水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒”工艺处理，处理后经市政管网进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。根据环评预测数据可知，在建工程1#厂区废水总排口污染物排放浓度为pH 6~9、COD 160.99mg/L、BOD5 43.77mg/L、NH3-N 4.29mg/L、SS 20.04mg/L、TP 2.12mg/L、TN 5.08mg/L、全盐量204.56mg/L，均能够满足新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水标准COD 450mg/L、BOD5 180mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L、TN 45mg/L的标准要求。新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）出水水质COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的要求：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。
根据环评预测数据可知，在建工程1#工作时间340d/a，废水排放量为1179.224m3/d（400936.16m3/a），则在建工程1#废水污染物排放总量见下表。
表27         在建工程1#废水污染物排放量一览表       单位：t/a
	污染物
	出厂排放量
	入环境排放量

	废水
	水量(万t/a)
	40.0936
	40.0936

	
	COD
	64.5479
	16.0374

	
	NH3-N
	1.7199
	0.8019

	
	TP
	0.8499
	0.1604

	
	TN
	2.0350
	6.0140


（2）废气
①有组织废气
在建工程1#废气主要为燃气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx，乙醇回收及乙醇储存产生的非甲烷总烃，污水处理站废气及危废间产生的非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度，压滤及配液间产生的非甲烷总烃，动物房车间净化系统排气产生的NH3、H2S、臭气浓度。各废气处理工艺为：
a.燃气锅炉配备低氮燃烧机废气经17m高排气筒DA001排放；
b.乙醇回收废气经三级冷凝回收后尾气与乙醇储存废气共同经“两级水喷淋+除雾器+活性炭吸附”处理后由1根17m排气筒DA002排放；
c.污水处理站污水处理设施全部密闭后负压抽吸至“碱喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附”装置处理后经不低于17m排气筒DA003排放；
d.压滤废气与引入经通风橱收集的配液废气共同经“两级水喷淋+除雾器+活性炭”处理后经27m高排气筒DA004排放。
e.动物房车间净化系统排气经通风换气系统收集后引入活性炭吸附装置处理后经17m高排气筒DA005排放。
根据环评预测数据可知，在建工程1#中DA001排放口颗粒物排放浓度5mg/m3、SO2排放浓度10mg/m3、NOx排放浓度30mg/m3，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）燃气锅炉颗粒物5mg/m3，二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3的排放限值要求。DA002排放口非甲烷总烃排放浓度26.222mg/m3，DA003排放口非甲烷总烃排放浓度7.957mg/m3、NH3排放浓度0.086mg/m3、排放速率0.002kg/h、H2S排放浓度0.291mg/m3、排放速率0.006kg/h，DA004排放口非甲烷总烃排放浓度31.723mg/m3，DA005排放口NH3排放浓度0.025mg/m3、排放速率0.001kg/h、H2S排放浓度0.087mg/m3、排放速率0.003kg/h，均能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中NMHC 60mg/m3、H2S 5mg/m3、NH3 20mg/m3的标准要求，同时满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中H2S 0.33kg/h、NH3 4.9kg/h、臭气浓度2000的标准要求。臭气浓度预计可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中2000的排放标准。
②无组织废气
在建工程1#无组织废气主要为乙醇储罐废气、乙醇回收废气、压滤及配液间废气、车间人手消毒废气、实验检验废气等，根据环评预测数据可知，无组织废气非甲烷总烃总排放量为1.4969t/a，废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）硫酸雾1.2mg/m3的标准要求；氨排放浓度0.02~0.13mg/m3、硫化氢排放浓度0.002~0.013mg/m3、臭气浓度<10，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）周界外浓度氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20的标准要求。
在建工程1#废气污染物排放量见下表。
表27        在建工程1#废气污染物排放量一览表       单位：t/a
	污染物
	允许排放量

	废气
	烟尘
	0.0894

	
	SO2
	0.1787

	
	NOX
	0.5362

	
	非甲烷总烃
	4.9094

	
	H2S
	0.0796

	
	NH3
	0.0232


（3）噪声
在建工程1#噪声源主要为污水处理站水泵、压滤机、冷却塔等，其噪声值在72-90dB(A)之间，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据环评预测数据可知，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准限值要求。
（4）固废
在建工程1#一般固废主要为污水处理污泥，车间用包装袋，一次性口罩、帽子等，空气净化系统，生物安全柜高效过滤器滤材，空气净化系统初、中、亚高效过滤滤材；危险废物主要为滤渣/沉渣、沉淀物、废滤膜、层析废凝胶、废弃血浆及不合格血浆包装袋、沉淀冷冻暂存废包装袋、不合格产品、废气处理废活性炭、废机油、在线监测废液、实验化验废液、合格血浆废包装袋、废硅胶隔膜、血检废耗材。各固废产生及处置情况见下表。
表29          在建工程1#固废产生及处置情况一览表
	序号
	产污环节
	废物特性
	产生量(t/a)
	治理措施

	S1
	滤渣/沉渣
	危险废物
	11.4
	按规范高压灭菌后分类密闭低温暂存于厂内危险废物储存区域，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	S2
	沉淀物
	危险废物
	332.57
	

	S3
	废滤膜
	危险废物
	230
	

	S4
	层析废凝胶
	危险废物
	2.5
	

	S5
	废弃血浆及不合格血浆包装袋
	危险废物
	0.3
	

	S6
	沉淀冷冻暂存废包装袋
	危险废物
	0.15
	

	S7
	不合格产品
	危险废物
	3.8
	

	S8
	废气处理废活性炭
	危险废物
	3
	分类密闭暂存于危废间，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	S9
	废机油
	危险废物
	0.64
	

	S10
	在线监测废液
	危险废物
	0.6
	

	S11
	实验化验废液
	危险废物
	14.3
	

	S12
	合格血浆废包装袋
	危险废物
	125
	按要求消毒后送生活垃圾焚烧厂焚烧

	S13
	废硅胶隔膜
	危险废物
	0.01
	

	S14
	血检废耗材
	危险废物
	111
	

	S15
	污水处理污泥
	一般固废
	360
	委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理

	S16
	车间用包装袋、一次性口罩、帽子等
	一般固废
	1.1
	消毒后委托环卫公司外运处理

	S17
	空气净化系统、生物安全柜高效过滤器滤材
	一般固废
	0.19
	

	S18
	空气净化系统初、中、亚高效过滤滤材
	一般固废
	0.128
	铝框返厂家利用加工，无纺布作为一般固废委托环卫公司外运处理


在建工程1#设置一般固废暂存间2间总面积44m2和危险废物暂存间1间140m2，灭菌后合格血浆袋暂存间1间40m2，污泥暂存间1间20m2，对项目固废分类分区存放。一般固废暂存间可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
4、在建工程1#污染物排放量
在建工程1#排污许可为重点管理，排污许可已申请各污染物许可排放量，其中非甲烷总烃仅许可主要排放口排放量（DA002、DA004为主要排放口，排污许可量为2.0185t/a；DA003为一般排放口，环评允许排放量为1.394t/a），因此非甲烷总烃许可排放量为主要排放口和一般排放口排放量之和（3.4125t/a）。在建工程1#污染物排放量见下表。
表30         在建工程1#污染物排放情况一览表         单位：t/a
	项目
	环评允许排放量
	排污许可量

	
	出厂量
	入环境量
	

	废水
	水量(万t/a)
	40.0936
	40.0936
	40.0936

	
	COD
	64.5479
	16.0374
	64.5479

	
	NH3-N
	1.7199
	0.8019
	1.7199

	
	TP
	0.8499
	0.1604
	0.8499

	
	TN
	2.0350
	6.0140
	/

	废气
	颗粒物
	0.0894
	0.0891

	
	SO2
	0.1787
	0.1781

	
	NOx
	0.5362
	0.5344

	
	非甲烷总烃
	4.9094
	3.4125

	
	NH3
	0.0232
	/

	
	H2S
	0.0796
	/



（二）人免疫球蛋白类产品技术升级及配套设施建设项目（在建项目2#）
1、在建工程2#生产工艺
在建工程2#仅针对人免疫球蛋白生产线进行变动，故仅对该生产线详细阐述。人免疫球蛋白生产线及变动情况见下图。
涉密略
图16    在建工程2#人免疫球蛋白类产品工艺流程图
乙醇回收工艺流程图见下图。








涉密略
图17    在建工程2#乙醇回收工艺流程及产污环节图
2、在建工程2#产污环节
在建工程2#产污环节及防治措施详见下表。
表31               在建工程2#产污环节一览表
	项目
	产污环节
	污染因子
	治理措施

	废气
	乙醇储存废气
	乙醇（NMHC）
	呼吸口加集气套管
	+水喷淋+除雾器+活性炭吸附处理后经17m高排气筒DA002排放

	
	乙醇回收废气
	乙醇（NMHC）
	三级冷凝+排放口集气套管
	

	
	污水处理站废气
	NH3、H2S、NMHC、臭气浓度
	碱喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附处理后经17m排气筒DA003排放

	
	配液间废气
	HAC
	通风橱收集+水喷淋+除雾器+活性炭+27m高排气筒DA004排放（车间高23.5m）

	废水
	无毒区废水
	亲和层析废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、全盐量
	+厂区污水处理站“混凝沉淀+水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒”工艺处理后经市政管网进入贾屯污水处理厂

	
	
	层析后超滤废水
	
	

	
	
	皮下蛋白超滤废水
	
	

	
	乙醇回收废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP
	

	
	纯化水及注射水制备浓水
	COD、SS
	部分回用，部分厂区总排口排放

	固体
废物
	废滤膜
	危险废物
	按规范高压灭菌后分类密闭低温暂存于厂内危险废物储存区域，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	
	层析废凝胶
	危险废物
	

	
	不合格产品
	危险废物
	

	
	废气处理废活性炭
	危险废物
	分类密闭暂存于危险废物贮存库，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	
	污水处理站污泥
	一般固废
	委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理

	噪声
	皮下超滤机、配套泵类等新增设备
	噪声
	减振、隔音、消声


3、在建工程2#污染物排放情况
在建工程2#未验收，污染物排放数据来源于环评预测数据。根据其环评报告，现有工程废水、废气、噪声、固废排放情况如下。
（1）废水
在建工程2#废水主要为亲和层析产生的废水、层析后超滤废水、皮下人免疫球蛋白的超滤废水、乙醇回收废水、纯化水及注射水制备浓水，废水依托在建工程1#污水处理站进行处理，处理后经市政管网进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。根据环评预测数据可知，在建工程2#建成后全厂废水总排口污染物排放浓度为pH 6~9、COD 158.4mg/L、BOD5 43mg/L、NH3-N 4.2mg/L、SS 19.9mg/L、TP 2.1mg/L、TN 5mg/L、全盐量201.6mg/L，能够满足新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水标准COD 450mg/L、BOD5 180mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L、TN 45mg/L的标准要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级pH 6~9、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L的标准要求。新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）出水水质COD、氨氮、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A的要求：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。
根据环评预测数据可知，在建工程2#工作时间340d/a，废水排放量为21.4m3/d（7276m3/a），则在建工程2#废水污染物排放总量见下表。
表32            在建工程2#废水污染物排放量一览表
	污染物
	出厂排放量
	入环境排放量

	废水
	水量(万t/a)
	0.7276
	0.7276

	
	COD
	1.1523
	0.2910

	
	NH3-N
	0.0308
	0.0146

	
	TP
	0.0152
	0.0029

	
	TN
	0.0365
	0.1091


（2）废气
①有组织废气
在建工程2#废气主要为乙醇储存、乙醇回收、配液间产生的非甲烷总烃，污水处理站产生的非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度，乙醇储存、乙醇回收废气经收集后引入在建工程1#“两级水喷淋+除雾器+活性炭吸附”装置处理后由1根17m高排气筒DA002排放，配液间废气经收集后引入在建工程1# “碱喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附”装置处理后由1根17m高排气筒DA004排放，污水处理站废气经收集后引入在建工程1# “碱喷淋+水喷淋+除雾器+活性炭吸附”装置处理后由1根17m高排气筒DA003排放。
根据环评预测数据可知，在建工程2#中DA002排放口非甲烷总烃排放浓度26.33mg/m3，DA004排放口非甲烷总烃排放浓度16.47mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中NMHC 60mg/m3的标准要求；环评预测在建工程2#污水处理站新增废气非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度均极小，对外界环境的影响极小，故不再对污水处理站新增的污染物进行定量核算，DA004排放口非甲烷总烃、NH3、H2S排放浓度均能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中NMHC 60mg/m3、H2S 5mg/m3、NH3 20mg/m3的标准要求，NH3、H2S排放速率和臭气浓度均能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中H2S 0.33kg/h、NH3 4.9kg/h、臭气浓度2000的标准要求。
②无组织废气
根据环评预测数据可知，在建工程2#无组织废气非甲烷总烃排放量为0.0026t/a，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3的标准要求。
在建工程2#废气污染物排放量见下表。
表33             在建工程2#废气污染物排放量一览表
	废气类型
	排气筒
	污染物
	排放量(t/a)

	乙醇回收及乙醇储存废气
	DA002
	非甲烷总烃
	0.0075

	配液间废气
	DA004
	非甲烷总烃
	0.0024

	无组织
	非甲烷总烃
	0.0026

	合计
	非甲烷总烃
	0.0125


（3）噪声
在建工程2#噪声源主要为皮下超滤机、配套泵类等，采取设备减振、厂房隔声等措施后能够达标排放。根据环评预测数据可知，在建工程2#各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准限值要求。
（4）固废
在建工程2#一般固废主要为污水处理污泥，危险废物主要为废滤膜、层析废凝胶、不合格产品、废气处理废活性炭。各固废产生及处置情况见下表。
表34          在建工程2#固废产生及处置情况一览表
	项目
	产污环节
	废物特性
	产生量（t/a）
	治理措施

	固体废物
	废滤膜
	危险废物
	0.5t/5a
	按规范高压灭菌后分类密闭低温暂存于厂内危险废物储存区域，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	
	层析废凝胶
	危险废物
	0.3
	

	
	不合格产品
	危险废物
	0.05
	

	
	废气处理废活性炭
	危险废物
	0.08
	分类密闭暂存于危险废物贮存库，定期由具有危险废物处置资质的单位外运处置

	
	污水处理站污泥
	一般固废
	2.4141
	委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理


在建工程2#依托在建工程1#设置的一般固废暂存间2间总面积44m2和危险废物暂存间1间140m2，灭菌后合格血浆袋暂存间1间40m2，污泥暂存间1间20m2，对项目固废分类分区存放。一般固废暂存间可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。
4、在建工程2#污染物排放量
根据环评预测数据可知，在建工程2#污染物排放量见下表。
表35           在建工程2#污染物排放情况一览表        单位：t/a
	项目
	实际排放量

	
	出厂量
	入环境量

	废水
	水量(万t/a)
	0.7276
	0.7276

	
	COD
	1.1523
	0.2910

	
	NH3-N
	0.0308
	0.0146

	
	TP
	0.0152
	0.0029

	
	TN
	0.0365
	0.1091

	废气
	非甲烷总烃
	0.0125


5、在建工程2#以新带老削减量
根据环评预测数据可知，在建工程2#以新带老削减量（入环境量）为废水排放量4603.29m3/a、COD 0.1841t/a、NH3-N 0.0092t/a、TP 0.0018t/a、TN 0.069t/a。由于在建工程以新带老削减量未核算出厂量，故本次根据环评预测数据进行核算，在建工程2#建成后全厂废水总排口污染物排放浓度为COD 158.4mg/L、NH3-N 4.2mg/L、TP 2.1mg/L、TN 5mg/L，则以新带老削减量（出厂量）为废水排放量4603.29m3/a、COD 0.7292t/a、NH3-N 0.0193t/a、TP 0.0097t/a、TN 0.023t/a。
二、现有工程污染物排放总量
现有工程污染物排放总量见下表。






	与项目有关的原有环境污染问题
	表36                           现有工程污染物排放情况一览表                          单位：t/a
	污染物名称
	在建工程1#排放量(t/a)
	在建工程2#排放量(t/a)
	现有工程排放总量(t/a)
	以新带老削减量(t/a)
	全厂排放总量(t/a)

	
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量

	废水
	废水量(万m3/a)
	40.0936
	40.0936
	0.7276
	0.7276
	40.8212
	40.8212
	0.4603
	0.4603
	40.3609
	40.3609

	
	COD
	64.5479
	16.0374
	1.1523
	0.2910
	65.7002
	16.3284
	0.7292
	0.1841
	64.971
	16.1443

	
	NH3-N
	1.7199
	0.8019
	0.0308
	0.0146
	1.7507
	0.8165
	0.0193
	0.0092
	1.7314
	0.8073

	
	TP
	0.8499
	0.1604
	0.0152
	0.0029
	0.8651
	0.1633
	0.0097
	0.0018
	0.8554
	0.1615

	
	TN
	2.035
	6.014
	0.0365
	0.1091
	2.0715
	6.1231
	0.023
	0.069
	2.0485
	6.0541

	废气
	颗粒物
	0.0894
	/
	0.0894
	/
	0.0894

	
	SO2
	0.1787
	/
	0.1787
	/
	0.1787

	
	NOx
	0.5362
	/
	0.5362
	/
	0.5362

	
	非甲烷总烃
	4.9094
	0.0125
	4.9219
	/
	4.9219

	
	NH3
	0.0232
	/
	0.0232
	/
	0.0232

	
	H2S
	0.0796
	/
	0.0796
	/
	0.0796


三、现有工程存在的问题及整改措施
经现场勘察，现有工程目前不存在环保问题，无需整改。









三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下：
1、环境空气质量现状
根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度值-二级。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2025年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。
表37               区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/(μg/m3)
	2012标准值/(μg/m3)
	占标率/%
	2026过渡阶段标准值/(μg/m3)
	占标率/%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	85
	70
	121
	60
	142
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	43
	35
	123
	30
	143
	超标

	SO2
	年平均质量浓度
	7
	60
	12
	60
	12
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	60
	40
	60
	达标

	CO
	第95百分位浓度
	0.6mg/m3
	4mg/m3
	15
	4mg/m3
	15
	达标

	O3
	第90百分位浓度
	106
	160
	66
	160
	66
	达标


由上表可知，其中PM10和PM2.5均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1过渡阶段浓度值标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。
目前，新乡市正在实施《新乡市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》《新乡市2026年蓝天保卫战实施方案》《新乡市2026年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。
2、地表水环境质量现状
本项目生产废水与现有工程废水一同经厂区内污水处理站进行处理，处理后经污水管网排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理，处理后出水排入东孟姜女河，属于间接排放。根据《新乡市生态环境保护委员会办公室关于印发2025年水生态环境质量暂停目标的通知》，东孟姜女河南环桥断面属于新乡市市控责任目标断面，2025年目标为Ⅲ类水体标准。距离本项目最近的地表水断面为东孟姜女河南环桥断面，根据新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，东孟姜女河南环桥断面2025年12月监测数据详见下表。
表38   东孟姜女河南环桥断面监测数据（2025年12月）   单位：mg/L
	监测因子
	COD
	NH3-N
	TP

	监测数据
	19.5
	0.17
	0.08

	断面标准
	20
	1.0
	0.3

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表可知，COD、NH3-N、TP的监测数据均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，东孟姜女河水质较好。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，河南嘉昱环保技术有限公司2026年8月4日~5日对本项目厂界外50米范围内的环境敏感目标（恒升公租房小区）噪声进行了现状监测（监测点位见附图五），监测结果如下表。
表39             环境敏感目标噪声监测结果
	序号
	环境敏感目标
	距离及方位
	监测结果dB(A)
	标准限值

	1
	恒升公租房小区
	西北2m
	昼间
	52-53
	昼间60dB(A)

	
	
	
	夜间
	41-43
	夜间50dB(A)


由上表可知，本项目厂界外50米范围内的环境敏感目标，恒升公租房的噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的要求。
4、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不再进行地下水、土壤质量现状调查。
5、生态环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不再进行生态环境现状调查。

	环境
保护
目标
	主要环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，利用厂区内现有空厂房进行生产，用地范围内不含有生态环境保护目标，本项目涉及的环境保护目标情况见下表。
表40              厂界周围环境保护目标概况
	保护类别
	环境保护目标名称
	保护对象
	保护内容
	方向
	距离
	保护级别

	
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	恒升公租房小区
	居住区
	居民
	西北
	2m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	同信新著小区
	居住区
	居民
	西南
	96m
	

	
	唐宁湾小区
	居住区
	居民
	西南
	240m
	

	
	绿都青云筑小区
	居住区
	居民
	西南
	390m
	

	
	高新区消防二队
	居住区
	居民
	西南
	340m
	

	声环境
	恒升公租房
	居住区
	居民
	西北
	2m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类




	污染
物排
放控
制标
准
	表41                   污染物排放标准
	污染物
	标准名称
	污染因子
	标准限值

	废水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	pH
	6-9

	
	
	COD
	500mg/L

	
	
	BOD5
	300mg/L

	
	
	SS
	400mg/L

	
	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水标准
	COD
	450mg/L

	
	
	BOD5
	180mg/L

	
	
	SS
	350mg/L

	
	
	NH3-N
	35mg/L

	
	
	TP
	6mg/L

	
	
	TN
	45mg/L

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
	噪声
	[bookmark: OLE_LINK14]昼间65dB(A)、夜间55dB(A)




	总量
控制
指标
	根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，在建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。
项目建成后全厂污染物排放情况见下表。















	总量
控制
指标
	

表42                     本项目建成后全厂污染物排放情况一览表                         单位：t/a
	污染物名称
	在建工程1#排放量(t/a)
	在建工程2#排放量(t/a)
	本工程排放总量(t/a)
	以新带老削减量(t/a)
	全厂排放总量(t/a)
	排放增减量(t/a)

	
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量
	出厂量
	入环境量

	废水
	废水量(万m3/a)
	40.0936
	40.0936
	0.2673
	0.2673
	0.1581
	0.1581
	0
	0
	40.519
	40.519
	+0.1581
	+0.1581

	
	COD
	64.5479
	16.0374
	0.4231
	0.1069
	0.0593
	0.0632
	0
	0
	65.0303
	16.2075
	+0.0593
	+0.0632

	
	NH3-N
	1.7199
	0.8019
	0.0115
	0.0054
	0.0028
	0.0032
	0
	0
	1.7342
	0.8105
	+0.0028
	+0.0032

	
	TP
	0.8499
	0.1604
	0.0055
	0.0011
	0.0009
	0.0006
	0
	0
	0.8563
	0.1621
	+0.0009
	+0.0006

	
	TN
	2.035
	6.014
	0.0135
	0.0401
	0.0057
	0.0237
	0
	0
	2.0542
	6.0778
	+0.0057
	+0.0237

	废气
	颗粒物
	0.0894
	/
	/
	/
	0.0894
	/

	
	SO2
	0.1787
	/
	/
	/
	0.1787
	/

	
	NOx
	0.5362
	/
	/
	/
	0.5362
	/

	
	非甲烷总烃
	4.9094
	0.0125
	/
	/
	4.9219
	/

	
	NH3
	0.0232
	/
	/
	/
	0.0232
	/

	
	H2S
	0.0796
	/
	/
	/
	0.0796
	/

	备注：在建工程2#排放量为新增排放量减去以新带老削减量。




本项目属于改建项目，项目污染物排放量为：COD 0.0632t/a、NH3-N 0.0032t/a、TP 0.0006t/a、TN 0.0237t/a；
本项目建成后全厂污染物排放量为：颗粒物0.0894t/a、SO2 0.1787t/a、NOx 0.5362t/a、非甲烷总烃4.9219t/a、COD 16.2075t/a、NH3-N 0.8105t/a、TP 0.1621t/a、TN 6.0778t/a；
[bookmark: _Hlk175597052]本项目建成后全厂新增污染物排放量为：COD 0.0632t/a、NH3-N 0.0032t/a、TP 0.0006t/a、TN 0.0237t/a。
本项目废水排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂），该污水厂为城镇生活污水处理厂，因此COD和TP不纳入主要污染物排放总量指标管理范畴。
















四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目利用现有厂房进行生产，不存在构筑物的建设，施工期主要工作为设备的安装。
施工期主要污染为施工噪声和工人生活污水，全部施工均在现有车间内，经厂房隔音和距离衰减后施工噪声对周边环境影响不大；生活污水经现有化粪池处理后进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。项目施工时间短暂，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	营运期环境影响分析：
本项目在现有生产线基础上进行改建，仅新增1条末端分装生产线，根据现有工程产排污分析可知，分装生产线不涉及废气产生。因此，本项目营运期污染因素主要有废水、噪声和固废，具体内容详见以下分析。
一、废水
1、废水污染物产生情况
本项目废水主要为冻干废水和设备清洗废水和纯水制备浓水。
（1）冻干废水
本项目冻干工序水蒸气凝结会产生废水，本次改建仅新增分配生产线，用于改善产品的分装生产，不涉及产品产能的改变，因此不新增冻干废水排放量。根据现有工程产排污分析可知，冻干废水收集后进入厂区污水处理站进行处理，处理后经市政管网进入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。
（2）设备清洗废水
本项目生产设备需定期进行清洗，设备清洗用水主要为纯水。本项目设备每天需清洗1次，需要清洗的设备为真空冷冻干燥机、洗烘联动机、脉动真空灭菌器等。根据企业提供的现有工程生产数据可知，设备清洗用水总量为3.5m3/d，排污系数按90%计，则设备清洗废水排放量为3.15m3/d（1071m3/a）。类比现有工程实测数据，设备清洗废水水质为pH 7.8、COD 1020mg/L、BOD5 371mg/L、SS 20.3mg/L、NH3-N 3.7mg/L、TP 0.02mg/L、TN 5.3mg/L。设备清洗废水排入厂区现有污水处理站进行处理。
（3）纯水制备浓水
本项目设备清洗采用纯水，纯水制备过程中会产生浓水；纯水制备采用反渗透设备进行制取，纯水的成水比例约为70%；本项目纯水用量为3.5m3/d，则浓水产生量为1.5m3/d。类比现有工程实测数据，纯水制备浓水水质为COD 16mg/L、SS 13mg/L。纯水制备浓水经厂区总排口直接排放。
2、厂区污水处理站
本项目生产废水依托在建工程污水处理站进行处理，处理规模：1300m3/d，处理工艺：水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒。根据环评预测数据可知，污水处理站处理效率见下表。
表43                 污水处理站处理效率一览表
	处理工艺
	处理效率%

	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒
	90
	90
	90
	80
	75
	80


污水处理站处理工艺如下。


图18    厂区污水处理工艺流程图
3、污水处理站依托可行性分析
本项目废水依托在建工程污水处理站处理，在建工程污水处理站设计处理规模为1300m3/d。根据环评预测数据可知，在建工程1#进入污水处理站废水量为1009.317m3/d；在建工程2#进入污水处理站废水量为16.21m3/d；则现有工程进入污水处理站的废水总量为1025.527m3/d，尚有274.473m3/d余量。本项目需处理废水量为3.15m3/d，小于污水处理站剩余处理量，因此在建污水处理站能够满足本项目废水处理需求。根据《排污许可证申请与核发技术规范  制药工业-生物药品制品制造》（HJ1062-2019），生产废水的处理措施“预处理：灭活、格栅、混凝、沉淀、中和、气浮、氧化、吸附、其他；生化处理：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法、其他；深度处理：活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、臭氧、芬顿氧化、离子交换、树脂过滤、膜分离、消毒、其他”的相关要求，本项目依托现有污水处理站工艺：水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒，属于可行技术。综上所述，本项目废水依托在建污水处理站处理可行。
4、厂区总排口废水情况
本项目冻干废水和设备清洗废水与在建工程废水合并后一同进入厂区在建污水处理站进行处理，处理后与纯水制备浓水等清净下水一同经厂区总排口排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）进一步处理。
仅本项目生产时，项目废水排放情况见下表。
表44              本项目废水产排量及水质情况一览表
	污染源
	废水量(m3/d)
	污染物浓度(mg/L)

	
	
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	设备清洗废水
	3.15
	7.8
	1020
	371
	20.3
	3.7
	0.02
	5.3

	污水处理站
	处理效率
	/
	/
	90%
	90%
	90%
	80%
	75%
	80%

	
	处理后
	3.15
	7
	102
	37.1
	2.03
	0.74
	0.005
	1.06

	纯水制备浓水
	1.5
	/
	16
	/
	13
	/
	/
	/

	厂区总排口
	4.65
	7
	74.3
	25.1
	5.6
	0.5
	0.003
	0.7

	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
	/
	6-9
	500
	300
	400
	/
	/
	/

	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	/
	/
	450
	180
	350
	35
	6
	45

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，仅本项目生产时，设备清洗废水依托厂区在建污水处理站处理，处理后与纯水制备浓水合并后混合废水水质均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水标准要求。
本项目与现有工程同时生产时，全厂废水排放情况见下表。
表45              全厂废水产排量及水质情况一览表
	污染源
	废水量(m3/d)
	污染物浓度(mg/L)

	
	
	pH
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	本项目设备清洗废水
	3.15
	7.8
	1020
	371
	20.3
	3.7
	0.02
	5.3

	在建工程1#综合废水
	1009.317
	7.5
	1856.6
	511.4
	212.7
	25.06
	9.91
	29.65

	在建工程2#综合废水
	16.21
	7.6
	1557.3
	373.2
	219
	27.6
	9.2
	32.8

	全厂综合废水
	1028.677
	7.5
	1849.3
	508.8
	212.2
	25.03
	9.87
	29.6

	污水处理站
	处理效率
	/
	/
	90%
	90%
	90%
	80%
	75%
	80%

	
	处理后
	1028.677
	7
	184.9
	50.9
	21.2
	5.0
	2.5
	5.9

	本项目纯水制备浓水
	1.5
	/
	16
	/
	13
	/
	/
	/

	在建工程1#纯水制备浓水
	140.939
	/
	16
	/
	13
	/
	/
	/

	在建工程1#注射水制备浓水
	41.677
	/
	5
	/
	12
	/
	/
	/

	在建工程1#循环冷却水排水
	2
	/
	32
	/
	12
	/
	/
	/

	在建工程2#纯水制备浓水
	0.3
	/
	16
	/
	13
	/
	/
	/

	在建工程2#注射水制备浓水
	4.89
	/
	5
	/
	12
	/
	/
	/

	厂区总排口
	1219.983
	7
	158
	42.9
	19.9
	4.2
	2.1
	5.0

	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
	/
	6-9
	500
	300
	400
	/
	/
	/

	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	/
	/
	450
	180
	350
	35
	6
	45

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由上表可知，本项目与现有工程同时生产时，厂区总排口废水水质均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水标准要求。
5、污水处理厂依托可行性分析
新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）位于新乡市卫滨区贾屯村东，设计处理规模30万m3/d，服务面积93.4km2。收水范围为新乡市高新技术开发区15.6km2，东南区16km2、新乡县东部排水分区16km2、纸制品工业园区43.8km2、朗公庙镇2km2，本项目位于新乡市新乡高新技术产业开发区南环路东1号，处于新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水范围内。
新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）采用的工艺为“粗格栅-细格栅-曝气沉砂池-水解酸化池-A2/O-二沉池-高效沉砂池-V型滤池-接触消毒池”，设计进水水质为pH 6~9、COD 450mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6.0mg/L、TN 45mg/L、BOD5 180mg/L；出水水质为COD 40mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，COD、NH3-N、TP能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，SS、TN能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准的要求。
新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）出水排入东孟姜女河，根据2024年10-12月新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）外排废水在线监测数据，新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）废水各污染物均能达标排放，污水处理量平均约为102067.814~108350.66m3/d（评价按照最不利情况考虑，按照108350.66m3/d进行评价），新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）尚有191649.34m3/d的余量。本项目新增外排废水4.65m3/d，仅占新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）剩余处理能力的0.002%，满足项目处理的需要，不会对新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）造成冲击，评价认为本项目废水排入新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）处理是可行的。
6、废水污染防治措施分析
本项目属于生物药品制造，项目废水处理方式见下表。
表46                  废水处理方式
	政策类别
	文件要求
	企业对比情况

	《排污许可证申请与核发技术规范  制药工业-生物药品制品制造》（HJ1062-2019）
	预处理：灭活、格栅、混凝、沉淀、中和、气浮、氧化、吸附、其他；生化处理：水解酸化、厌氧生物法、好氧生物法、其他；深度处理：活性炭吸附、曝气生物滤池、高级氧化、臭氧、芬顿氧化、离子交换、树脂过滤、膜分离、消毒、其他
	本项目废水依托在建污水处理站(水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒)进行处理


综上所述，本项目废水处理方式属于《排污许可证申请与核发技术规范  制药工业-生物药品制品制造》（HJ1062-2019）中可行性技术。
7、污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息表。
表47         废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理措施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理措施编号
	污染治理措施名称
	污染治理措施工艺
	
	
	

	设备清洗废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
	城镇污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	污水处理站
	水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒
	DW001
	是
□否
	企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口排放

	纯水制备浓水
	COD、SS
	
	
	/
	/
	/
	
	
	


②废水间接排放口基本情况。
表48                废水间接排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/2087-2021)一级标准/(mg/L)

	DW001
	113.921902°
	35.255394°
	1581
	城镇污水处理厂
	间断排放
	00:00~24:00
	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	COD
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	2.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15


③废水污染物排放执行标准表
表49              废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	pH
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
	6-9

	2
	
	COD
	
	500

	3
	
	[bookmark: OLE_LINK116]BOD5
	
	300

	4
	
	SS
	
	400

	5
	
	COD
	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	450

	6
	
	BOD5
	
	180

	7
	
	SS
	
	350

	8
	
	NH3-N
	
	35

	9
	
	TP
	
	6

	10
	
	TN
	
	45


④厂区废水污染物排放信息表
表50            厂区总排口废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（kg/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	COD
	158
	0.7347
	0.2498

	2
	
	NH3-N
	4.2
	0.0195
	0.0066

	3
	
	TP
	2.1
	0.0098
	0.0033

	4
	
	TN
	5.0
	0.0233
	0.0079


表51       经贾屯污水处理厂处理后废水污染物排放信息表
	序号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（kg/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	COD
	40
	0.186
	0.0632

	2
	NH3-N
	2.0
	0.0093
	0.0032

	3
	TP
	0.4
	0.0019
	0.0006

	4
	TN
	15
	0.0698
	0.0237


本项目废水污染物出厂排放总量：COD 0.2498t/a、NH3-N 0.0066t/a、TP 0.0033t/a、TN 0.0079t/a，经新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）处理后废水污染物排放总量：COD 0.0632t/a、NH3-N 0.0032t/a、TP 0.0006t/a、TN 0.0237t/a。
8、全厂废水污染物排放“三笔账”情况
表52        全厂污染物排放“三笔账”一览表         单位：t/a
	污染物
	现有工程排放总量
	本工程排放量
	以新带老削减量
	全厂排放总量
	排放增减量

	
	
	
	
	
	

	废水
	废水量
	403609
	1581
	0
	405190
	+1581

	
	COD
	16.1443
	0.0632
	0
	16.2075
	+0.0632

	
	NH3-N
	0.8073
	0.0032
	0
	0.8105
	+0.0032

	
	TP
	0.1615
	0.0006
	0
	0.1621
	+0.0006

	
	TN
	6.0541
	0.0237
	0
	6.0778
	+0.0237


9、监测要求
本项目废水与现有工程废水依托厂区综合污水处理站共同处理，处理后经厂区一个总排口排放，根据企业排污许可证监测要求和《排污单位自行监测技术指南  提取类制药工业》（HJ881—2017）的规定，具体监测计划见下表。
表53               废水污染源自行监测计划表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂区废水总排口DW001
	流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN
	排放浓度
	自动监测
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、新乡市排水工程有限公司(贾屯污水处理厂)收水标准

	
	SS、BOD5
	排放浓度
	1次/季度
	


























	
	二、噪声
1、噪声源情况
本项目高噪声设备主要为脉动真空灭菌器、洗烘联动机等，声源强度在85~95dB（A）之间。本项目依托现有厂房已按照标准化厂房进行建设，墙体较厚，隔声效果较好。项目声源强度及治理效果见下表。
表54                           工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	(声压级/距声源距离)/([dB(A)]/m)
	数量(台)
	声源控制措施
	声压级叠加值[dB(A)]
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	血液制品车间
	脉动真空灭菌器
	90/1
	2
	基础减振、厂房隔声
	93
	56
	-17
	1
	东85
	54.4
	持续运行
	20
	34.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西16
	68.9
	
	
	48.9
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南68
	56.4
	
	
	36.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北11
	72.2
	
	
	52.2
	1m

	2
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	85/1
	1
	基础减振、厂房隔声
	85
	74
	-19
	1
	东67
	48.5
	持续运行
	20
	28.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西34
	54.4
	
	
	34.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南66
	48.6
	
	
	28.6
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北13
	62.7
	
	
	42.7
	1m

	3
	
	洗烘联动机
	90/1
	1
	基础减振、厂房隔声
	90
	129
	-18
	1
	东12
	68.4
	持续运行
	20
	48.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西89
	51.0
	
	
	31.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南68
	53.3
	
	
	33.3
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北13
	67.7
	
	
	47.7
	1m

	4
	
	罐装压塞机
	85/1
	1
	基础减振、厂房隔声
	85
	119
	-23
	1
	东22
	58.2
	持续运行
	20
	38.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西79
	47.0
	
	
	27.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南63
	49.0
	
	
	29.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北18
	59.9
	
	
	39.9
	1m

	5
	
	轧盖机
	90/1
	1
	基础减振、厂房隔声
	90
	103
	-17
	1
	东38
	58.4
	持续运行
	20
	38.4
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西63
	54.0
	
	
	34.0
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南69
	53.2
	
	
	33.2
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北12
	68.4
	
	
	48.4
	1m

	6
	
	冻干机及自动进出料系统
	95/1
	3
	基础减振、厂房隔声
	99.8
	94
	-21
	1
	东47
	66.3
	持续运行
	20
	46.3
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西54
	65.1
	
	
	45.1
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南65
	63.5
	
	
	43.5
	1m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北16
	75.7
	
	
	55.7
	1m


[bookmark: _Ref113462444]表55                               工业企业声环境保护目标调查表
	序号
	声环境保护
目标名称
	空间相对位置/m
	距厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功
能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	恒升公租房小区
	-137
	121
	0
	2
	西北
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	占地面积：10800m2
总户数：270户






64

	
	2、预测计算方法
①噪声源衰减分析方法
设备声源传播到受声点的距离为，厂房高度为，厂房的长度为，对于靠近墙面中心为距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：
当≤，噪声传播途径中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；
当≤≤时，声源面可近似退化为线源，声压级计算公式为：

当＞时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为：

式中：—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；
—距噪声源距离为处声级值，[dB(A)]；
—关心点距噪声源距离，m；
—距噪声源距离，取1m。
预测时，根据判定结果，取合适公式进行预测。
②室内声源等效室外声源声功率计算
噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：TL一隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
③噪声源叠加影响分析方法

式中：—总声压级，[dB(A)]；
—第个声源的声压级，[dB(A)]；
—声源数量。
④户外声传播衰减计算公式
Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
3、厂界噪声达标情况
本项目按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目厂房四周的厂界贡献值进行计算，结果见下表。
表56            厂界噪声贡献值叠加计算结果一览表
	预测点
	设备名称
	治理后源强dB(A)
	距离（m）
	贡献值dB(A)
	标准值

	东厂界
	血液制品车间
	51.1
	128
	9.0
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)

	南厂界
	血液制品车间
	45.1
	98
	5.3
	

	西厂界
	血液制品车间
	50.7
	293
	1.4
	

	北厂界
	血液制品车间
	58.4
	210
	12.0
	


本项目噪声贡献值与现有工程预测值叠加后，厂界四周噪声预测值见下表。
表57        本项目厂界噪声预测结果一览表         单位：dB(A)
	预测点
	东厂界
	西厂界
	南厂界
	北厂界
	3类标准值

	贡献值
	9.0
	1.4
	5.3
	12.0
	/

	在建工程1#贡献值
	昼间
	34.85
	19.38
	28.67
	21.47
	昼间65

	在建工程2#贡献值
	
	9.2
	0
	10.2
	0
	

	现有工程现状值
	
	54
	53
	53
	54
	

	预测值
	
	54.1
	53
	53
	54
	

	在建工程1#贡献值
	夜间
	34.85
	19.38
	28.67
	21.47
	夜间55

	在建工程2#贡献值
	
	9.2
	0
	10.2
	0
	

	现有工程现状值
	
	43
	44
	44
	43
	

	预测值
	
	43.6
	44
	44.1
	43
	

	预测达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	/


项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后并与在建工程贡献值和现有工程现状值叠加，项目厂区四周噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。
4、敏感点噪声达标情况
本项目最近敏感点为项目车间西北侧230m的恒升公租房小区，评价以噪声源对项目敏感点噪声处贡献值及预测值进行计算，结果见下表。
表58          敏感点噪声贡献值叠加计算结果一览表
	预测点
	设备名称
	治理后源强dB(A)
	距离（m）
	贡献值dB(A)

	恒升公租房小区
	血液制品车间
	58.5
	230
	11.3


表59              敏感点噪声预测值结果一览表
	预测点
	恒升公租房小区
	标准值

	贡献值
	11.3
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)

	在建工程1#贡献值
	昼间
	20.43
	

	在建工程2#贡献值
	
	0
	

	现状值
	
	53
	

	预测值
	
	53
	

	在建工程1#贡献值
	夜间
	20.43
	

	在建工程2#贡献值
	
	0
	

	现状值
	
	43
	

	预测值
	
	43
	


项目厂区高噪声源对环境保护目标恒升公租房小区的贡献值较小，噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，工程对项目周围声环境影响不大。
5、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南  提取类制药工业》（HJ881—2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。
表60                 污染源自行监测计划表
	监控类别
	监测指标
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	等效连续A声级
	四周厂界外1m处
	每季1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类


三、固废
本项目营运期一般固废主要为污水处理站产生的污泥、反渗透纯水制备系统产生的废反渗透膜。
1、一般固废
（1）污水处理站污泥
本项目废水依托现有污水处理站处理，污水处理站会产生污泥。根据《生物接触氧化法设计规程》，接触氧化法工艺去除1kg COD预计产生0.35~0.4kg干污泥，本评价取0.4kg。根据项目废水产排分析可知，本项目废水经污水处理站处理后COD去除量为0.98t/a，即产生干污泥量约为0.392t/a，污泥经压滤后含水率为80%，则本项目湿污泥产生量为0.49t/a。评价提出，污水处理站污泥于污泥暂存间暂存，定期委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理。
（2）废反渗透膜
本项目反渗透纯水制备系统制备纯水过程中会产生废反渗透膜，根据设备参数可知，反渗透膜5年更换一次，每次更换0.2t/5a。评价提出，废反渗透膜收集至一般固废暂存间暂存，定期外售。
固废产生及处置措施见下表。
表61              固体废物详情一览表
	排放源
	固废名称
	固废性质
	产生量（t/a）
	处理措施

	污水处理站
	污泥
	一般固废
	0.49
	污泥暂存间暂存，定期委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理

	反渗透纯水制备系统
	废反渗透膜
	一般固废
	0.2t/5a
	一般固废暂存间暂存，定期外售




表62                一般固废汇总表
	排放源
	固废名称
	废物代码
	固废性质
	产生量（t/a）
	处理措施

	污水处理站
	污泥
	900-099-S07
	一般固废
	0.49
	污泥暂存间暂存，定期委托河南宸硕农业发展有限公司外运处理

	反渗透纯水制备系统
	废反渗透膜
	900-009-S59
	一般固废
	0.2t/5a
	一般固废暂存间暂存，定期外售


2、固废处置措施
为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议建设单位设置污泥暂存间和一般固废暂存间，对项目固废实现分类存放。
现有工程已建设污泥暂存间1间和一般固废暂存间1间，地面已硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目污泥产生量为0.49t/a，现有污泥暂存间为20m2，现有工程已使用10m2，本项目仅需2m2，因此现有污泥暂存间能够满足本项目污泥的暂存需求。本项目反渗透膜产生量为0.2t/5a，现有一般固废暂存间为22m2，现有工程已使用12m2，本项目仅需1m2，因此现有一般固废暂存间能够满足本项目反渗透膜的暂存需求。因此，本项目依托现有暂存间措施可行。
四、地下水、土壤
本项目不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水及土壤环境影响分析。
五、环境风险
经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，本项目所用原辅材料均不属于附录中列出的各类物质。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行环境风险评价。







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	冻干废水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	厂区现有污水处理站(水解酸化+两级A/O+沉淀+消毒，1300m3/d)
	新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准pH 6-9、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L；新乡市排水工程有限公司（贾屯污水处理厂）收水标准COD 450mg/L、BOD5 180mg/L、SS 350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 6mg/L、TN 45mg/L

	
	设备清洗废水
	
	
	
	

	
	纯水制备浓水
	COD、SS
	/
	
	

	声环境
	脉动真空灭菌器、洗烘联动机等
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	污水处理站
	污泥
	污泥暂存间1间（20m2）
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	反渗透纯水制备系统
	废反渗透膜
	一般固废暂存间1间（22m2）
	

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	按照排污许可技术规范、年度污染防治攻坚方案、专项整治方案以及绩效分级评级指南等要求安装相关环保监控、监测设备

	
	本项目建成后非道路移动机械为2台电动叉车，不涉及厂内运输车辆。

	
	根据《排污单位自行监测技术指南  提取类制药工业》（HJ881—2017），本项目在生产运行阶段的污染源监测计划见下表。
污染源自行监测计划表
	监控类别
	监测指标
	监测点位
	监测频次
	执行排放标准

	废水
	流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN
	厂区总排口DW001
	自动监测
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、新乡市排水工程有限公司(贾屯污水处理厂)收水标准

	
	SS、BOD5
	
	1次/季度
	

	噪声
	等效连续A声级
	四周厂界外1m处
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
















































六、结论

附表
                      建设项目污染物排放量汇总表             单位：t/a
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	0.0894
	/
	/
	0.0894
	/

	
	SO2
	/
	/
	0.1787
	/
	/
	0.1787
	/

	
	NOx
	/
	/
	0.5362
	/
	/
	0.5362
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	4.9219
	/
	/
	4.9219
	/

	
	NH3
	/
	/
	0.0232
	/
	/
	0.0232
	/

	
	H2S
	/
	/
	0.0796
	/
	/
	0.0796
	/

	废水
	废水量(万m3/a)
	/
	/
	40.3609
	0.1581
	/
	40.519
	+0.1581

	
	COD
	/
	/
	16.1443
	0.0632
	/
	16.2075
	+0.0632

	
	NH3-N
	/
	/
	0.8073
	0.0032
	/
	0.8105
	+0.0032

	
	TP
	/
	/
	0.1615
	0.0006
	/
	0.1627
	+0.0006

	
	TN
	/
	/
	6.0541
	0.0237
	/
	6.0778
	+0.0237

	一般工业固体废物
	污水处理站污泥
	/
	/
	362.4141
	0.49
	/
	362.9041
	+0.49

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.2t/5a
	/
	0.2t/5a
	+0.2t/5a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③
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